


    Intel英特尔芯片组Intel Chipset Device Software驱动9.1.1.1020 PV正式版For Win2000/XP/2003（2009年9月13日发布）具体更新包括：1、修正9.1.1.1019安装时出现“不具备最低安装条件”错误提示的问题。2、解决Intel P55（Ibex Peak）芯片组蓝牙配对方面存在的问题。新版驱动具体支持芯片组型号包括：Intel 5系芯片组、Intel 4系芯片组、Intel 3系芯片组、Intel 900系列芯片组、Intel 800系列芯片组、Intel服务器/工作站系列芯片组



备注:
   关于部署过程注册到网络组件时出现停滞问题，多数发生于Intel芯片组搭配的Intel无线网卡；经过往案例分析个人判断为安装了PCIIDE驱动所至；所以对Intel系列芯片组驱动作以下处理。
   1)ICH4/ICH5/ICH6/ICH7/ICH9/ICH10去除了PCIIDE模式，默认采用Intelide模式安装；避免上述问题。
   2)由于部份采用ICH8芯片的笔记本安装Intelide后会无法启动；所以ICH8芯片组驱动去除了Intelide模式，依然采用PCIIDE模式安装。
   3)虽然过往曾通过修改芯片组驱动去解决此问题，但效果并不理想，部份机器依然存在停滞现象；所以这次不通过修改ICH8芯片驱动解决。
   4)但鉴于部署过程安装PCIIDE驱动后Intel无线网卡在注册网络组件时停滞问题；这里仅提供解决方案供参考：让ICH8系列芯片组驱动进入到桌面后再安装可避免此问题的发生。如：部署时解压驱动后写"批处理1调用"将ICH8系列芯片驱动"ich8ide.inf"改为"ich8ide.inf.bak"；署结束后写批处理2调用将"ich8ide.inf.bak"改回"ich8ide.inf"让其进入桌面后自动安装ICH8芯片组驱动即可。例如驱动包默认解压到C:\Drivers目录;则批处理内容如下：
     批处理1写为：“Ren C:\Drivers\Chipset\Intel\C\All\ich8ide.inf ich8ide.inf.bak”
     批处理2写为：“Ren C:\Drivers\Chipset\Intel\C\All\ich8ide.inf.bak ich8ide.inf”
   当然也可以通过其他方法进行处理，只要让ICH8芯片组驱动或Intel无线网卡驱动其中一个进入到桌面后再安装就可以。
   5)桌面环境安装不受影响，无须作任何改动。



收集整理:自由的风
-----------------------
自由天空技术联盟 
http://www.skyun.org/

