;*****************************************************************************
;*
;*  l1ce51x86.INF  -   Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller
;*  Copyright 2005-, Atheros Co., Ltd.
;*
;*****************************************************************************
[Version]
Signature   = "$WINDOWS NT$"
Class       = Net
ClassGUID   = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider    = %Atheros%
CatalogFile = l1c51x86.cat
Compatible  = 1
DriverVer   = 12/04/2008,1.0.1.7

[Manufacturer]
%Atheros% = Atheros

[Atheros]
; DisplayName           Section         	DeviceID
; -----------           -------         	--------
%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1067                         ;L1C
%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_10671969&REV_C0

%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_83041043&REV_C0  ; ASUS
%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_18201043&REV_C0  ; ASUS

%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_E0001458&REV_C0  ; GIGABYTE

%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_FF501179&REV_C0  ; TZ2

%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_02291025&REV_C0  ; JM31
%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_02381025&REV_C0  ; SJM31

%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_01671025&REV_C0  ; KAL90
%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_021B1025&REV_C0  ; KBLG0

%Atheros.L1c%   =       L1c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_021E1025&REV_C0  ; ZK6

%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066			      ; L2C
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_10661969&REV_C0

%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_83041043&REV_C0  ; ASUS
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_838A1043&REV_C0  ; EEEPC

%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_01281025&REV_C0  ; KAVH0
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_019C1025&REV_C0  ; KAV10
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02101025&REV_C0  ; KAWH0
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02111025&REV_C0  ; KBWH0
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02121025&REV_C0  ; KAWF0
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02131025&REV_C0  ; KAWG0
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02141025&REV_C0  ; HM40-MV
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02151025&REV_C0  ; HM40-YK
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02161025&REV_C0  ; HM20-YK
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_019D1025&REV_C0  ;
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_022E1025&REV_C0  ; KAW10
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_022F1025&REV_C0  ; KAV50
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02301025&REV_C0  ; KAV60
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02411025&REV_C0  ; KAV80
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02431025&REV_C0  ; KAVA0

%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_308F103C&REV_C0  ; BIXBY

%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_FF501179&REV_C0  ; TZ2
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,                PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_022C1025&REV_C0  ; ZG8
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_0790152D&REV_C0  ; IN1
%Atheros.L2c%   =       L2c.ndi,        	PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02441025&REV_C0  ; ZA3

; Windows NT specific entry
[L1c.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.params, Common.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L1c.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog

[L2c.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.params, Common.Params
CopyFiles       = L1c.CopyFiles

[L2c.ndi.NT.Services]
AddService = L1c, 2, L1c.Service, Common.EventLog
;-----------------------------------------------------------------------------
; L1c NT specific
;
[L1c.reg]
HKR, Ndi, HelpText,, %HelpText%
HKR, Ndi, Service,    0, "L1c"
; use ndis5 as the upper bound because NT supports it
HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange, 0, "ethernet"

[L1c.Service]
DisplayName     = %L1c.Service.DispName%
ServiceType     = 1 ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType       = 3 ;%SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl    = 1 ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary   = %12%\l1c51x86.sys
LoadOrderGroup  = NDIS

[common.EventLog]
AddReg = common.AddEventLog.reg

[common.AddEventLog.reg]
HKR,, EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\Drivers\l1c51x86.sys"
HKR,, TypesSupported,   0x00010001, 7

[L1c.params]
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,   		ParamDesc,  0, 		%MTU%
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,   		Type,       0,      	"int"
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,   		Base,       0,      	"10"
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,   		Min,        0,       	"500"
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,   		Max,        0,       	"7168"
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,   		Step,       0,      	"1"
HKR, Ndi\Params\MaxFrameSize,   		Default,    0,   	"1514"

HKR, Ndi\Params\TaskOffload,    		ParamDesc,  0, 		%TOff%
HKR, Ndi\Params\TaskOffload,    		Type,       0,      	"enum"
HKR, Ndi\Params\TaskOffload,    		Default,    0,   	"1"
HKR, Ndi\Params\TaskOffload\enum,		"1",        0,        	%On%
HKR, Ndi\Params\TaskOffload\enum,		"0",        0,        	%Off%

HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,    		ParamDesc,  0, 		%NumRx%
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,    		Type,       0,      	"int"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,    		Base,       0,      	"10"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,    		Min,        0,       	"3"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,    		Max,        0,       	"64"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,    		Step,       0,      	"1"
HKR, Ndi\Params\MaxRxBuffer,    		Default,    0,   	"6"

HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,    		ParamDesc,  0, 		%NumTx%
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,    		Type,       0,      	"int"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,    		Base,       0,      	"10"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,    		Min,        0,       	"1"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,    		Max,        0,       	"32"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,    		Step,       0,      	"1"
HKR, Ndi\Params\MaxTxBuffer,    		Default,    0,   	"2"

[Common.Params]
HKR, Ndi\Params\APSmode,    			ParamDesc,  0,  	%APSmode%
HKR, Ndi\Params\APSmode,    			Type,       0,       	"enum"
HKR, Ndi\Params\APSmode,    			Default,    0,    	"0"
HKR, Ndi\Params\APSmode\enum, 			"1",        0,      	%On%
HKR, Ndi\Params\APSmode\enum, 			"0",        0,      	%Off%

HKR, Ndi\Params\NetworkAddress, 		ParamDesc,  0, 		%NetAddr%
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress, 		Type,       0,      	"edit"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress, 		LimitText,  0, 		"18"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress, 		UpperCase,  0, 		"1"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress, 		Default,    0,   	""
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress, 		Optional,   0,  	"1"

HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,   		ParamDesc,  0, 		%MaxIrq%
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,   		Type,       0,      	"int"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,   		Base,       0,      	"10"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,   		Min,        0,       	"1000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,   		Max,        0,       	"30000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,   		Step,       0,      	"200"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,   		Default,    0,   	"5000"

HKR, Ndi\Params\MediaType,  			ParamDesc,  0,     	%MediaType%
HKR, Ndi\Params\MediaType,  			Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\MediaType,  			Default,    0,       	"0"
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,     		"0",        0,   	%Auto%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,     		"1",        0,   	%100MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,     		"2",        0,   	%100MHD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,     		"3",        0,   	%10MFD%
HKR, Ndi\Params\MediaType\enum,     		"4",        0,   	%10MHD%

HKR, Ndi\Params\FlowControl,    		ParamDesc,  0,  	%FlowCtrl%
HKR, Ndi\Params\FlowControl,    		Type,       0,       	"enum"
HKR, Ndi\Params\FlowControl,    		Default,    0,    	"1"
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum, 		"1",        0,      	%On%
HKR, Ndi\Params\FlowControl\enum, 		"0",        0,      	%Off%

HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,   		ParamDesc,  0, 		%ShutDW%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,   		Type,       0,      	"enum"
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,   		Default,    0,   	"0"
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,		"1",        0,       	%On%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,		"0",        0,       	%Off%

HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,   		ParamDesc,  0,     	%WakeUpCapabilities%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,   		Type,       0,          "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability,   		Default,    0,           "6"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"0",        0,           %None%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"1",        0,         	%LinkChange%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"2",        0,         	%MagicPacket%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"4",        0,         	%PatternMatch%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"3",        0,         	%Link_Magic%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"5",        0,         	%Link_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"6",        0,         	%Magic_Pattern%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapability\enum, 		"7",        0,         	%All%

;-----------------------------------------------------------------------------
; DestinationDirs
;
[L1c.CopyFiles]
l1c51x86.sys,,,2

[SourceDisksNames]
;
; diskid = description[, [tagfile] [, <unused>, subdir]]
;
1 = %DriverDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
;
; filename_on_source = diskID[, [subdir][, size]]
;
l1c51x86.sys = 1

[DestinationDirs]
L1c.CopyFiles   = 12
DefaultDestDir  = 11

[Strings]
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo Frame"
2KBMTU      		= "2KB MTU"
3KBMTU      		= "3KB MTU"
4KBMTU      		= "4KB MTU"
5KBMTU      		= "5KB MTU"
6KBMTU      		= "6KB MTU"
7KBMTU      		= "7KB MTU"
8KBMTU      		= "8KB MTU"
9KBMTU      		= "9KB MTU"
APSmode			= "APS mode"
NetAddr         	= "Network Address"
MTU             	= "Maximum Frame Size"
TOff            	= "Task Offload"
MaxIrq          	= "Max IRQ per Second"
NumRx           	= "Number of Rx Buffers"
NumTx           	= "Number of Tx Buffers"
FlowCtrl        	= "Flow Control"
ShutDW          	= "Shutdown Wakeup"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "Auto"
10MHD           	= "10Mbps Half Duplex"
10MFD           	= "10Mbps Full Duplex"
100MHD          	= "100Mbps Half Duplex"
100MFD          	= "100Mbps Full Duplex"
WakeUpCapabilities      = "WakeUp Capabilities"
None            	= "None"
LinkChange      	= "Link Change"
MagicPacket     	= "Magic Packet"
PatternMatch    	= "Pattern Match"
Link_Magic      	= "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket & PatternMatch"
All             	= "All"
On              	= "On"
Off             	= "Off"
TXEna 			= "Tx Enabled"
RXEna 			= "Rx Enabled"
TXRXEna 		= "Tx & Rx Enabled"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4 		= "TCP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP Checksum Offload (IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Chinese (Taiwan)
[Strings.0404]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "大型框架"
2KBMTU      		= "2KB MTU"
3KBMTU      		= "3KB MTU"
4KBMTU      		= "4KB MTU"
5KBMTU      		= "5KB MTU"
6KBMTU      		= "6KB MTU"
7KBMTU      		= "7KB MTU"
8KBMTU      		= "8KB MTU"
9KBMTU      		= "9KB MTU"
APSmode			= "APS 模式"
NetAddr         	= "網路位址"
MTU             	= "框架大小上限"
TOff            	= "作業卸載"
MaxIrq          	= "每秒 IRQ 上限"
NumRx           	= "接收緩衝數量"
NumTx           	= "傳輸緩衝數量"
FlowCtrl        	= "流量控制"
ShutDW          	= "關閉狀態喚醒"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "自動"
10MHD           	= "10Mbps 半雙工"
10MFD           	= "10Mbps 全雙工"
100MHD          	= "100Mbps 半雙工"
100MFD          	= "100Mbps 全雙工"
WakeUpCapabilities      = "喚醒功能"
None            	= "無"
LinkChange      	= "Link Change"
MagicPacket     	= "Magic Packet"
PatternMatch    	= "Pattern Match"
Link_Magic      	= "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket & PatternMatch"
All             	= "全部"
On              	= "開啟"
Off             	= "關閉"
TXEna 			= "傳輸已啟用"
RXEna 			= "接收已啟用"
TXRXEna 		= "傳輸和接收已啟用"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 檢查總和卸載"
TCPChksumOffv4 		= "TCP 檢查總和卸載 (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP 檢查總和卸載 (IPv4)"
LsoOff                  = "大型傳送卸載"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; German (Standard)
[Strings.0407]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo-Frame"
2KBMTU      		= "2 KB MTU"
3KBMTU      		= "3 KB MTU"
4KBMTU      		= "4 KB MTU"
5KBMTU      		= "5 KB MTU"
6KBMTU      		= "6 KB MTU"
7KBMTU      		= "7 KB MTU"
8KBMTU      		= "8 KB MTU"
9KBMTU      		= "9 KB MTU"
APSmode			= "APS-Modus"
NetAddr         	= "Netzwerkadresse"
MTU             	= "Maximale Framegröße"
TOff            	= "Task-Offload"
MaxIrq          	= "Max. IRQ pro Sekunde"
NumRx           	= "Anzahl Rx-Puffer"
NumTx           	= "Anzahl Tx-Puffer"
FlowCtrl        	= "Flusssteuerung"
ShutDW          	= "Shutdown/Wakeup"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "Automatisch"
10MHD           	= "10 Mbit/s Halbduplex"
10MFD           	= "10 Mbit/s Vollduplex"
100MHD          	= "100 Mbit/s Halbduplex"
100MFD          	= "100 Mbit/s Vollduplex"
WakeUpCapabilities      = "WakeUp-Eigenschaften"
None            	= "Keine"
LinkChange      	= "Link Change"
MagicPacket     	= "Magic Packet"
PatternMatch    	= "Pattern Match"
Link_Magic      	= "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket & PatternMatch"
All             	= "Alle"
On              	= "An"
Off             	= "Aus"
TXEna 			= "Tx aktiviert"
RXEna 			= "Rx aktiviert"
TXRXEna 		= "Tx & Rx aktiviert"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4 		= "TCP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP Checksum Offload (IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Spanish (Spain, Traditional Sort)
[Strings.040A]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Trama gigante"
2KBMTU      		= "MTU de 2KB"
3KBMTU      		= "MTU de 3KB"
4KBMTU      		= "MTU de 4KB"
5KBMTU      		= "MTU de 5KB"
6KBMTU      		= "MTU de 6KB"
7KBMTU      		= "MTU de 7KB"
8KBMTU      		= "MTU de 8KB"
9KBMTU      		= "MTU de 9KB"
APSmode			= "Modo APS"
NetAddr         	= "Dirección de red"
MTU             	= "Tamaño máximo de trama"
TOff            	= "Descarga de tarea"
MaxIrq          	= "IRQ máx por segundo"
NumRx           	= "Número de búfers de recepción"
NumTx           	= "Número de búfers de transmisión"
FlowCtrl        	= "Control de flujo"
ShutDW          	= "Reactivar cierre"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "Automático"
10MHD           	= "Dúplex medio 10Mbps"
10MFD           	= "Dúplex completo 10Mbps"
100MHD          	= "Dúplex medio 100Mbps"
100MFD          	= "Dúplex completo 100Mbps"
WakeUpCapabilities      = "Capacidades de reactivación"
None            	= "Ninguno"
LinkChange      	= "Link Change"
MagicPacket     	= "Magic Packet"
PatternMatch    	= "Pattern Match"
Link_Magic      	= "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket & PatternMatch"
All             	= "Todo"
On              	= "Activado"
Off             	= "Desactivado"
TXEna 			= "Transmisión habilitada"
RXEna 			= "Recepción habilitada"
TXRXEna 		= "Transmisión y recepción habilitadas"
IPChksumOffv4 		= "Carga de suma de comprobación IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Carga de suma de comprobación TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Carga de suma de comprobación UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Gran carga de envío"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; French (Standard)
[Strings.040C]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Trame Jumbo"
2KBMTU      		= "MTU de 2 Ko"
3KBMTU      		= "MTU de 3 Ko"
4KBMTU      		= "MTU de 4 Ko"
5KBMTU      		= "MTU de 5 Ko"
6KBMTU      		= "MTU de 6 Ko"
7KBMTU      		= "MTU de 7 Ko"
8KBMTU      		= "MTU de 8 Ko"
9KBMTU      		= "MTU de 9 Ko"
APSmode			= "Mode APS"
NetAddr         	= "Adresse réseau"
MTU             	= "Taille maximale de la trame "
TOff            	= "Déchargement de tâche"
MaxIrq          	= "IRQ maxi. par seconde"
NumRx           	= "Nombre de tampons rx"
NumTx           	= "Nombre de tampons Tx"
FlowCtrl        	= "Contrôle de flux"
ShutDW          	= "Sortie de veille à l'arrêt"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "Automatique"
10MHD           	= "10 Mbits/s Semi-duplex"
10MFD           	= "10 Mbits/s Duplex intégral"
100MHD          	= "100 Mbits/s Semi-duplex"
100MFD          	= "100 Mbits/s Duplex intégral"
WakeUpCapabilities      = "Capacités de mise en éveil"
None            	= "Aucune"
LinkChange      	= "Changement de liaison"
MagicPacket     	= "Paquet magique"
PatternMatch    	= "Correspondance au modèle"
Link_Magic      	= "LinkChange et MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange et PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPack et PatternMatch"
All             	= "Tous"
On              	= "Activé"
Off             	= "Désactivé"
TXEna 			= "Tx activé"
RXEna 			= "Rx activé"
TXRXEna 		= "Tx et rx activés"
IPChksumOffv4 		= "Déchargement de somme de contrôle IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Déchargement de somme de contrôle TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Déchargement de somme de contrôle UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Déchargement d'envoi important"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Italian (Standard)
[Strings.0410]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Frame jumbo"
2KBMTU      		= "MTU 2 KB"
3KBMTU      		= "MTU 3 KB"
4KBMTU      		= "MTU 4 KB"
5KBMTU      		= "MTU 5 KB"
6KBMTU      		= "MTU 6 KB"
7KBMTU      		= "MTU 7 KB"
8KBMTU      		= "MTU 8 KB"
9KBMTU      		= "MTU 9 KB"
APSmode			= "Modalità APS"
NetAddr         	= "Indirizzo di rete"
MTU             	= "Dimensioni massime frame"
TOff            	= "Offload attività"
MaxIrq          	= "Numero massimo di IRQ per secondo"
NumRx           	= "Numero di buffer Rx"
NumTx           	= "Numero di buffer Tx"
FlowCtrl        	= "Controllo di flusso"
ShutDW          	= "Attivazione arresto"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "Automatica"
10MHD           	= "Half Duplex 10 Mbps"
10MFD           	= "Full Duplex 10 Mbps"
100MHD          	= "Half Duplex 100 Mbps"
100MFD          	= "Full Duplex 100 Mbps"
WakeUpCapabilities      = "Capacità di attivazione"
None            	= "Nessuno"
LinkChange      	= "Modifica collegamento"
MagicPacket     	= "Magic Packet"
PatternMatch    	= "Corrispondenza motivo"
Link_Magic      	= "LinkChange e MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange e PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket e PatternMatch"
All             	= "Tutti"
On              	= "On"
Off             	= "Off"
TXEna 			= "Tx attivato"
RXEna 			= "Rx attivato"
TXRXEna 		= "Abilitato Tx e Rx"
IPChksumOffv4 		= "Offload checksum IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Offload di checksum TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Offload di checksum UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Offload invio di grandi dimensioni"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Japanese
[Strings.0411]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "ジャンボ フレーム"
2KBMTU      		= "2 KB MTU"
3KBMTU      		= "3 KB MTU"
4KBMTU      		= "4 KB MTU"
5KBMTU      		= "5 KB MTU"
6KBMTU      		= "6 KB MTU"
7KBMTU      		= "7 KB MTU"
8KBMTU      		= "8 KB MTU"
9KBMTU      		= "9 KB MTU"
APSmode			= "APS モード"
NetAddr         	= "ネットワーク アドレス"
MTU             	= "最大フレーム サイズ"
TOff            	= "タスク オフロード"
MaxIrq          	= "最大 IRQ/秒"
NumRx           	= "Rx バッファ数"
NumTx           	= "Tx バッファ数"
FlowCtrl        	= "フロー制御"
ShutDW          	= "シャットダウン ウェークアップ"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "自動"
10MHD           	= "10 Mbps 半二重"
10MFD           	= "10 Mbps 全二重"
100MHD          	= "100 Mbps 半二重"
100MFD          	= "100 Mbps 全二重"
WakeUpCapabilities      = "ウェークアップ機能"
None            	= "なし"
LinkChange      	= "リンク変更"
MagicPacket     	= "マジック パケット"
PatternMatch    	= "パターン マッチ"
Link_Magic      	= "LinkChange と MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange と PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket と PatternMatch"
All             	= "すべて"
On              	= "オン"
Off             	= "オフ"
TXEna 			= "Tx 有効化"
RXEna 			= "Rx 有効化"
TXRXEna 		= "Tx と Rx の有効化"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 チェックサム オフロード"
TCPChksumOffv4 		= "TCP チェックサム オフロード (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP チェックサム オフロード (IPv4)"
LsoOff                  = "大量送信オフロード"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Dutch (Netherlands)
[Strings.0413]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumboframe"
2KBMTU      		= "2 KB MTU"
3KBMTU      		= "3 KB MTU"
4KBMTU      		= "4 KB MTU"
5KBMTU      		= "5 KB MTU"
6KBMTU      		= "6 KB MTU"
7KBMTU      		= "7 KB MTU"
8KBMTU      		= "8 KB MTU"
9KBMTU      		= "9 KB MTU"
APSmode			= "APS-modus"
NetAddr         	= "Netwerkadres"
MTU             	= "Maximale framegrootte"
TOff            	= "Offload van taken"
MaxIrq          	= "Max. IRQ per seconde"
NumRx           	= "Aantal Rx-buffers"
NumTx           	= "Aantal Tx-buffers"
FlowCtrl        	= "Datatransportbesturing"
ShutDW          	= "Afsluiten Ontwaken"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "Automatisch"
10MHD           	= "10 Mbps half-duplex"
10MFD           	= "10 Mbps volledige duplex"
100MHD          	= "100 Mbps half-duplex"
100MFD          	= "100 Mbps volledige duplex"
WakeUpCapabilities      = "Mogelijkheden voor ontwaken"
None            	= "Geen"
LinkChange      	= "Wijziging koppeling"
MagicPacket     	= "Magic-pakket"
PatternMatch    	= "Patroonovereenkomst"
Link_Magic      	= "Wijziging koppeling en Magic-pakket"
Link_Pattern    	= "Wijziging koppeling en Patroonovereenkomst"
Magic_Pattern   	= "Magic-pakket en Patroonovereenkomst"
All             	= "Alles"
On              	= "Aan"
Off             	= "Uit"
TXEna 			= "Tx ingeschakeld"
RXEna 			= "Rx ingeschakeld"
TXRXEna 		= "Tx en Rx ingeschakeld"
IPChksumOffv4 		= "Offload van IPv4-controlesom"
TCPChksumOffv4 		= "Offload van TCP-controlesom (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Offload van UDP-controlesom (IPv4)"
LsoOff                  = "Grote verzendings-offload"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Portuguese (Brazil)
[Strings.0416]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo Frame"
2KBMTU      		= "2KB MTU"
3KBMTU      		= "3KB MTU"
4KBMTU      		= "4KB MTU"
5KBMTU      		= "5KB MTU"
6KBMTU      		= "6KB MTU"
7KBMTU      		= "7KB MTU"
8KBMTU      		= "8KB MTU"
9KBMTU      		= "9KB MTU"
APSmode			= "Modo APS"
NetAddr         	= "Endereço de Rede"
MTU             	= "Tamanho Máximo do Pacote"
TOff            	= "Descarga de Tarefas"
MaxIrq          	= "Max IRQ por Segundo"
NumRx           	= "Número de Rx Buffers"
NumTx           	= "Número de Tx Buffers"
FlowCtrl        	= "Controlo d Fluxo"
ShutDW          	= "Encerramento Reactivação"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "Automático"
10MHD           	= "10Mbps Half Duplex"
10MFD           	= "10Mbps Full Duplex"
100MHD          	= "100Mbps Half Duplex"
100MFD          	= "100Mbps Full Duplex"
WakeUpCapabilities      = "Capacidades de Reactivação"
None            	= "Nenhum"
LinkChange      	= "Alteração de Ligação"
MagicPacket     	= "Magic Packet"
PatternMatch    	= "Correspondência por Padrão"
Link_Magic      	= "Alteração de Ligação e MagicPacket"
Link_Pattern    	= "Alteração de Ligação e Correspondência por Padrão"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket e Correspondência por Padrão"
All             	= "Todos"
On              	= "Ligado"
Off             	= "Desligado"
TXEna 			= "Tx Activada"
RXEna 			= "Rx Activada"
TXRXEna 		= "Tx e Rx Activadas"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4 		= "TCP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP Checksum Offload (IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Chinese (PRC)
[Strings.0804]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo 帧"
2KBMTU      		= "2KB MTU"
3KBMTU      		= "3KB MTU"
4KBMTU      		= "4KB MTU"
5KBMTU      		= "5KB MTU"
6KBMTU      		= "6KB MTU"
7KBMTU      		= "7KB MTU"
8KBMTU      		= "8KB MTU"
9KBMTU      		= "9KB MTU"
APSmode			= "APS 模式"
NetAddr         	= "网络地址"
MTU             	= "最大帧大小"
TOff            	= "任务卸载"
MaxIrq          	= "每秒最大 IRQ"
NumRx           	= "Rx 缓冲区数"
NumTx           	= "Tx 缓冲区数"
FlowCtrl        	= "流控制"
ShutDW          	= "关闭状态唤醒"
MediaType       	= "MediaType"
Auto            	= "自动"
10MHD           	= "10Mbps 半双工"
10MFD           	= "10Mbps 全双工"
100MHD          	= "100Mbps 半双工"
100MFD          	= "100Mbps 全双工"
WakeUpCapabilities      = "唤醒功能"
None            	= "无"
LinkChange      	= "链接更改"
MagicPacket     	= "幻数据包"
PatternMatch    	= "模式匹配"
Link_Magic      	= "LinkChange & MagicPacket"
Link_Pattern    	= "LinkChange & PatternMatch"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket & PatternMatch"
All             	= "全部"
On              	= "开"
Off             	= "关"
TXEna 			= "Tx 已启用"
RXEna 			= "Rx 已启用"
TXRXEna 		= "Tx 和 Rx 已启用"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 校验和卸载"
TCPChksumOffv4 		= "TCP 校验和卸载 (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP 校验和卸载 (IPv4)"
LsoOff                  = "大量发送卸载"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Czech
[Strings.0405]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo Frame"
2KBMTU      		= "2KB MTU"
3KBMTU      		= "3KB MTU"
4KBMTU      		= "4KB MTU"
5KBMTU      		= "5KB MTU"
6KBMTU      		= "6KB MTU"
7KBMTU      		= "7KB MTU"
8KBMTU      		= "8KB MTU"
9KBMTU      		= "9KB MTU"
APSmode			= "Režim APS"
NetAddr         	= "Adresa sítě"
MTU             	= "Maximální velikost rámce"
TOff            	= "Snížení pracovní zátěže"
MaxIrq          	= "Maximální počet IRQ za vteřinu"
NumRx           	= "Množství vyrovnávací paměti Rx"
NumTx           	= "Množství vyrovnávací paměti Tx"
FlowCtrl        	= "Řízení toku"
ShutDW          	= "Probuzení vypnutého počítače"
MediaType       	= "Druh média"
Auto		  	= "Automatické vyjednávání"
10MHD		  	= "Poloviční duplex 10 Mb/s"
10MFD		  	= "Plný duplex 10 Mb/s"
100MHD			= "Poloviční duplex 100 Mb/s"
100MFD			= "Plný duplex 100 Mb/s"
WakeUpCapabilities      = "Schopnosti probuzení počítače"
None            	= "Žádný"
LinkChange      	= "Změna linky"
MagicPacket     	= "Magický paket"
PatternMatch    	= "Porovnávací vzorek"
Link_Magic      	= "Změna linky a magický paket"
Link_Pattern    	= "Změna linky a porovnávací vzorek"
Magic_Pattern   	= "Magický paket a porovnávací vzorek"
All             	= "Vše"
On              	= "Zapnuto"
Off             	= "Vypnuto"
TXEna 			= "Tx zapnuto"
RXEna 			= "Rx zapnuto"
TXRXEna 		= "Tx a Rx zapnuto"
IPChksumOffv4 		= "Odstranění kontrolního součtu u protokolu IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Odstranění kontrolního součtu u protokolu TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Odstranění kontrolního součtu u protokolu UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Snižování zátěže u rozsáhlého odesílání"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Danish
[Strings.0406]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumboramme"
2KBMTU      		= "2 KB MTU"
3KBMTU      		= "3 KB MTU"
4KBMTU      		= "4 KB MTU"
5KBMTU      		= "5 KB MTU"
6KBMTU      		= "6 KB MTU"
7KBMTU      		= "7 KB MTU"
8KBMTU      		= "8 KB MTU"
9KBMTU      		= "9 KB MTU"
APSmode			= "APS-tilstand"
NetAddr         	= "Netværksadresse"
MTU             	= "Maksimal rammestørrelse"
TOff            	= "Aflastning af opgave"
MaxIrq          	= "Maks. IRQ pr. sekund"
NumRx           	= "Antal Rx-buffere"
NumTx           	= "Antal Tx-buffere"
FlowCtrl        	= "FlowControl"
ShutDW          	= "Lukning/aktivering"
MediaType       	= "Medietype"
Auto		  	= "Automatisk forhandling"
10MHD		  	= "10 Mbps halv duplex"
10MFD		  	= "10 Mbps fuld duplex"
100MHD			= "100 Mbps halv duplex"
100MFD			= "100 Mbps fuld duplex"
WakeUpCapabilities      = "Aktiveringsfunktioner"
None            	= "Ingen"
LinkChange      	= "Forbindelsesændring"
MagicPacket     	= "Magisk pakke"
PatternMatch    	= "Mønstermatch"
Link_Magic      	= "Forbindelsesændring og magisk pakke"
Link_Pattern    	= "Forbindelsesændring og mønstermatch"
Magic_Pattern   	= "Magisk pakke og mønstermatch"
All             	= "Alt"
On              	= "Til"
Off             	= "Fra"
TXEna 			= "Tx-aktiveret"
RXEna 			= "Rx-aktiveret"
TXRXEna 		= "Tx- og Rx-aktiveret"
IPChksumOffv4 		= "Aflastning af IPv4-kontrolsum"
TCPChksumOffv4 		= "Aflastning af TCP-kontrolsum (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Aflastning af UDP-kontrolsum (IPv4)"
LsoOff                  = "Aflastning af for stor forsendelse"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Finnish
[Strings.040b]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo-kehys"
2KBMTU      		= "2 kt MTU"
3KBMTU      		= "3 kt MTU"
4KBMTU      		= "4 kt MTU"
5KBMTU      		= "5 kt MTU"
6KBMTU      		= "6 kt MTU"
7KBMTU      		= "7 kt MTU"
8KBMTU      		= "8 kt MTU"
9KBMTU      		= "9 kt MTU"
APSmode			= "Yhteyspistepalvelutila"
NetAddr         	= "Verkko-osoite"
MTU             	= "Kehyksen maksimikoko"
TOff            	= "Tehtävän purku"
MaxIrq          	= "Enintään IRQ/s"
NumRx           	= "Rx-puskureiden lukumäärä"
NumTx           	= "Tx-puskureiden lukumäärä"
FlowCtrl        	= "Vuonohjaus"
ShutDW          	= "Herätys sammutuksesta"
MediaType       	= "Tietovälinelaji"
Auto		  	= "Automaattinen neuvottelu"
10MHD		  	= "10 Mbps vuorosuuntaisuus"
10MFD		  	= "10 Mbps kaksisuuntaisuus"
100MHD			= "100 Mbps vuorosuuntaisuus"
100MFD			= "100 Mbps kaksisuuntaisuus"
WakeUpCapabilities      = "Heräämisominaisuudet"
None            	= "Ei mitään"
LinkChange      	= "Linkin vaihto"
MagicPacket     	= "Magic-paketti"
PatternMatch    	= "Mallivastaavuus"
Link_Magic      	= "Linkin vaihto & magic-paketti"
Link_Pattern    	= "Linkin vaihto & mallivastaavuus"
Magic_Pattern   	= "Magic-paketti & mallivastaavuus"
All             	= "Kaikki"
On              	= "Käytössä"
Off             	= "Pois käytöstä"
TXEna 			= "Tx käytössä"
RXEna 			= "Rx käytössä"
TXRXEna 		= "Tx & Rx käytössä"
IPChksumOffv4 		= "IPv4-tarkistussumman purku"
TCPChksumOffv4 		= "TCP-tarkistussumman purku (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP-tarkistussumman purku (IPv4)"
LsoOff                  = "Suuren lähetyksen purku"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Greek
[Strings.0408]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Πλαίσιο Jumbo"
2KBMTU      		= "2 KB MTU"
3KBMTU      		= "3 KB MTU"
4KBMTU      		= "4 KB MTU"
5KBMTU      		= "5 KB MTU"
6KBMTU      		= "6 KB MTU"
7KBMTU      		= "7 KB MTU"
8KBMTU      		= "8 KB MTU"
9KBMTU      		= "9 KB MTU"
APSmode			= "Λειτουργία APS"
NetAddr         	= "Διεύθυνση δικτύου"
MTU             	= "Μέγιστο μέγεθος πλαισίου"
TOff            	= "Μείωση φόρτου εργασίας"
MaxIrq          	= "Μέγιστος αριθμός IRQ ανά δευτερόλεπτο"
NumRx           	= "Αριθμός καταχωρητών Rx"
NumTx           	= "Αριθμός καταχωρητών Tx"
FlowCtrl        	= "Έλεγχος ροής"
ShutDW          	= "Ενεργοποίηση τερματισμού"
MediaType       	= "Τύπος μέσου"
Auto		  	= "Αυτόματη διαπραγμάτευση"
10MHD		  	= "Ημι-αμφίδρομο 10 Mbps"
10MFD		  	= "Πλήρως αμφίδρομο 10 Mbps"
100MHD			= "Ημι-αμφίδρομο 100 Mbps"
100MFD			= "Πλήρως αμφίδρομο 100 Mbps"
WakeUpCapabilities      = "Δυνατότητες ενεργοποίησης"
None            	= "Χωρίς"
LinkChange	        = "Αλλαγή σύνδεσης"
MagicPacket	        = "Μαγικό πακέτο"
PatternMatch	        = "Ταίριασμα μοτίβου"
Link_Magic      	= "Αλλαγή σύνδεσης & Μαγικό πακέτο"
Link_Pattern    	= "Αλλαγή σύνδεσης & ταίριασμα μοτίβου"
Magic_Pattern   	= "Μαγικό πακέτο & ταίριασμα μοτίβου"
All             	= "Όλα"
On              	= "Ενεργοποίηση"
Off             	= "Απενεργοποίηση"
TXEna 			= "Ενεργοποιημένο Tx"
RXEna 			= "Ενεργοποιημένο Rx"
TXRXEna 		= "Ενεργοποιημένο Tx & Rx"
IPChksumOffv4 		= "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Μείωση φόρτου μεγάλης αποστολής"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Hungarian
[Strings.040e]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Óriáskeret"
2KBMTU      		= "2 kB MTU"
3KBMTU      		= "3 kB MTU"
4KBMTU      		= "4 kB MTU"
5KBMTU      		= "5 kB MTU"
6KBMTU      		= "6 kB MTU"
7KBMTU      		= "7 kB MTU"
8KBMTU      		= "8 kB MTU"
9KBMTU      		= "9 kB MTU"
APSmode			= "APS mód"
NetAddr         	= "Hálózati cím"
MTU             	= "Maximális keretméret"
TOff            	= "Feladat kihelyezése"
MaxIrq          	= "Másodpercenkénti maximális IRQ"
NumRx           	= "Fogadási pufferek száma"
NumTx           	= "Átviteli pufferek száma"
FlowCtrl        	= "Forgalomszabályozás"
ShutDW          	= "Felébresztés"
MediaType       	= "Hordozótípus"
Auto		  	= "Automatikus egyeztetés"
10MHD		  	= "10 Mbps-os fél duplex"
10MFD		  	= "10 Mbps-os teljes duplex"
100MHD			= "100 Mbps-os fél duplex"
100MFD			= "100 Mbps-os teljes duplex"
WakeUpCapabilities      = "Ébresztési szolgáltatások"
None            	= "Nincs"
LinkChange	        = "Csatolásállapot-változás"
MagicPacket	        = "Bűvös csomag"
PatternMatch	        = "Mintaegyezés"
Link_Magic      	= "Csatolásállapot-változás és Bűvös csomag"
Link_Pattern    	= "Csatolásállapot-változás és mintaegyezés"
Magic_Pattern   	= "Bűvös csomag és mintaegyezés"
All             	= "Összes"
On              	= "Be"
Off             	= "Ki"
TXEna 			= "Tx engedélyezve"
RXEna 			= "Rx engedélyezve"
TXRXEna 		= "Tx és Rx engedélyezve"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 ellenőrző összeg számításának kihelyezése"
TCPChksumOffv4 		= "TCP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv4)"
LsoOff                  = "Tehermentesítés nagy méretű küldés esetén"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Korean
[Strings.0412]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo 프레임"
2KBMTU      		= "2KB MTU"
3KBMTU      		= "3KB MTU"
4KBMTU      		= "4KB MTU"
5KBMTU      		= "5KB MTU"
6KBMTU      		= "6KB MTU"
7KBMTU      		= "7KB MTU"
8KBMTU      		= "8KB MTU"
9KBMTU      		= "9KB MTU"
APSmode			= "APS 모드"
NetAddr         	= "네트워크 주소"
MTU             	= "최대 프레임 크기"
TOff            	= "작업 오프로드"
MaxIrq          	= "초당 최대 IRQ"
NumRx           	= "수신 버퍼 수"
NumTx           	= "전송 버퍼 수"
FlowCtrl        	= "흐름 제어(FlowControl)"
ShutDW          	= "중지 모드 해제(Shutdown Wake Up)"
MediaType       	= "미디어 유형(MediaType)"
Auto		  	= "자동 협상"
10MHD		  	= "10Mbps 반이중"
10MFD		  	= "10Mbps 전이중"
100MHD			= "100Mbps 반이중"
100MFD			= "100Mbps 전이중"
WakeUpCapabilities      = "절전 모드 해제 기능"
None            	= "없음"
LinkChange	        = "연결 변경"
MagicPacket	        = "매직 패킷"
PatternMatch	        = "패턴 일치"
Link_Magic      	= "연결 변경 및 매직 패킷"
Link_Pattern    	= "연결 변경 및 패턴 일치"
Magic_Pattern   	= "매직 패킷 및 패턴 일치"
All             	= "전체"
On              	= "켜짐"
Off             	= "꺼짐"
TXEna 			= "Tx 사용"
RXEna 			= "Rx 사용"
TXRXEna 		= "Tx 및 Rx 사용"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 체크섬 오프로드"
TCPChksumOffv4 		= "TCP 체크섬 오프로드(IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP 체크섬 오프로드(IPv4)"
LsoOff                  = "Large Send Offload"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Norwegian
[Strings.0414]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo Frame"
2KBMTU      		= "2 kB MTU"
3KBMTU      		= "3 kB MTU"
4KBMTU      		= "4 kB MTU"
5KBMTU      		= "5 kB MTU"
6KBMTU      		= "6 kB MTU"
7KBMTU      		= "7 kB MTU"
8KBMTU      		= "8 kB MTU"
9KBMTU      		= "9 kB MTU"
APSmode			= "APS-modus"
NetAddr         	= "Nettverksadresse"
MTU             	= "Maksimal rammestørrelse"
TOff            	= "Oppgaveavlasting"
MaxIrq          	= "Maks. IRQ per sekund"
NumRx           	= "Antall Rx-buffere"
NumTx           	= "Antall Tx-buffere"
FlowCtrl        	= "Flytkontroll"
ShutDW          	= "Deaktiver oppvåkning"
MediaType       	= "Medietype"
Auto		  	= "Autoforhandling"
10MHD		  	= "10 Mbps halv dupleks"
10MFD		  	= "10 Mbps full dupleks"
100MHD			= "100 Mbps halv dupleks"
100MFD			= "100 Mbps full dupleks"
WakeUpCapabilities      = "Oppvåkingsmuligheter"
None            	= "Ingen"
LinkChange	        = "Forbindelsesendring"
MagicPacket	        = "Magic Packet"
PatternMatch	        = "Mønstergjenkjenning"
Link_Magic      	= "Forbindelsesendring og MagicPacket"
Link_Pattern    	= "Forbindelsesendring og mønstergjenkjenning"
Magic_Pattern   	= "MagicPacket og mønstergjenkjenning"
All             	= "Alle"
On              	= "På"
Off             	= "Av"
TXEna 			= "Tx aktivert"
RXEna 			= "Rx aktivert"
TXRXEna 		= "Tx og Rx aktivert"
IPChksumOffv4 		= "IPv4-sjekksumavlasting"
TCPChksumOffv4 		= "TCP-sjekksumavlasting (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP-sjekksumavlasting (IPv4)"
LsoOff                  = "Avlasting ved stor sending"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Polish
[Strings.0415]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Ramka Jumbo"
2KBMTU      		= "MTU 2 KB"
3KBMTU      		= "MTU 3 KB"
4KBMTU      		= "MTU 4 KB"
5KBMTU      		= "MTU 5 KB"
6KBMTU      		= "MTU 6 KB"
7KBMTU      		= "MTU 7 KB"
8KBMTU      		= "MTU 8 KB"
9KBMTU      		= "MTU 9 KB"
APSmode			= "Tryb APS"
NetAddr         	= "Adres sieciowy"
MTU             	= "Maksymalny rozmiar ramki"
TOff            	= "Odciążanie zadań"
MaxIrq          	= "Maks. IRQ na sekundę"
NumRx           	= "Liczba buforów Rx"
NumTx           	= "Liczba buforów Tx"
FlowCtrl        	= "Sterowanie przepływem"
ShutDW          	= "Wyłączanie i budzenie"
MediaType       	= "Typ nośnika"
Auto		  	= "Automatyczna negocjacja"
10MHD		  	= "10 Mb/s, półdupleks"
10MFD		  	= "10 Mb/s, pełny dupleks"
100MHD			= "100 Mb/s, półdupleks"
100MFD			= "100 Mb/s, pełny dupleks"
WakeUpCapabilities      = "Funkcje budzenia"
None            	= "Brak"
LinkChange	        = "Zmiana łącza"
MagicPacket	        = "Pakiet specjalny"
PatternMatch	        = "Dopasowanie do wzorca"
Link_Magic      	= "Zmiana łącza i pakiet specjalny"
Link_Pattern    	= "Zmiana łącza i dopasowanie do wzorca"
Magic_Pattern   	= "Pakiet specjalny i dopasowanie do wzorca"
All             	= "Wszystko"
On              	= "Włączone"
Off             	= "Wyłączone"
TXEna 			= "Tx włączone"
RXEna 			= "Rx włączone"
TXRXEna 		= "Tx i Rx włączone"
IPChksumOffv4 		= "Odciążanie sumy kontrolnej IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Odciążanie sumy kontrolnej TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Odciążanie sumy kontrolnej UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Odciążanie dużych transmisji"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Russian
[Strings.0419]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Кадры крупных размеров"
2KBMTU      		= "2 Кб MTU"
3KBMTU      		= "3 Кб MTU"
4KBMTU      		= "4 Кб MTU"
5KBMTU      		= "5 Кб MTU"
6KBMTU      		= "6 Кб MTU"
7KBMTU      		= "7 Кб MTU"
8KBMTU      		= "8 Кб MTU"
9KBMTU      		= "9 Кб MTU"
APSmode			= "Режим APS"
NetAddr         	= "Сетевой адрес"
MTU             	= "Максимальный размер кадра"
TOff            	= "Разгрузка операций задачи"
MaxIrq          	= "Макс. IRQ в секунду"
NumRx           	= "Число буферов приема"
NumTx           	= "Число буферов передачи"
FlowCtrl        	= "Управление потоком"
ShutDW          	= "Завершение Пробуждение"
MediaType       	= "Тип носителя"
Auto		  	= "Автосогласование"
10MHD		  	= "10 Мбит/с, полудуплекс"
10MFD		  	= "10 Мбит/с, полный дуплекс"
100MHD			= "100 Мбит/с, полудуплекс"
100MFD			= "100 Мбит/с, полный дуплекс"
WakeUpCapabilities      = "Возможности пробуждения"
None            	= "Нет"
LinkChange	        = "Смена связи"
MagicPacket	        = "Пакет Magic"
PatternMatch	        = "Соответствие шаблону"
Link_Magic      	= "Смена связи и Пакет Magic"
Link_Pattern    	= "Смена связи и соответствие шаблону"
Magic_Pattern   	= "Пакет Magic и соответствие шаблону"
All             	= "Все"
On              	= "Вкл."
Off             	= "Выкл."
TXEna 			= "Передача включена"
RXEna 			= "Прием включен"
TXRXEna 		= "Передача и прием включены"
IPChksumOffv4 		= "Разгрузка операций контрольной суммы IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Разгрузка операций контрольной суммы ТСР (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Разгрузка операций контрольной суммы UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Разгрузка операций с отправкой больших пакетов"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Slovak
[Strings.041b]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Rámec Jumbo"
2KBMTU      		= "2 kB MTU"
3KBMTU      		= "3 kB MTU"
4KBMTU      		= "4 kB MTU"
5KBMTU      		= "5 kB MTU"
6KBMTU      		= "6 kB MTU"
7KBMTU      		= "7 kB MTU"
8KBMTU      		= "8 kB MTU"
9KBMTU      		= "9 kB MTU"
APSmode			= "Režim APS"
NetAddr         	= "Sieťová adresa"
MTU             	= "Maximálna veľkosť rámca"
TOff            	= "Zníženie záťaže pri vykonávaní úlohy"
MaxIrq          	= "Max. počet prerušení IRQ za sekundu"
NumRx           	= "Veľkosť medzipamäte pre príjem"
NumTx           	= "Veľkosť medzipamäte pre odosielanie"
FlowCtrl        	= "Riadenie toku"
ShutDW          	= "Vypnutie/prebudenie"
MediaType       	= "Typ média"
Auto		  	= "Automatické vyjednávanie"
10MHD		  	= "Polovičný duplex 10 Mb/s"
10MFD		  	= "Úplný duplex 10 Mb/s"
100MHD			= "Polovičný duplex 100 Mb/s"
100MFD			= "Úplný duplex 100 Mb/s"
WakeUpCapabilities      = "Možnosti prebudenia"
None            	= "Žiadne"
LinkChange	        = "Zmena linky"
MagicPacket	        = "Magický paket"
PatternMatch	        = "Zhoda vzorov"
Link_Magic      	= "Zmena linky a magický paket"
Link_Pattern    	= "Zmena linky a zhoda vzorov"
Magic_Pattern   	= "Magický paket a zhoda vzorov"
All             	= "Všetko"
On              	= "Zap."
Off             	= "Vyp."
TXEna 			= "Odosielanie povolené"
RXEna 			= "Príjem povolený"
TXRXEna 		= "Príjem a odosielanie povolené"
IPChksumOffv4 		= "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu IPv4"
TCPChksumOffv4 		= "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu TCP (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu UDP (IPv4)"
LsoOff                  = "Zníženie záťaže pri odosielaní veľkého množstva údajov"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Swedish
[Strings.041d]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumboram"
2KBMTU      		= "2 kB MTU"
3KBMTU      		= "3 kB MTU"
4KBMTU      		= "4 kB MTU"
5KBMTU      		= "5 kB MTU"
6KBMTU      		= "6 kB MTU"
7KBMTU      		= "7 kB MTU"
8KBMTU      		= "8 kB MTU"
9KBMTU      		= "9 kB MTU"
APSmode			= "APS-läge"
NetAddr         	= "Nätverksadress"
MTU             	= "Maximal ramstorlek"
TOff            	= "Uppgiftsavlastning"
MaxIrq          	= "Max IRQ per sekund"
NumRx           	= "Antal Rx-buffertar"
NumTx           	= "Antal Tx-buffertar"
FlowCtrl        	= "Flödeskontroll"
ShutDW          	= "Avstängning, väckning"
MediaType       	= "Medietyp"
Auto		  	= "Automatisk förhandling"
10MHD		  	= "10 Mbit/s halv duplex"
10MFD		  	= "10 Mbit/s full duplex"
100MHD			= "100 Mbit/s halv duplex"
100MFD			= "100 Mbit/s full duplex"
WakeUpCapabilities      = "Väckningsfunktioner"
None            	= "Inget"
LinkChange	        = "Länkändring"
MagicPacket	        = "Magiskt paket"
PatternMatch	        = "Mönstermatchning"
Link_Magic      	= "Länkändring och magiskt paket"
Link_Pattern    	= "Länkändring och mönstermatchning"
Magic_Pattern   	= "Magiskt paket och mönstermatchning"
All             	= "Allt"
On              	= "På"
Off             	= "Av"
TXEna 			= "Tx-aktiverad"
RXEna 			= "Rx-aktiverad"
TXRXEna 		= "Tx- och Rx-aktiverad"
IPChksumOffv4 		= "IPv4-kontrollsummeavlastning"
TCPChksumOffv4 		= "TCP-kontrollsummeavlastning (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP-kontrollsummeavlastning (IPv4)"
LsoOff                  = "Avlastning för stor sändning"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Turkish
[Strings.041f]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros                 = "Atheros"
JumboFrame  		= "Jumbo Çerçeve"
2KBMTU      		= "2KB MTU"
3KBMTU      		= "3KB MTU"
4KBMTU      		= "4KB MTU"
5KBMTU      		= "5KB MTU"
6KBMTU      		= "6KB MTU"
7KBMTU      		= "7KB MTU"
8KBMTU      		= "8KB MTU"
9KBMTU      		= "9KB MTU"
APSmode			= "APS modu"
NetAddr         	= "Ağ Adresi"
MTU             	= "Maksimum Çerçeve Boyutu"
TOff            	= "Görev Boşaltma"
MaxIrq          	= "Maks IRQ/Saniye"
NumRx           	= "Rx Arabelleklerinin sayısı"
NumTx           	= "Tx Arabelleklerinin sayısı"
FlowCtrl        	= "Akış Denetimi"
ShutDW          	= "Kapatma Uyandırma"
MediaType       	= "Ortam Türü"
Auto		  	= "Otomatik Anlaşma"
10MHD		  	= "10 Mbps Yarı Çift Yönlü"
10MFD		  	= "10 Mbps Tam Çift Yönlü"
100MHD			= "100 Mbps Yarı Çift Yönlü"
100MFD			= "100 Mbps Tam Çift Yönlü"
WakeUpCapabilities      = "Uyandırma Yetenekleri"
None            	= "Hiçbiri"
LinkChange	        = "Bağlantı Değişikliği"
MagicPacket	        = "Sihirli Paket"
PatternMatch	        = "Desen Eşleştirme"
Link_Magic      	= "Bağlantı Değişikliği ve Sihirli Paket"
Link_Pattern    	= "Bağlantı Değişikliği ve Desen Eşleştirme"
Magic_Pattern   	= "Sihirli Paket ve Desen Eşleştirme"
All             	= "Tümü"
On              	= "Açık"
Off             	= "Kapalı"
TXEna 			= "Tx Etkin"
RXEna 			= "Rx Etkin"
TXRXEna 		= "Tx ve Rx Etkin"
IPChksumOffv4 		= "IPv4 Sağlama Toplamı Boşaltma"
TCPChksumOffv4 		= "TCP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv4)"
UDPChksumOffv4 		= "UDP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv4)"
LsoOff                  = "Büyük Gönderme Boşaltması"

Atheros.L1c  		= "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Atheros.L2c  		= "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1c.Service.DispName 	= "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		= "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		= "This Atheros network Controller connects you to the network."