;;
;; bcmwl5.inf
;;
;; Copyright 1998-2005, Broadcom Corporation.
;; All Rights Reserved.
;;
;; This is UNPUBLISHED PROPRIETARY SOURCE CODE of Broadcom Corporation;
;; the contents of this file may not be disclosed to third parties, copied or
;; duplicated in any form, in whole or in part, without the prior written
;; permission of Broadcom Corporation.
;;

[version]
	Signature	= "$Windows NT$"
	Class=Net
	ClassGUID	= {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
	Provider	= %V_BCM%
	Compatible	= 1
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0
	CatalogFile=BCM43XX.CAT

[Manufacturer]
	%V_BCM% = BROADCOM

[ControlFlags] 
	ExcludeFromSelect = *

[BROADCOM]
	%BCM430G_DeviceDesc% = BCM43XG, PCI\VEN_14E4&DEV_4320
	%BCM430M_DeviceDesc% = BCM43XM, PCI\VEN_14E4&DEV_4324
	%BCM430G_DeviceDesc% = BCM43XG, PCI\VEN_14E4&DEV_4318
	%BCM430M_DeviceDesc% = BCM43XM, PCI\VEN_14E4&DEV_4319
	%BCM1390M_DeviceDesc% = BCM1390M, PCI\VEN_14E4&DEV_4311
	%BCM1490M_DeviceDesc% = BCM1490M, PCI\VEN_14E4&DEV_4312

	%BCM430G_DeviceDesc% = BCM43XG, PCI\VEN_14E4&DEV_4320&SUBSYS_00011028
	%BCM430M_DeviceDesc% = BCM43XM, PCI\VEN_14E4&DEV_4324&SUBSYS_00011028
	%BCM430GC_DeviceDesc% = BCM43XGC, PCI\VEN_14E4&DEV_4320&SUBSYS_00021028
	%BCM430MC_DeviceDesc% = BCM43XMC, PCI\VEN_14E4&DEV_4324&SUBSYS_00021028

	%BCM1350M_DeviceDesc% = BCM1350M, PCI\VEN_14E4&DEV_4320&SUBSYS_00031028
	%BCM1450M_DeviceDesc% = BCM1450M, PCI\VEN_14E4&DEV_4324&SUBSYS_00031028
	%BCM1350C_DeviceDesc% = BCM1350C, PCI\VEN_14E4&DEV_4320&SUBSYS_00041028
	%BCM1450C_DeviceDesc% = BCM1450C, PCI\VEN_14E4&DEV_4324&SUBSYS_00041028
	%BCM1370M_DeviceDesc% = BCM1370M, PCI\VEN_14E4&DEV_4318&SUBSYS_00051028
	%BCM1470M_DeviceDesc% = BCM1470M, PCI\VEN_14E4&DEV_4319&SUBSYS_00051028
	%BCM1370C_DeviceDesc% = BCM1370C, PCI\VEN_14E4&DEV_4318&SUBSYS_00061028
	%BCM1470C_DeviceDesc% = BCM1470C, PCI\VEN_14E4&DEV_4319&SUBSYS_00061028

	%BCM1390M_DeviceDesc% = BCM1390M, PCI\VEN_14E4&DEV_4311&SUBSYS_00071028
	%BCM1490M_DeviceDesc% = BCM1490M, PCI\VEN_14E4&DEV_4312&SUBSYS_00071028
	%BCM1390E_DeviceDesc% = BCM1390E, PCI\VEN_14E4&DEV_4311&SUBSYS_00081028
	%BCM1490E_DeviceDesc% = BCM1490E, PCI\VEN_14E4&DEV_4312&SUBSYS_00081028

;-----------------------------------------------------------------
; PCI devices
;
[BCM43XG.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1300VS.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM43XM.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, bag.options.reg, Dell1400VS.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0


[BCM1350M.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1350VS.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1450M.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, bag.options.reg, Dell1450VS.reg, hiband.options.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0


[BCM1370M.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1370VS.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1470M.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, bag.options.reg, Dell1470VS.reg, hiband.options.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1390M.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1390VS.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1490M.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, bag.options.reg, Dell1490VS.reg, hiband.options.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1390E.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1390VS.E.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1490E.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, bag.options.reg, Dell1490VS.E.reg, hiband.options.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

;-----------------------------------------------------------------
; Cardbus devices
;
[BCM43XGC.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1300VS.CB.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM43XMC.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, bag.options.reg, Dell1400VS.CB.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1350C.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1350VS.CB.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1450C.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, bag.options.reg, Dell1450VS.CB.reg, hiband.options.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1370C.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, g.options.reg, bg.options.reg, Dell1370VS.CB.reg
	DelReg		= common.delreg, rate.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

[BCM1470C.NT]
	Characteristics	= 0x84	; NCF_PHYSICAL | NCF_HAS_UI
	BusType		= 5			; PCI bus
	AddReg		= BCM43XX.reg, BCM43XX.brcm.reg, common.reg, BTCoexist.reg, bag.options.reg, Dell1470VS.CB.reg, hiband.options.reg
	DelReg		= common.delreg
	CopyFiles	= BCM43XX.files.NT
DriverVer=11/02/2005, 4.10.40.0

;-----------------------------------------------------------------
; PCI devices
;
[BCM43XG.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM43XM.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1350M.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1450M.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1370M.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1470M.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1390M.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1490M.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1390E.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1490E.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

;-----------------------------------------------------------------
; Cardbus devices
;
[BCM43XGC.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM43XMC.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1350C.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1450C.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1370C.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

[BCM1470C.NT.Services]
	AddService = BCM43XX, 2, BCM43XX.Service, common.EventLog

;-----------------------------------------------------------------
; common
;
[BCM43XX.reg]
	; Ndis Info
	; Interfaces
	HKR,	Ndi\Interfaces,	UpperRange,	,	"ndis5"
	HKR,	Ndi\Interfaces,	LowerRange,	,	"ethernet"

[BCM43XX.brcm.reg]
	HKR,	Ndi,	HelpText,		,	%BCM43XX_HELP%
	HKR,	Ndi,	Service,		0,	"BCM43XX"

[BCM43XX.Service]
	DisplayName	= %BCM43XX_Service_DispName%
	ServiceType	= 1			; %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
	StartType	= 3			; %SERVICE_DEMAND_START%
	ErrorControl	= 1			; %SERVICE_ERROR_NORMAL%
	ServiceBinary	= %12%\bcmwl5.sys
	LoadOrderGroup	= NDIS

[common.EventLog]
	AddReg = common.AddEventLog.reg

[common.AddEventLog.reg]
	HKR,	,	EventMessageFile,	0x00020000,	"%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll"
	HKR,	,	TypesSupported,		0x00010001,	7

[BCM43XX.files.NT]
	BCMWL5.SYS,,,6

[common.reg]
	HKLM,	"SOFTWARE\Broadcom\802.11","PopupRadioMsg1",	0, %DellRadioMsg4%
	HKLM,	"SOFTWARE\Broadcom\802.11","PopupRadioMsg2",	0, %DellRadioMsg2%
	HKLM,	"SOFTWARE\Broadcom\802.11","PopupRadioMsg3",	0, %DellRadioMsg3%

	HKR,	Ndi\params\RoamDelta, ParamDesc,	0,	%RoamingTendency%
	HKR,	Ndi\params\RoamDelta, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\RoamDelta\enum, "0",	        0,	%Aggressive%
	HKR,	Ndi\params\RoamDelta\enum, "1",         0,	%Moderate%
	HKR,	Ndi\params\RoamDelta\enum, "2",         0,	%Conservative%
	HKR,	Ndi\params\RoamDelta,default,,"1"

	HKR,	Ndi\params\LOM, ParamDesc,	        0,	%DisableRadioUponWiredConnection%
	HKR,	Ndi\params\LOM, type,		        0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\LOM\enum, "0",		0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\LOM\enum, "1",		0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\LOM,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\IBSSAllowed, ParamDesc,	        0,	%IbssAllowed%
	HKR,	Ndi\params\IBSSAllowed, type,		        0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\IBSSAllowed\enum, "0",		0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\IBSSAllowed\enum, "1",		0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\IBSSAllowed,default,,"1"

	HKR,	Ndi\params\ssid_auto_promote, ParamDesc,	        0,	%SSIDAutoPromote%
	HKR,	Ndi\params\ssid_auto_promote, type,		        0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\ssid_auto_promote\enum, "0",		0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\ssid_auto_promote\enum, "1",		0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\ssid_auto_promote,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\MPC, ParamDesc,	        0,	%MiminumPowerConsumption%
	HKR,	Ndi\params\MPC, type,		        0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\MPC\enum, "0",		0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\MPC\enum, "1",		0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\MPC,default,,"1"

	HKR,	Ndi\params\RadioState, ParamDesc,	0,	%RadioEnableDisable%
	HKR,	Ndi\params\RadioState, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\RadioState\enum, "1",		0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\RadioState\enum, "0",		0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\RadioState,default,,"0"	

	HKR,	Ndi\params\PowerSaveMode, ParamDesc,	0,	%PowerSaveMode%
	HKR,	Ndi\params\PowerSaveMode, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\PowerSaveMode\enum, "0",		0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\PowerSaveMode\enum, "1",		0,	%Enabled%
	HKR,	Ndi\params\PowerSaveMode\enum, "2",		0,	%Fast%
	HKR,    Ndi\params\PowerSaveMode,default,,"2"	

	HKR,	Ndi\params\PLCPHeader, ParamDesc,	0,	%PLCPHeader%
	HKR,	Ndi\params\PLCPHeader, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\PLCPHeader\enum, "-1",	0,	%Long%
	HKR,	Ndi\params\PLCPHeader\enum, "0",	0,	%AutoShortLong%
	HKR,	Ndi\params\PLCPHeader,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\frag, ParamDesc,	0,	%FragmentationThreshold%
	HKR,	Ndi\params\frag,type,0,"dword"
	HKR,	Ndi\params\frag,min,,"256"
	HKR,	Ndi\params\frag,max,,"2346"
	HKR,	Ndi\params\frag,default,,"2346"

	HKR,	Ndi\params\rts, ParamDesc,	0,	%RTSThreshold%
	HKR,	Ndi\params\rts,type,0,"dword"
	HKR,	Ndi\params\rts,min,,"0"
	HKR,	Ndi\params\rts,max,,"2347"
	HKR,	Ndi\params\rts,default,,"2347"

	HKR,	Ndi\params\NetworkAddress, ParamDesc,	0, %LocallyAdministeredMACAddress%
	HKR,	Ndi\params\NetworkAddress, type,	0, "edit"
	HKR,	Ndi\params\NetworkAddress, LimitText,	0, "12"
	HKR,	Ndi\params\NetworkAddress, UpperCase,  0, "1"
	HKR,	Ndi\params\NetworkAddress, default,	0, ""
	HKR,	Ndi\params\NetworkAddress, optional,	0, "1"

	HKR,	Ndi\params\antdiv, ParamDesc,	0,	%AntennaDiversity%
	HKR,	Ndi\params\antdiv, type,	0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\antdiv\enum, "-1",	0,	%Auto%
	HKR,	Ndi\params\antdiv\enum, "0",	0,	%Main%
	HKR,	Ndi\params\antdiv\enum, "1",	0,	%Aux%
	HKR,	Ndi\params\antdiv,default,,"-1"

	HKR,	Ndi\params\FrameBursting, ParamDesc,	0,	%XPress_Technology%
	HKR,	Ndi\params\FrameBursting, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\FrameBursting\enum, "0",		0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\FrameBursting\enum, "1",		0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\FrameBursting,default,,"0"	

	HKR,    Ndi\params\Afterburner, ParamDesc,	0,      %Afterburner%
	HKR,    Ndi\params\Afterburner, type,		0,      "enum"
	HKR,    Ndi\params\Afterburner\enum,	"0",	0,      %Disabled%
	HKR,    Ndi\params\Afterburner\enum,	"1",	0,      %Enabled%
	HKR,    Ndi\params\Afterburner,default,,"0"

	HKR,					,"gpio0",	0,	"-1"
	HKR,					,"gpio1",	0,	"-1"
	HKR,					,"gpio2",	0,	"-1"
	HKR,					,"gpio3",	0,	"-1"

	HKR,					,"gpiotimerval",	0,	"0xa0000"

	HKR,					,"EnableLEAP", 0,	"1"

	HKR,					,"Interference_Mode",		0,	"-1"

	HKR,					,"ccx_rm",			0,	"1"
	HKR,					,"ccx_rm_limit",		0,	"300"


	HKR,	Ndi\params\Country, ParamDesc,	0,	%Location%
	HKR,	Ndi\params\Country, type,	0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\Country\enum, "US",	0,	%USA%
	HKR,	Ndi\params\Country, default,    , 	"US"

	HKR,					,"Country",		0,	"US"
	HKR,					,"Channel",		0,	"11"

	HKR,	Ndi\params\WME, ParamDesc,	0,	%WME%
	HKR,	Ndi\params\WME, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\WME\enum, "-1",	0,	%Auto%
	HKR,	Ndi\params\WME\enum, "1",	0,	%Enabled%
	HKR,	Ndi\params\WME\enum, "0",	0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\WME,default,,"-1"

	HKR,	Ndi\params\vlan_mode, ParamDesc,0,	%vlan_mode%
	HKR,	Ndi\params\vlan_mode, type,	0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\vlan_mode\enum, "-1",0,	%Auto%
	HKR,	Ndi\params\vlan_mode\enum, "1",	0,	%Enabled%
	HKR,	Ndi\params\vlan_mode\enum, "0",	0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\vlan_mode,default,,"-1"

	HKLM,	Software\Broadcom\802.11, PerUserPN, 0x00010001, 0
	HKLM,	Software\Broadcom\802.11, DisallowPNChanges, 0x00010001, 0

	HKR, 	Ndi\params\WZCCoexist, ParamDesc,0,	%WZC_Managed_Ethernet%
	HKR, 	Ndi\params\WZCCoexist, type,     0, 	"enum"
	HKR, 	Ndi\params\WZCCoexist\enum, "0", 0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\WZCCoexist\enum, "1", 0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\WZCCoexist,default,,"0"

	HKR, 	Ndi\params\Managed, ParamDesc,0,	%Manage_Wireless_Settings%
	HKR, 	Ndi\params\Managed, type,     0, 	"enum"
	HKR, 	Ndi\params\Managed\enum, "0", 0,	%Disabled%
	HKR,	Ndi\params\Managed\enum, "1", 0,	%Enabled%
	HKR,    Ndi\params\Managed,default,,"0"

[common.delreg]
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode\enum, "1"
	HKR,	Ndi\params\Locale
	HKR,,Locale
	HKR,	Ndi\params\Country
	HKR,,Country
	HKR,	Ndi\params\Channel
	HKR,,Channel
	HKR,	Ndi\params\RoamPref
	HKR,	Ndi\params\AssocPref
	HKR,	Ndi\params\AssocRoamPref
       	HKR,	Ndi\params\antdiv
	HKR,,antdiv
	HKR,	Ndi\params\IBSSLockout
	HKR,,IBSSLockout
	HKR,	Ndi\params\ibss_lockout
	HKR,,ibss_lockout
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger
	HKR,,RoamTrigger	
	HKLM,	Software\Broadcom\802.11, SetLocale
	HKR, 	Ndi\params\MixedCell
	HKR,,WME
	HKLM,	"SOFTWARE\Broadcom\802.11","PopupRadioMsg1"
	HKLM,	"SOFTWARE\Broadcom\802.11","PopupRadioMsg2"
	HKLM,	"SOFTWARE\Broadcom\802.11","PopupRadioMsg3"

[BTCoexist.reg]
	HKR,	Ndi\params\BTCoexist, ParamDesc,	0,	%BlueToothCollaboration%
	HKR,	Ndi\params\BTCoexist, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\BTCoexist\enum, "1",	0,	%Enable%
	HKR,	Ndi\params\BTCoexist\enum, "0",	0,	%Disable%
	HKR,	Ndi\params\BTCoexist,default,,"1"

[rate.delreg]
	HKR,    Ndi\params\Rate
	HKR,    Ndi\params\RateA

[g.options.reg]
	HKR,					,"abcap",	0,	"1"
        
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger, ParamDesc,	0,	%RoamingDecision%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger\enum, "-65",	0,	%OptimizeBandwidth%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger\enum, "-75",	0,	%Default%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger\enum, "-85",	0,	%OptimizeDistance%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger,default,,"-75"
	HKR,	,"RoamTrigger",		0,	"-75"

	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode, ParamDesc,	0,      %IBSSMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode, type,         0,      "enum"
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode\enum, "0",     0,      %80211bMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode\enum, "2",     0,      %80211gMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode,default,,"0"

	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection, ParamDesc,	0,      %IBSS54gtmProtectionMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection, type,       0,      "enum"
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection\enum, "0",   0,      %Disabled%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection\enum, "2",   0,      %Auto%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection,default,,"2"

	HKR,    Ndi\params\LegacyMode, ParamDesc,	0,      %BSSMode%
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode, type,         0,      "enum"
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode\enum, "0",     0,      %Default%
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode\enum, "1",     0,      %80211bOnly%
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\Rate, ParamDesc,	0,	%Rate%
	HKR,	Ndi\params\Rate, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "0",	0,	%Usebestrate%
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "2",	0,	" 1"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "4",	0,	" 2"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "11",	0,	" 5.5"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "12",	0,	" 6"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "18",	0,	" 9"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "22",	0,	"11"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "24",	0,	"12"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "36",	0,	"18"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "48",	0,	"24"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "72",	0,	"36"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "96",	0,	"48"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "108",0,	"54"
	HKR,	Ndi\params\Rate,default,,"0"

[bg.options.reg]
	HKR,    Ndi\params\Channel, ParamDesc,	0, %IBSSChannelNumber%
	HKR,    Ndi\params\Channel, default,	0, "11"
	HKR,    Ndi\params\Channel, min,	0, "1"
	HKR,    Ndi\params\Channel, max,	0, "11"
	HKR,    Ndi\params\Channel, step,	0, "1"
	HKR,    Ndi\params\Channel, base,	0, "10"
	HKR,    Ndi\params\Channel, type,	0, "int"

	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode, ParamDesc,	0,	%ApCompatibilityMode%
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode\enum, "1",	0,	%BroaderCompat%
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode\enum, "0",	0,	%HigherPerf%
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode,default,,"0"

[bag.options.reg]
	HKR,					,"abcap",	0,	"1"
	HKR,					,"AssocRoamPref",	0,	"1"
        
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger, ParamDesc,	0,	%RoamingDecision%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger\enum, "-65",	0,	%OptimizeBandwidth%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger\enum, "-75",	0,	%Default%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger\enum, "-85",	0,	%OptimizeDistance%
	HKR,	Ndi\params\RoamTrigger,default,,"-75"
	HKR,	,"RoamTrigger",		0,	"-75"

	HKR, 	Ndi\params\11HNetworks, ParamDesc, 0, 	"802.11h+d"
	HKR, 	Ndi\params\11HNetworks, type, 		0, "enum"
	HKR, 	Ndi\params\11HNetworks\enum, "1", 	0, %Loose_11h%
	HKR, 	Ndi\params\11HNetworks\enum, "2", 	0, %Strict_11h%
	HKR, 	Ndi\params\11HNetworks\enum, "4", 	0, %Loose_11h_and_11d%
	HKR, 	Ndi\params\11HNetworks,default,,"1"

	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode, ParamDesc,	0,      %IBSSMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode, type,         0,      "enum"
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode\enum, "0",     0,      %80211bMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode\enum, "2",     0,      %80211gMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGMode,default,,"0"

	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection, ParamDesc,	0,      %IBSS54gtmProtectionMode%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection, type,       0,      "enum"
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection\enum, "0",   0,      %Disabled%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection\enum, "2",   0,      %Auto%
	HKR,    Ndi\params\IBSSGProtection,default,,"2"

	HKR,    Ndi\params\LegacyMode, ParamDesc,	0,      %BSSMode%
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode, type,         0,      "enum"
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode\enum, "0",     0,      %Default%
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode\enum, "1",     0,      %80211bOnly%
	HKR,    Ndi\params\LegacyMode,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\band, ParamDesc,	0,	%DisableBands%
	HKR,	Ndi\params\band, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\band\enum, "0",	0,	%None%
	HKR,	Ndi\params\band\enum, "1",	0,	%Disable80211gb%
	HKR,	Ndi\params\band\enum, "2",	0,	%Disable80211a%
	HKR,	Ndi\params\band,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\BandPref, ParamDesc,	0,	%BandPreference%
	HKR,	Ndi\params\BandPref, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\BandPref\enum, "0",	0,	%None%
	HKR,	Ndi\params\BandPref\enum, "1",	0,	%Prefer80211a%
	HKR,	Ndi\params\BandPref\enum, "2",	0,	%Prefer80211gb%
	HKR,	Ndi\params\BandPref,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\RateA, ParamDesc,	0,	%Rate_802_11a%
	HKR,	Ndi\params\RateA, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "0",	0,	%Usebestrate%
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "12",	0,	" 6"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "18",	0,	" 9"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "24",	0,	"12"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "36",	0,	"18"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "48",	0,	"24"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "72",	0,	"36"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "96",	0,	"48"
	HKR,	Ndi\params\RateA\enum, "108",0,	"54"
	HKR,	Ndi\params\RateA,default,,"0"


	HKR,	Ndi\params\Rate, ParamDesc,	0,	%Rate_802_11bg%
	HKR,	Ndi\params\Rate, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "0",	0,	%Usebestrate%
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "2",	0,	" 1"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "4",	0,	" 2"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "11",	0,	" 5.5"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "12",	0,	" 6"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "18",	0,	" 9"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "22",	0,	"11"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "24",	0,	"12"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "36",	0,	"18"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "48",	0,	"24"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "72",	0,	"36"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "96",	0,	"48"
	HKR,	Ndi\params\Rate\enum, "108",0,	"54"
	HKR,	Ndi\params\Rate,default,,"0"

	HKR,	Ndi\params\Channel, ParamDesc, 0, %IBSSChannelNumber%
	HKR,	Ndi\params\Channel, type,      0, "enum"
	; USA B band
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "1",   0, "  1"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "2",   0, "  2"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "3",   0, "  3"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "4",   0, "  4"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "5",   0, "  5"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "6",   0, "  6"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "7",   0, "  7"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "8",   0, "  8"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "9",   0, "  9"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "10",   0, " 10"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "11",   0, " 11"
	; USA Low Band
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "36",   0, " 36"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "40",   0, " 40"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "44",   0, " 44"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "48",   0, " 48"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "52",   0, " 52"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "56",   0, " 56"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "60",   0, " 60"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "64",   0, " 64"
	HKR,	Ndi\params\Channel, default,   0, "11"

	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode, ParamDesc,	0,	%ApCompatibilityMode%
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode, type,		0,	"enum"
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode\enum, "1",	0,	%BroaderCompat%
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode\enum, "0",	0,	%HigherPerf%
	HKR,	Ndi\params\ApCompatMode,default,,"0"

[hiband.options.reg]
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "149",   0, "149"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "153",   0, "153"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "157",   0, "157"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "161",   0, "161"
	HKR,	Ndi\params\Channel\enum, "165",   0, "165"

;-----------------------------------------------------------------
; PCI devices
;
[Dell1300VS.reg]
	; TrueMobile 1300 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280001",	0,	%BCM430G_DeviceDesc%

[Dell1400VS.reg]
	; TrueMobile 1400 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280001",	0,	%BCM430M_DeviceDesc%

[Dell1350VS.reg]
	; TrueMobile 1350 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280003",	0,	%BCM1350M_DeviceDesc%

[Dell1450VS.reg]
	; TrueMobile 1450 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280003",	0,	%BCM1450M_DeviceDesc%

[Dell1370VS.reg]
	; TrueMobile 1370 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280005",	0,	%BCM1370M_DeviceDesc%

[Dell1470VS.reg]
	; TrueMobile 1470 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280005",	0,	%BCM1470M_DeviceDesc%

[Dell1390VS.reg]
	; TrueMobile 1390 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280007",	0,	%BCM1390M_DeviceDesc%

[Dell1490VS.reg]
	; TrueMobile 1490 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280007",	0,	%BCM1490M_DeviceDesc%

[Dell1390VS.E.reg]
	; TrueMobile 1390 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280008",	0,	%BCM1390E_DeviceDesc%

[Dell1490VS.E.reg]
	; TrueMobile 1490 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280008",	0,	%BCM1490E_DeviceDesc%


;-----------------------------------------------------------------
; Cardbus devices
;
[Dell1300VS.CB.reg]
	; TrueMobile 1300 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280002",	0,	%BCM430GC_DeviceDesc%

[Dell1400VS.CB.reg]
	; TrueMobile 1400 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280002",	0,	%BCM430MC_DeviceDesc%

[Dell1350VS.CB.reg]
	; TrueMobile 1350 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280004",	0,	%BCM1350C_DeviceDesc%

[Dell1450VS.CB.reg]
	; TrueMobile 1450 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280004",	0,	%BCM1450C_DeviceDesc%

[Dell1370VS.CB.reg]
	; TrueMobile 1370 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280006",	0,	%BCM1370C_DeviceDesc%

[Dell1470VS.CB.reg]
	; TrueMobile 1470 applet visible strings 
	HKR,	,				"10280006",	0,	%BCM1470C_DeviceDesc%


[DestinationDirs]
	DefaultDestDir=12
	BCM43XX.files.NT = 12

[SourceDisksNames]
	1=%BCM43XX_DiskName%,,

[SourceDisksFiles]
	BCMWL5.SYS=1

[strings]
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"


[strings.2c01] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430GC_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1300 WLAN PC"
BCM430G_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI"
BCM430M_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI"
BCM430MC_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC"
BCM1350M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1370M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1450M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1450 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1470M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1470 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1350C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1370C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1450C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC اللاسلكية"
BCM1470C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC اللاسلكية"
BCM43XX_HELP="توفر بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية شبكة اتصال  محلية لاسلكية."
BCM43XX_Service_DispName="برنامج تشغيل بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية"
BCM43XX_DiskName="قرص تثبيت بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية"
DellRadioMsg2="ما زالت بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية معطلة. استخدم الأدوات المساعدة لـ Dell Wireless WLAN Utility لتمكينها."
BCM1390M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card اللاسلكية"
BCM1390E_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard اللاسلكية"
BCM1490M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card اللاسلكية"
BCM1490E_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard اللاسلكية"
DellRadioMsg4="مازالت بطاقة WLAN اللاسلكية Dell معطلة. حرك مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل اللاسلكي لتمكينه أو اضغط على Fn-F2 لتمكينه."
DellRadioMsg3="مازالت بطاقة WLAN اللاسلكية Dell معطلة بسبب تمكين ‘تعطيل عند وجود اتصال سلكي‘."
USA="الولايات المتحدة الأمريكية"
80211bMode="وضع 802.11b"
80211bOnly="802.11b فقط"
AntennaDiversity="تنوع الهوائي"
Auto="تلقائي"
AutoShortLong="تلقائي (قصير/طويل)"
BSSMode="وضع BSS"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="افتراضي"
Disable="تعطيل"
Disable80211a="تعطيل 802.11a"
Disable80211gb="تعطيل 802.11g/b"
DisableBands="تعطيل نطاقات"
Disabled="مُعطًَل"
Enable="تمكين"
Enabled="مُمكًَن"
FragmentationThreshold="حد التجزئة"
IBSS54gtmProtectionMode="وضع حماية IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="وضع IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="عنوان MAC مُدار محلياً"
Long="طويل"
None="بلا"
OptimizeBandwidth="تحسين عرض النطاق الترددي"
OptimizeDistance="تحسين المسافة"
PLCPHeader="رأس PLCP"
PowerSaveMode="وضع حفظ الطاقة"
Prefer80211a="تفضيل 802.11a"
Prefer80211gb="تفضيل 802.11g/b"
RTSThreshold="حد RTS"
RadioEnableDisable="تعطيل/تمكين اللاسلكي"
Rate="المعدل"
RoamingDecision="تحديد التجوال"
Usebestrate="استخدام أفضل معدل"
XPress_Technology="XPress (TM)"
Location="الموقع"
Fast="سريعة"
MiminumPowerConsumption="الحد الأدنى من استهلاك الطاقة"
BandPreference="تفضيلات الموجة"
RoamingTendency="توجه التجوال"
Aggressive="شديد"
Moderate="معتدل"
Conservative="محافظ"
Aux="مساعد"
Main="رئيسي"
ApCompatibilityMode="وضع توافق AP"
BroaderCompat="توافق أكثر"
HigherPerf="أداء أعلى"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="المعدل (802.11a)"
Rate_802_11bg="المعدل (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet مُدار بـ WZC"
Manage_Wireless_Settings="إدارة الإعدادات اللاسلكية"
DisableRadioUponWiredConnection="تعطيل عند وجود اتصال سلكي"
SSIDAutoPromote="الترقية التلقائية لـ SSID"
80211gMode="وضع 802.11g"
IBSSChannelNumber="رقم قناة WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS المسموح"
Loose_11h_and_11d="واسعة 11h+d"
Loose_11h="واسعة 11h"
Strict_11h="مقيدة 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0401] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430GC_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1300 WLAN PC"
BCM430G_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI"
BCM430M_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI"
BCM430MC_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC"
BCM1350M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1370M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1450M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1450 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1470M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1470 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1350C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1370C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1450C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC اللاسلكية"
BCM1470C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC اللاسلكية"
BCM43XX_HELP="توفر بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية شبكة اتصال  محلية لاسلكية."
BCM43XX_Service_DispName="برنامج تشغيل بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية"
BCM43XX_DiskName="قرص تثبيت بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية"
DellRadioMsg2="ما زالت بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية معطلة. استخدم الأدوات المساعدة لـ Dell Wireless WLAN Utility لتمكينها."
BCM1390M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card اللاسلكية"
BCM1390E_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard اللاسلكية"
BCM1490M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card اللاسلكية"
BCM1490E_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard اللاسلكية"
DellRadioMsg4="مازالت بطاقة WLAN اللاسلكية Dell معطلة. حرك مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل اللاسلكي لتمكينه أو اضغط على Fn-F2 لتمكينه."
DellRadioMsg3="مازالت بطاقة WLAN اللاسلكية Dell معطلة بسبب تمكين ‘تعطيل عند وجود اتصال سلكي‘."
USA="الولايات المتحدة الأمريكية"
80211bMode="وضع 802.11b"
80211bOnly="802.11b فقط"
AntennaDiversity="تنوع الهوائي"
Auto="تلقائي"
AutoShortLong="تلقائي (قصير/طويل)"
BSSMode="وضع BSS"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="افتراضي"
Disable="تعطيل"
Disable80211a="تعطيل 802.11a"
Disable80211gb="تعطيل 802.11g/b"
DisableBands="تعطيل نطاقات"
Disabled="مُعطًَل"
Enable="تمكين"
Enabled="مُمكًَن"
FragmentationThreshold="حد التجزئة"
IBSS54gtmProtectionMode="وضع حماية IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="وضع IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="عنوان MAC مُدار محلياً"
Long="طويل"
None="بلا"
OptimizeBandwidth="تحسين عرض النطاق الترددي"
OptimizeDistance="تحسين المسافة"
PLCPHeader="رأس PLCP"
PowerSaveMode="وضع حفظ الطاقة"
Prefer80211a="تفضيل 802.11a"
Prefer80211gb="تفضيل 802.11g/b"
RTSThreshold="حد RTS"
RadioEnableDisable="تعطيل/تمكين اللاسلكي"
Rate="المعدل"
RoamingDecision="تحديد التجوال"
Usebestrate="استخدام أفضل معدل"
XPress_Technology="XPress (TM)"
Location="الموقع"
Fast="سريعة"
MiminumPowerConsumption="الحد الأدنى من استهلاك الطاقة"
BandPreference="تفضيلات الموجة"
RoamingTendency="توجه التجوال"
Aggressive="شديد"
Moderate="معتدل"
Conservative="محافظ"
Aux="مساعد"
Main="رئيسي"
ApCompatibilityMode="وضع توافق AP"
BroaderCompat="توافق أكثر"
HigherPerf="أداء أعلى"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="المعدل (802.11a)"
Rate_802_11bg="المعدل (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet مُدار بـ WZC"
Manage_Wireless_Settings="إدارة الإعدادات اللاسلكية"
DisableRadioUponWiredConnection="تعطيل عند وجود اتصال سلكي"
SSIDAutoPromote="الترقية التلقائية لـ SSID"
80211gMode="وضع 802.11g"
IBSSChannelNumber="رقم قناة WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS المسموح"
Loose_11h_and_11d="واسعة 11h+d"
Loose_11h="واسعة 11h"
Strict_11h="مقيدة 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.3801] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430GC_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1300 WLAN PC"
BCM430G_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI"
BCM430M_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI"
BCM430MC_DeviceDesc="بطاقة Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC"
BCM1350M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1370M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1450M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1450 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1470M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1470 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1350C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1370C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI اللاسلكية"
BCM1450C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC اللاسلكية"
BCM1470C_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC اللاسلكية"
BCM43XX_HELP="توفر بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية شبكة اتصال  محلية لاسلكية."
BCM43XX_Service_DispName="برنامج تشغيل بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية"
BCM43XX_DiskName="قرص تثبيت بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية"
DellRadioMsg2="ما زالت بطاقة Dell Wireless WLAN اللاسلكية معطلة. استخدم الأدوات المساعدة لـ Dell Wireless WLAN Utility لتمكينها."
BCM1390M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card اللاسلكية"
BCM1390E_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard اللاسلكية"
BCM1490M_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card اللاسلكية"
BCM1490E_DeviceDesc="بطاقة Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard اللاسلكية"
DellRadioMsg4="مازالت بطاقة WLAN اللاسلكية Dell معطلة. حرك مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل اللاسلكي لتمكينه أو اضغط على Fn-F2 لتمكينه."
DellRadioMsg3="مازالت بطاقة WLAN اللاسلكية Dell معطلة بسبب تمكين ‘تعطيل عند وجود اتصال سلكي‘."
USA="الولايات المتحدة الأمريكية"
80211bMode="وضع 802.11b"
80211bOnly="802.11b فقط"
AntennaDiversity="تنوع الهوائي"
Auto="تلقائي"
AutoShortLong="تلقائي (قصير/طويل)"
BSSMode="وضع BSS"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="افتراضي"
Disable="تعطيل"
Disable80211a="تعطيل 802.11a"
Disable80211gb="تعطيل 802.11g/b"
DisableBands="تعطيل نطاقات"
Disabled="مُعطًَل"
Enable="تمكين"
Enabled="مُمكًَن"
FragmentationThreshold="حد التجزئة"
IBSS54gtmProtectionMode="وضع حماية IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="وضع IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="عنوان MAC مُدار محلياً"
Long="طويل"
None="بلا"
OptimizeBandwidth="تحسين عرض النطاق الترددي"
OptimizeDistance="تحسين المسافة"
PLCPHeader="رأس PLCP"
PowerSaveMode="وضع حفظ الطاقة"
Prefer80211a="تفضيل 802.11a"
Prefer80211gb="تفضيل 802.11g/b"
RTSThreshold="حد RTS"
RadioEnableDisable="تعطيل/تمكين اللاسلكي"
Rate="المعدل"
RoamingDecision="تحديد التجوال"
Usebestrate="استخدام أفضل معدل"
XPress_Technology="XPress (TM)"
Location="الموقع"
Fast="سريعة"
MiminumPowerConsumption="الحد الأدنى من استهلاك الطاقة"
BandPreference="تفضيلات الموجة"
RoamingTendency="توجه التجوال"
Aggressive="شديد"
Moderate="معتدل"
Conservative="محافظ"
Aux="مساعد"
Main="رئيسي"
ApCompatibilityMode="وضع توافق AP"
BroaderCompat="توافق أكثر"
HigherPerf="أداء أعلى"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="المعدل (802.11a)"
Rate_802_11bg="المعدل (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet مُدار بـ WZC"
Manage_Wireless_Settings="إدارة الإعدادات اللاسلكية"
DisableRadioUponWiredConnection="تعطيل عند وجود اتصال سلكي"
SSIDAutoPromote="الترقية التلقائية لـ SSID"
80211gMode="وضع 802.11g"
IBSSChannelNumber="رقم قناة WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS المسموح"
Loose_11h_and_11d="واسعة 11h+d"
Loose_11h="واسعة 11h"
Strict_11h="مقيدة 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0402] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI карта"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC карта"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 двубандова WLAN Mini-PCI карта"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 двубандова WLAN PC карта"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell безжична 1350 WLAN Mini-PCI карта "
BCM1370M_DeviceDesc="Dell безжична 1370 WLAN Mini-PCI карта "
BCM1450M_DeviceDesc="Dell безжична 1450 двубандова WLAN Mini-PCI карта"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell безжична 1470 двубандова WLAN Mini-PCI карта"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell безжична 1350 WLAN PC карта "
BCM1370C_DeviceDesc="Dell безжична 1370 WLAN PC карта "
BCM1450C_DeviceDesc="Dell безжична 1450 двубандова WLAN PC карта"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell безжична 1470 двубандова WLAN PC карта"
BCM43XX_HELP="WLAN карта на Dell служи за създаване и работа в безжични локални мрежи (WLAN)."
BCM43XX_Service_DispName="Драйвер за безжична WLAN карта на Dell"
BCM43XX_DiskName="Инсталационен диск за безжична WLAN карта на Dell"
DellRadioMsg2="Безжичната WLAN карта на Dell все още не е активна. Използвайте Помощната програма за безжични WLAN на Dell, за да я активирате."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell безжична 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell безжична 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell безжична 1490 двубандова WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell безжична 1490 двубандова WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell безжичната WLAN карта е все още дезактивирана. Плъзнете превключвателя за включване на безжичната карта, за да я активирате, или натиснете Fn-F2, за да я активирате."
DellRadioMsg3="Dell безжичната WLAN карта е все още дезактивирана, понеже е включено ""Дезактивиране при кабелно свързване""."
USA="САЩ"
80211bMode="Режим 802.11b"
80211bOnly="Само 802.11b"
AntennaDiversity="Антенно разнообразие"
Auto="Авто"
AutoShortLong="Aвто (дълго/късо)"
BSSMode="BSS режим"
BlueToothCollaboration="Съвместимост с Bluetooth"
Default="По подразбиране"
Disable="Дезактивирай"
Disable80211a="Дезактивирай 802.11a"
Disable80211gb="Дезактивирай 802.11g/b"
DisableBands="Дезактивирай диапазоните"
Disabled="Дезактивиран"
Enable="Активирай"
Enabled="Активиран"
FragmentationThreshold="Праг на фрагментиране"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) защитен режим"
IBSSMode="IBSS режим"
LocallyAdministeredMACAddress="Администриран MAC адрес"
Long="Дълъг"
None="Няма"
OptimizeBandwidth="Честотната лента"
OptimizeDistance="Разстоянието"
PLCPHeader="PLCP заглавка"
PowerSaveMode="Режим на икономия на енергия"
Prefer80211a="Предпочитай 802.11a"
Prefer80211gb="Предпочитай 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS праг"
RadioEnableDisable="Активиране на радиомодем"
Rate="Скорост"
RoamingDecision="Решение за  роуминг"
Usebestrate="Най-добрата скорост"
XPress_Technology="XPress (TM) технология"
Location="Местоположение"
Fast="Бързо"
MiminumPowerConsumption="Минимална енергия"
BandPreference="Предпочитание на лента"
RoamingTendency="Тенденция при роуминг"
Aggressive="Агресивна"
Moderate="Умерена"
Conservative="Консервативна"
Aux="Aux"
Main="Основна"
ApCompatibilityMode="Режим на AP съвместимост"
BroaderCompat="По-широка съвместимост"
HigherPerf="По-високи показатели"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Скорост (802.11a)"
Rate_802_11bg="Скорост (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet, управлявана от WZC"
Manage_Wireless_Settings="Управление на безжичните настройки"
DisableRadioUponWiredConnection="Забр. радио при кабелна връзка"
SSIDAutoPromote="SSID автоизлъчване"
80211gMode="802.11g режим"
IBSSChannelNumber="Номер на канал на WZC IBSS"
IbssAllowed="Разрешена е IBSS"
Loose_11h_and_11d="Нестриктно 11h+d"
Loose_11h="Нестриктно 11h"
Strict_11h="Стриктно 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0804] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC 卡"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 双波段 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 双波段 WLAN PC 卡"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell 无线 1350 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell 无线 1370 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell 无线 1450 双波段 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell 无线 1470 双波段 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell 无线 1350 WLAN PC 卡"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell 无线 1370 WLAN PC 卡"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell 无线 1450 双波段 WLAN PC 卡"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell 无线 1470 双波段 WLAN PC 卡"
BCM43XX_HELP="DELL 无线网卡提供无线局域网连接。"
BCM43XX_Service_DispName="DELL 无线网卡驱动程序"
BCM43XX_DiskName="DELL 无线网卡安装盘"
DellRadioMsg2="DELL 无线网卡仍然被禁用。使用 DELL 无线网卡实用程序启用它。"
BCM1390M_DeviceDesc="Dell 无线 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell 无线 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell 无线 1490 双频段 WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell 无线 1490 双频段 WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="DELL 无线网卡仍然被禁用。 滑动无线 ON/OFF 开关启用它，或者按 Fn-F2 启用它。"
DellRadioMsg3="因为已启用“有线连接可用时禁用”，所以 DELL 无线网卡仍然被禁用。"
USA="美国"
80211bMode="802.11b 模式"
80211bOnly="仅 802.11b"
AntennaDiversity="天线分集"
Auto="自动"
AutoShortLong="自动（短/长）"
BSSMode="BSS 模式"
BlueToothCollaboration="蓝牙技术协作"
Default="默认"
Disable="禁用"
Disable80211a="禁用 802.11a"
Disable80211gb="禁用 802.11g/b"
DisableBands="禁用波段"
Disabled="禁用"
Enable="启用"
Enabled="启用"
FragmentationThreshold="分段阈值"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) 保护模式"
IBSSMode="IBSS 模式"
LocallyAdministeredMACAddress="本地管理的 MAC 地址"
Long="长格式"
None="无"
OptimizeBandwidth="优化带宽"
OptimizeDistance="优化距离"
PLCPHeader="PLCP 报头"
PowerSaveMode="节能模式"
Prefer80211a="首选 802.11a"
Prefer80211gb="首选 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS 阀值"
RadioEnableDisable="启用/禁用无线电"
Rate="速率"
RoamingDecision="漫游决定"
Usebestrate="使用最佳传输率"
XPress_Technology="XPress (TM) 技术"
Location="位置"
Fast="快速"
MiminumPowerConsumption="最低功耗"
BandPreference="波段首选项"
RoamingTendency="漫游趋势"
Aggressive="主动型"
Moderate="中等"
Conservative="保守型"
Aux="辅助"
Main="主要"
ApCompatibilityMode="AP 兼容性模式"
BroaderCompat="更广泛的兼容性"
HigherPerf="更高的性能"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="速率 (802.11a)"
Rate_802_11bg="速率 (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC 管理的以太网"
Manage_Wireless_Settings="管理无线设置"
DisableRadioUponWiredConnection="有线连接可用时禁用无线电"
SSIDAutoPromote="SSID 自动提升"
80211gMode="802.11g 模式"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS 频道号"
IbssAllowed="允许 IBSS"
Loose_11h_and_11d="松弛 11h+d"
Loose_11h="松弛 11h"
Strict_11h="严格 11h"
vlan_mode="VLAN 优先级"

[strings.1004] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC 卡"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 双波段 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 双波段 WLAN PC 卡"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell 无线 1350 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell 无线 1370 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell 无线 1450 双波段 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell 无线 1470 双波段 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell 无线 1350 WLAN PC 卡"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell 无线 1370 WLAN PC 卡"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell 无线 1450 双波段 WLAN PC 卡"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell 无线 1470 双波段 WLAN PC 卡"
BCM43XX_HELP="DELL 无线网卡提供无线局域网连接。"
BCM43XX_Service_DispName="DELL 无线网卡驱动程序"
BCM43XX_DiskName="DELL 无线网卡安装盘"
DellRadioMsg2="DELL 无线网卡仍然被禁用。使用 DELL 无线网卡实用程序启用它。"
BCM1390M_DeviceDesc="Dell 无线 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell 无线 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell 无线 1490 双频段 WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell 无线 1490 双频段 WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="DELL 无线网卡仍然被禁用。 滑动无线 ON/OFF 开关启用它，或者按 Fn-F2 启用它。"
DellRadioMsg3="因为已启用“有线连接可用时禁用”，所以 DELL 无线网卡仍然被禁用。"
USA="美国"
80211bMode="802.11b 模式"
80211bOnly="仅 802.11b"
AntennaDiversity="天线分集"
Auto="自动"
AutoShortLong="自动（短/长）"
BSSMode="BSS 模式"
BlueToothCollaboration="蓝牙技术协作"
Default="默认"
Disable="禁用"
Disable80211a="禁用 802.11a"
Disable80211gb="禁用 802.11g/b"
DisableBands="禁用波段"
Disabled="禁用"
Enable="启用"
Enabled="启用"
FragmentationThreshold="分段阈值"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) 保护模式"
IBSSMode="IBSS 模式"
LocallyAdministeredMACAddress="本地管理的 MAC 地址"
Long="长格式"
None="无"
OptimizeBandwidth="优化带宽"
OptimizeDistance="优化距离"
PLCPHeader="PLCP 报头"
PowerSaveMode="节能模式"
Prefer80211a="首选 802.11a"
Prefer80211gb="首选 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS 阀值"
RadioEnableDisable="启用/禁用无线电"
Rate="速率"
RoamingDecision="漫游决定"
Usebestrate="使用最佳传输率"
XPress_Technology="XPress (TM) 技术"
Location="位置"
Fast="快速"
MiminumPowerConsumption="最低功耗"
BandPreference="波段首选项"
RoamingTendency="漫游趋势"
Aggressive="主动型"
Moderate="中等"
Conservative="保守型"
Aux="辅助"
Main="主要"
ApCompatibilityMode="AP 兼容性模式"
BroaderCompat="更广泛的兼容性"
HigherPerf="更高的性能"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="速率 (802.11a)"
Rate_802_11bg="速率 (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC 管理的以太网"
Manage_Wireless_Settings="管理无线设置"
DisableRadioUponWiredConnection="有线连接可用时禁用无线电"
SSIDAutoPromote="SSID 自动提升"
80211gMode="802.11g 模式"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS 频道号"
IbssAllowed="允许 IBSS"
Loose_11h_and_11d="松弛 11h+d"
Loose_11h="松弛 11h"
Strict_11h="严格 11h"
vlan_mode="VLAN 优先级"

[strings.0c04] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PCI 卡"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 雙頻 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 雙頻 WLAN PC 卡"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell 無線 1350 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell 無線 1370 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell 無線 1450 雙頻 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell 無線 1470 雙頻 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell 無線 1350 WLAN PC 卡"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell 無線 1370 WLAN PC 卡"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell 無線 1450 雙頻 WLAN PC 卡"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell 無線 1470 雙頻 WLAN PC 卡"
BCM43XX_HELP="Dell 無線 WLAN 卡提供無線區域網路。"
BCM43XX_Service_DispName="Dell 無線 WLAN 卡驅動程式"
BCM43XX_DiskName="Dell 無線 WLAN 卡安裝磁片"
DellRadioMsg2="Dell 無線 WLAN 卡依然停用。請使用 Dell 無線 WLAN 公用程式加以啟用。"
BCM1390M_DeviceDesc="Dell 無線 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell 無線 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell 無線 1490 雙頻 WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell 無線 1490 雙頻 WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell 無線 WLAN 卡仍在停用狀態。 請滑動「無線開啟/關閉」開關或按下 Fn-F2 加以啟用。"
DellRadioMsg3="Dell 無線 WLAN 卡仍在停用狀態，因為「進行有線連線後停用無線功能」已經啟用。"
USA="美國"
80211bMode="802.11b 模式"
80211bOnly="僅 802.11b"
AntennaDiversity="天線散佈"
Auto="自動"
AutoShortLong="自動 (短/長)"
BSSMode="BSS 模式"
BlueToothCollaboration="Bluetooth 合作"
Default="預設值"
Disable="停用"
Disable80211a="停用 802.11a"
Disable80211gb="停用 802.11g/b"
DisableBands="停用頻寬"
Disabled="已停用"
Enable="啟用"
Enabled="已啟用"
FragmentationThreshold="分散臨界值"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) 保護模式"
IBSSMode="IBSS 模式"
LocallyAdministeredMACAddress="本機管理 MAC 位址"
Long="長"
None="無"
OptimizeBandwidth="最佳化頻寬"
OptimizeDistance="最佳化距離"
PLCPHeader="PLCP 標頭"
PowerSaveMode="省電模式"
Prefer80211a="慣用 802.11a"
Prefer80211gb="慣用 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS 臨界值"
RadioEnableDisable="啟用/停用無線功能"
Rate="速率"
RoamingDecision="漫遊決定"
Usebestrate="使用最佳速率"
XPress_Technology="XPress (TM) 技術"
Location="位置"
Fast="快速"
MiminumPowerConsumption="最低耗電量"
BandPreference="頻寬喜好設定"
RoamingTendency="漫遊傾向"
Aggressive="積極"
Moderate="中等"
Conservative="傳統"
Aux="輔助"
Main="主要"
ApCompatibilityMode="AP 相容性模式"
BroaderCompat="高相容性"
HigherPerf="高效能"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="速率 (802.11a)"
Rate_802_11bg="速率 (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="以 WZC 管理的 Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="管理無線設定"
DisableRadioUponWiredConnection="進行有線連線後停用無線功能"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g 模式"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS 頻道號碼"
IbssAllowed="允許 IBSS"
Loose_11h_and_11d="寬鬆 11h+d"
Loose_11h="寬鬆 11h"
Strict_11h="嚴格 11h"
vlan_mode="VLAN 優先順序"

[strings.0404] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PCI 卡"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 雙頻 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 雙頻 WLAN PC 卡"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell 無線 1350 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell 無線 1370 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell 無線 1450 雙頻 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell 無線 1470 雙頻 WLAN Mini-PCI 卡"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell 無線 1350 WLAN PC 卡"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell 無線 1370 WLAN PC 卡"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell 無線 1450 雙頻 WLAN PC 卡"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell 無線 1470 雙頻 WLAN PC 卡"
BCM43XX_HELP="Dell 無線 WLAN 卡提供無線區域網路。"
BCM43XX_Service_DispName="Dell 無線 WLAN 卡驅動程式"
BCM43XX_DiskName="Dell 無線 WLAN 卡安裝磁片"
DellRadioMsg2="Dell 無線 WLAN 卡依然停用。請使用 Dell 無線 WLAN 公用程式加以啟用。"
BCM1390M_DeviceDesc="Dell 無線 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell 無線 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell 無線 1490 雙頻 WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell 無線 1490 雙頻 WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell 無線 WLAN 卡仍在停用狀態。 請滑動「無線開啟/關閉」開關或按下 Fn-F2 加以啟用。"
DellRadioMsg3="Dell 無線 WLAN 卡仍在停用狀態，因為「進行有線連線後停用無線功能」已經啟用。"
USA="美國"
80211bMode="802.11b 模式"
80211bOnly="僅 802.11b"
AntennaDiversity="天線散佈"
Auto="自動"
AutoShortLong="自動 (短/長)"
BSSMode="BSS 模式"
BlueToothCollaboration="Bluetooth 合作"
Default="預設值"
Disable="停用"
Disable80211a="停用 802.11a"
Disable80211gb="停用 802.11g/b"
DisableBands="停用頻寬"
Disabled="已停用"
Enable="啟用"
Enabled="已啟用"
FragmentationThreshold="分散臨界值"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) 保護模式"
IBSSMode="IBSS 模式"
LocallyAdministeredMACAddress="本機管理 MAC 位址"
Long="長"
None="無"
OptimizeBandwidth="最佳化頻寬"
OptimizeDistance="最佳化距離"
PLCPHeader="PLCP 標頭"
PowerSaveMode="省電模式"
Prefer80211a="慣用 802.11a"
Prefer80211gb="慣用 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS 臨界值"
RadioEnableDisable="啟用/停用無線功能"
Rate="速率"
RoamingDecision="漫遊決定"
Usebestrate="使用最佳速率"
XPress_Technology="XPress (TM) 技術"
Location="位置"
Fast="快速"
MiminumPowerConsumption="最低耗電量"
BandPreference="頻寬喜好設定"
RoamingTendency="漫遊傾向"
Aggressive="積極"
Moderate="中等"
Conservative="傳統"
Aux="輔助"
Main="主要"
ApCompatibilityMode="AP 相容性模式"
BroaderCompat="高相容性"
HigherPerf="高效能"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="速率 (802.11a)"
Rate_802_11bg="速率 (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="以 WZC 管理的 Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="管理無線設定"
DisableRadioUponWiredConnection="進行有線連線後停用無線功能"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g 模式"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS 頻道號碼"
IbssAllowed="允許 IBSS"
Loose_11h_and_11d="寬鬆 11h+d"
Loose_11h="寬鬆 11h"
Strict_11h="嚴格 11h"
vlan_mode="VLAN 優先順序"

[strings.041a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI kartica"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC kartica"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI kartica"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC kartica"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI kartica"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI kartica"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI kartica"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI kartica"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC kartica"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC kartica"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC kartica"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC kartica"
BCM43XX_HELP=" Dell Wireless WLAN kartica omogućuje povezivanje s lokalnom bežičnom mrežom."
BCM43XX_Service_DispName="Upravljački program za Dell Wireless WLAN karticu"
BCM43XX_DiskName="Instalacijski disk za Dell Wireless WLAN karticu"
DellRadioMsg2="Dell Wireless WLAN kartica je još uvijek onemogućena. Za omogućavanje upotrijebite uslužni program za Dell Wireless WLAN."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN mini-kartica"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Express kartica"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN mini-kartica"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Express kartica"
DellRadioMsg4="Dell WLAN kartica za bežičnu mrežu je još uvijek onemogućena. Za omogućavanje pomaknite prekidač ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje) bežične mreže ili pritisnite Fn-F2."
DellRadioMsg3="Dell Wireless WLAN kartica je još uvijek onemogućena, jer je omogućena opcija 'Onemogući kod žičane veze'."
USA="SAD"
80211bMode="Način rada 802.11b"
80211bOnly="Samo 802.11b"
AntennaDiversity="Višestruki antenski prijenos"
Auto="Automatski"
AutoShortLong="Automatski (kratko/dugo)"
BSSMode="BSS način rada"
BlueToothCollaboration="Bluetooth suradnja"
Default="Zadano"
Disable="Onemogući"
Disable80211a="Onemogući 802.11a"
Disable80211gb="Onemogući 802.11g/b"
DisableBands="Onemogući frekv. pojaseve"
Disabled="Onemogućeno"
Enable="Omogući"
Enabled="Omogućeno"
FragmentationThreshold="Prag fragmentacije"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) način zaštite"
IBSSMode="IBSS način rada"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokalno dodijeljena MAC adresa"
Long="Dugo"
None="Ništa"
OptimizeBandwidth="Optimiziraj širinu frekvencijskog pojasa"
OptimizeDistance="Optimiziraj udaljenost"
PLCPHeader="PLCP zaglavlje"
PowerSaveMode="Način rada s uštedom energije"
Prefer80211a="Preferirano 802.11a"
Prefer80211gb="Preferirano 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS prag"
RadioEnableDisable="Omogući/onemogući radio"
Rate="Brzina"
RoamingDecision="Odluka o roamingu"
Usebestrate="Upotrijebi najbolju brzinu"
XPress_Technology="XPress (TM) tehnologija"
Location="Lokacija"
Fast="Brzo"
MiminumPowerConsumption="Minimalna potrošnja energije"
BandPreference="Preferirani frekvencijski pojas"
RoamingTendency="Tendencija u roamingu"
Aggressive="Agresivno"
Moderate="Umjereno"
Conservative="Konzervativno"
Aux="Pomoćni"
Main="Glavni"
ApCompatibilityMode="Kompatibilnost pristupne točke"
BroaderCompat="Šira kompatibilnost"
HigherPerf="Viša izvedba"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Brzina (802.11a)"
Rate_802_11bg="Brzina (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC upravljanje Ethernetom"
Manage_Wireless_Settings="Upravljanje postavkama bežične mreže"
DisableRadioUponWiredConnection="Onemogući kod žičane veze"
SSIDAutoPromote="SSID automatsko dizanje razine"
80211gMode="Način rada 802.11g "
IBSSChannelNumber="Broj WZC IBSS kanala"
IbssAllowed="IBSS dopušten"
Loose_11h_and_11d="Opušteno 11h+d"
Loose_11h="Opušteno 11h"
Strict_11h="Strogo 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0405] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Karta Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI"
BCM430GC_DeviceDesc="Karta Dell TrueMobile 1300 WLAN PC"
BCM430M_DeviceDesc="Dvoupásmová karta Dell TrueMobile 1400 WLAN Mini-PCI"
BCM430MC_DeviceDesc="Dvoupásmová karta Dell TrueMobile 1400 WLAN PC"
BCM1350M_DeviceDesc="Bezdrátová karta Dell 1350 WLAN Mini-PCI"
BCM1370M_DeviceDesc="Bezdrátová karta Dell 1370 WLAN Mini-PCI"
BCM1450M_DeviceDesc="Dvoupásmová bezdrátová karta Dell 1450 WLAN Mini-PCI"
BCM1470M_DeviceDesc="Dvoupásmová bezdrátová karta Dell 1470 WLAN Mini-PCI"
BCM1350C_DeviceDesc="Bezdrátová karta Dell 1350 WLAN PC"
BCM1370C_DeviceDesc="Bezdrátová karta Dell 1370 WLAN PC"
BCM1450C_DeviceDesc="Dvoupásmová bezdrátová karta Dell 1450 WLAN PC"
BCM1470C_DeviceDesc="Dvoupásmová bezdrátová karta Dell 1470 WLAN PC"
BCM43XX_HELP="Bezdrátová karta Dell WLAN poskytuje bezdrátové lokální spojení."
BCM43XX_Service_DispName="Ovladač bezdrátové karty Dell WLAN"
BCM43XX_DiskName="Instalační disk bezdrátové karty Dell WLAN"
DellRadioMsg2="Bezdrátová karta Dell WLAN je stále blokována.  Použijte nástroj pro bezdrátové připojení Dell WLAN na její odblokování."
BCM1390M_DeviceDesc="Bezdrátová minikarta Dell 1390 WLAN"
BCM1390E_DeviceDesc="Bezdrátová karta Dell 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Bezdrátová dvoupásmová minikarta Dell 1490 WLAN"
BCM1490E_DeviceDesc="Bezdrátová dvoupásmová karta Dell 1490 WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Bezdrátová karta Dell WLAN je stále blokována. Pro odblokování přepněte vypínač bezdrátového připojení nebo stlačte Fn-F2."
DellRadioMsg3="Bezdrátová karta Dell WLAN je stále blokována, protože byla povolena možnost „Při pevném připojení vypnout“."
USA="USA"
80211bMode="Režim protokolu 802.11b"
80211bOnly="Pouze protokol 802.11b"
AntennaDiversity="Anténa pro vícenásobný příjem"
Auto="Automaticky"
AutoShortLong="Automaticky (krátký/dlouhý)"
BSSMode="Režim BSS"
BlueToothCollaboration="Součinnost zařízení Bluetooth"
Default="Výchozí"
Disable="Zakázat"
Disable80211a="Zakázat protokol 802.11a"
Disable80211gb="Zakázat protokol 802.11g/b"
DisableBands="Zakázat pásma"
Disabled="Zakázáno"
Enable="Povolit"
Enabled="Povoleno"
FragmentationThreshold="Mezní hodnota fragmentace"
IBSS54gtmProtectionMode="Ochranný režim IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Režim sady IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Místně spravovaná adresa MAC"
Long="Dlouhé"
None="Žádný"
OptimizeBandwidth="Optimalizovat šířku pásma"
OptimizeDistance="Optimalizovat vzdálenost"
PLCPHeader="Záhlaví PLCP"
PowerSaveMode="Režim úspory energie"
Prefer80211a="Upřednostnit 802.11a"
Prefer80211gb="Upřednostnit 802.11g/b"
RTSThreshold="Mezní hodnota RTS"
RadioEnableDisable="Zapnout nebo vypnout rádio"
Rate="Rychlost"
RoamingDecision="Možnost roamingu"
Usebestrate="Použít nejvhodnější rychlost"
XPress_Technology="Technologie XPress (tm)"
Location="Umístění"
Fast="Rychlý"
MiminumPowerConsumption="Minimální spotřeba energie"
BandPreference="Preference pásma"
RoamingTendency="Tendence roamingu"
Aggressive="Agresivní"
Moderate="Mírné"
Conservative="Omezené"
Aux="Pomocné"
Main="Hlavní"
ApCompatibilityMode="Režim kompatibility AP"
BroaderCompat="Širší kompatibilita"
HigherPerf="Vyšší výkon"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rychlost (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rychlost (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet řízený WZC"
Manage_Wireless_Settings="Správa nastavení bezdrátové sítě"
DisableRadioUponWiredConnection="Při pevném připojení vypnout"
SSIDAutoPromote="Automaticky napsat název sítě SSID"
80211gMode="Režim 802.11g"
IBSSChannelNumber="Číslo kanálu WZC IBSS"
IbssAllowed="Povolen protokol IBSS"
Loose_11h_and_11d="Volný 11h+d"
Loose_11h="Volný 11h"
Strict_11h="Přesný 11h"
vlan_mode="Podpora vlastnosti Priority VLAN"

[strings.0406] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Kort"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Kort"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Bånd WLAN Mini-PCI Kort"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Bånd WLAN PC Kort"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN pc-kort"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN pc-kort"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN pc-kort"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN pc-kort"
BCM43XX_HELP="Dell Wireless WLAN-kortet gør det muligt at etablere trådløse lokalnetværk."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN-kortdriver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN-kort-installationsdisk"
DellRadioMsg2="Dell Wireless WLAN-kortet er stadig deaktiveret.  Brug Dell Wireless WLAN-programmet til at aktivere det."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell Wireless WLAN Card er stadig deaktiveret. Skub ON/OFF-knappen for Trådløs for at aktivere den, eller tryk på Fn-F2 for at aktivere den."
DellRadioMsg3="Dell Wireless WLAN Card er stadig deaktiveret, fordi 'Deaktiver ved trådløs forbindelse' er deaktiveret."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-tilstand"
80211bOnly="Kun 802.11b"
AntennaDiversity="Antennevariation"
Auto="Automatisk"
AutoShortLong="Auto (Kort/Lang)"
BSSMode="BSS-tilstand"
BlueToothCollaboration="Bluetooth samarbejde"
Default="Standard"
Disable="Deaktiver"
Disable80211a="Deaktiver 802.11a"
Disable80211gb="Deaktiver 802.11g/b"
DisableBands="Deaktiver bånd"
Disabled="Deaktiveret"
Enable="Aktiver"
Enabled="Aktiveret"
FragmentationThreshold="Fragmenteringstærskel"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Beskyttelsestilstand"
IBSSMode="IBSS-tilstand"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokalt administreret MAC-adresse"
Long="Lang"
None="Ingen"
OptimizeBandwidth="Optimer båndbredde"
OptimizeDistance="Optimer distance"
PLCPHeader="PLCP-hoved"
PowerSaveMode="Strømbesparelsestilstand"
Prefer80211a="Foretræk 802.11a"
Prefer80211gb="Foretræk 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS-grænseværdi"
RadioEnableDisable="Aktiver/deaktiver radio"
Rate="Hastighed"
RoamingDecision="Roaming-valg"
Usebestrate="Brug bedste hastighed"
XPress_Technology="XPress (TM)-teknologi"
Location="Placering"
Fast="Hurtig"
MiminumPowerConsumption="Minimalt strømforbrug"
BandPreference="Foretrukket bånd"
RoamingTendency="Roaming-tendens"
Aggressive="Aggressiv"
Moderate="Moderat"
Conservative="Forsigtig"
Aux="Aux"
Main="Hoved"
ApCompatibilityMode="AP-kompatibilitetsmodus"
BroaderCompat="Bredere kompatibilitet"
HigherPerf="Højere ydeevne"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Hastighed (802.11a)"
Rate_802_11bg="Hastighed (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Administrer trådløse indstillinger"
DisableRadioUponWiredConnection="Deaktiver ved trådløs forbindelse"
SSIDAutoPromote="Automatisk fremhævelse af SSID"
80211gMode="802.11g-tilstand"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS tilladt"
Loose_11h_and_11d="Ikke-restriktiv 11h+d"
Loose_11h="Ikke-restriktiv 11h"
Strict_11h="Restriktiv 11h"
vlan_mode="Prioritetssupport af VLAN"

[strings.0813] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN mini-PCI-kaart"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC-kaart"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN mini-PCI-kaart"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC-kaart"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell draadloze 1350 WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell draadloze 1370 WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell draadloze 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell draadloze 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell draadloze 1350 WLAN PC-kaart"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell draadloze 1370 WLAN PC-kaart"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell draadloze 1450 Dual Band WLAN PC-kaart"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell draadloze 1470 Dual Band WLAN PC-kaart"
BCM43XX_HELP="De Dell draadloze WLAN-kaart zorgt ervoor dat u een draadloos LAN kunt gebruiken."
BCM43XX_Service_DispName="Stuurprogramma voor de Dell draadloze WLAN-kaart"
BCM43XX_DiskName="Installatiediskette voor de Dell draadloze WLAN-kaart"
DellRadioMsg2="De Dell draadloze WLAN kaart is nog steeds uitgeschakeld. Gebruik het hulpprogramma voor de Dell draadloze WLAN-kaart om de kaart in te schakelen."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell draadloze 1390 WLAN Mini-kaart"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell draadloze 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell draadloze 1490 Dual Band WLAN Mini-kaart"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell draadloze 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="De Dell draadloze WLAN-kaart is nog steeds uitgeschakeld. Verschuif de ON/OFF-schakelaar van de kaart om deze in te schakelen om doe dit door op Fn-F2 te drukken."
DellRadioMsg3="De draadloze WLAN-kaart is nog steeds uitgeschakeld omdat de optie 'Disable Upon Wired Connect' (Uitschakelen bij bekabelde verbinding) is ingeschakeld."
USA="VS"
80211bMode="802.11b-modus"
80211bOnly="Alleen 802.11b"
AntennaDiversity="Antennediversiteit"
Auto="Autom."
AutoShortLong="Autom. (kort/lang)"
BSSMode="BSS-modus"
BlueToothCollaboration="Samenwerking met Bluetooth"
Default="Standaard"
Disable="Uitschakelen"
Disable80211a="802.11a uitschakelen"
Disable80211gb="802.11g/b uitschakelen"
DisableBands="Frequentiebanden uitschakelen"
Disabled="Uitgeschakeld"
Enable="Inschakelen"
Enabled="Ingeschakeld"
FragmentationThreshold="Fragmentatiedrempel"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm)-beveiligingsmodus"
IBSSMode="IBSS-modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokaal beheerd MAC-adres"
Long="Lang"
None="Geen"
OptimizeBandwidth="Bandbreedte optimaliseren"
OptimizeDistance="Afstand optimaliseren"
PLCPHeader="PLCP-koptekst"
PowerSaveMode="Energiespaarstand"
Prefer80211a="Voorkeur voor 802.11a"
Prefer80211gb="Voorkeur voor 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS-drempel"
RadioEnableDisable="Radio inschakelen/uitschakelen"
Rate="Snelheid"
RoamingDecision="Roaming-beslissing"
Usebestrate="Beste snelheid"
XPress_Technology="XPress(TM)-technologie"
Location="Locatie"
Fast="Snel"
MiminumPowerConsumption="Minimaal energieverbruik"
BandPreference="Voorkeursfrequentieband"
RoamingTendency="Roaming-tendentie"
Aggressive="Agressief"
Moderate="Gemiddeld"
Conservative="Niet agressief"
Aux="Aux"
Main="Hoofd"
ApCompatibilityMode="AP-compatibiliteitsmodus"
BroaderCompat="Hogere compatibiliteit"
HigherPerf="Betere prestaties"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Snelheid (802.11a)"
Rate_802_11bg="Snelheid (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet met WZC"
Manage_Wireless_Settings="Draadloze instellingen beheren"
DisableRadioUponWiredConnection="Uitschakelen bij bekabelde verbinding"
SSIDAutoPromote="SSID automatisch doorgeven"
80211gMode="802.11g-modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-kanaalnummer"
IbssAllowed="IBSS toegestaan"
Loose_11h_and_11d="Los 11h+d"
Loose_11h="Los 11h"
Strict_11h="Strikt 11h"
vlan_mode="VLAN-prioriteitsondersteuning"

[strings.0413] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN mini-PCI-kaart"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC-kaart"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN mini-PCI-kaart"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC-kaart"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell draadloze 1350 WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell draadloze 1370 WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell draadloze 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell draadloze 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI-kaart"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell draadloze 1350 WLAN PC-kaart"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell draadloze 1370 WLAN PC-kaart"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell draadloze 1450 Dual Band WLAN PC-kaart"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell draadloze 1470 Dual Band WLAN PC-kaart"
BCM43XX_HELP="De Dell draadloze WLAN-kaart zorgt ervoor dat u een draadloos LAN kunt gebruiken."
BCM43XX_Service_DispName="Stuurprogramma voor de Dell draadloze WLAN-kaart"
BCM43XX_DiskName="Installatiediskette voor de Dell draadloze WLAN-kaart"
DellRadioMsg2="De Dell draadloze WLAN kaart is nog steeds uitgeschakeld. Gebruik het hulpprogramma voor de Dell draadloze WLAN-kaart om de kaart in te schakelen."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell draadloze 1390 WLAN Mini-kaart"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell draadloze 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell draadloze 1490 Dual Band WLAN Mini-kaart"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell draadloze 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="De Dell draadloze WLAN-kaart is nog steeds uitgeschakeld. Verschuif de ON/OFF-schakelaar van de kaart om deze in te schakelen om doe dit door op Fn-F2 te drukken."
DellRadioMsg3="De draadloze WLAN-kaart is nog steeds uitgeschakeld omdat de optie 'Disable Upon Wired Connect' (Uitschakelen bij bekabelde verbinding) is ingeschakeld."
USA="VS"
80211bMode="802.11b-modus"
80211bOnly="Alleen 802.11b"
AntennaDiversity="Antennediversiteit"
Auto="Autom."
AutoShortLong="Autom. (kort/lang)"
BSSMode="BSS-modus"
BlueToothCollaboration="Samenwerking met Bluetooth"
Default="Standaard"
Disable="Uitschakelen"
Disable80211a="802.11a uitschakelen"
Disable80211gb="802.11g/b uitschakelen"
DisableBands="Frequentiebanden uitschakelen"
Disabled="Uitgeschakeld"
Enable="Inschakelen"
Enabled="Ingeschakeld"
FragmentationThreshold="Fragmentatiedrempel"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm)-beveiligingsmodus"
IBSSMode="IBSS-modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokaal beheerd MAC-adres"
Long="Lang"
None="Geen"
OptimizeBandwidth="Bandbreedte optimaliseren"
OptimizeDistance="Afstand optimaliseren"
PLCPHeader="PLCP-koptekst"
PowerSaveMode="Energiespaarstand"
Prefer80211a="Voorkeur voor 802.11a"
Prefer80211gb="Voorkeur voor 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS-drempel"
RadioEnableDisable="Radio inschakelen/uitschakelen"
Rate="Snelheid"
RoamingDecision="Roaming-beslissing"
Usebestrate="Beste snelheid"
XPress_Technology="XPress(TM)-technologie"
Location="Locatie"
Fast="Snel"
MiminumPowerConsumption="Minimaal energieverbruik"
BandPreference="Voorkeursfrequentieband"
RoamingTendency="Roaming-tendentie"
Aggressive="Agressief"
Moderate="Gemiddeld"
Conservative="Niet agressief"
Aux="Aux"
Main="Hoofd"
ApCompatibilityMode="AP-compatibiliteitsmodus"
BroaderCompat="Hogere compatibiliteit"
HigherPerf="Betere prestaties"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Snelheid (802.11a)"
Rate_802_11bg="Snelheid (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet met WZC"
Manage_Wireless_Settings="Draadloze instellingen beheren"
DisableRadioUponWiredConnection="Uitschakelen bij bekabelde verbinding"
SSIDAutoPromote="SSID automatisch doorgeven"
80211gMode="802.11g-modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-kanaalnummer"
IbssAllowed="IBSS toegestaan"
Loose_11h_and_11d="Los 11h+d"
Loose_11h="Los 11h"
Strict_11h="Strikt 11h"
vlan_mode="VLAN-prioriteitsondersteuning"

[strings.0c09] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.1009] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.040f] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.0421] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.1809] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.043e] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.1409] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.3409] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.1c09] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.0809] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.0409] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="The Dell Wireless WLAN Card provides wireless local area networking."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Wireless WLAN Card Driver"
BCM43XX_DiskName="Dell Wireless WLAN Card Install Disk"
DellRadioMsg2="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled.  Use the Dell Wireless WLAN Utility to enable it."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled. Slide the Wireless ON/OFF switch to enable it or press Fn-F2 to enable it."
DellRadioMsg3="The Dell Wireless WLAN Card is still disabled because the 'Disable Upon Wired Connect' has been enabled."
USA="USA"
80211bMode="802.11b Mode"
80211bOnly="802.11b Only"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (Short/Long)"
BSSMode="BSS Mode"
BlueToothCollaboration="Bluetooth Collaboration"
Default="Default"
Disable="Disable"
Disable80211a="Disable 802.11a"
Disable80211gb="Disable 802.11g/b"
DisableBands="Disable Bands"
Disabled="Disabled"
Enable="Enable"
Enabled="Enabled"
FragmentationThreshold="Fragmentation Threshold"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Protection Mode"
IBSSMode="IBSS Mode"
LocallyAdministeredMACAddress="Locally Administered MAC Address"
Long="Long"
None="None"
OptimizeBandwidth="Optimize Bandwidth"
OptimizeDistance="Optimize Distance"
PLCPHeader="PLCP Header"
PowerSaveMode="Power Save Mode"
Prefer80211a="Prefer 802.11a"
Prefer80211gb="Prefer 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS Threshold"
RadioEnableDisable="Radio Enable/Disable"
Rate="Rate"
RoamingDecision="Roaming Decision"
Usebestrate="Use best rate"
XPress_Technology="XPress (TM) Technology"
Location="Location"
Fast="Fast"
MiminumPowerConsumption="Minimum Power Consumption"
BandPreference="Band Preference"
RoamingTendency="Roam Tendency"
Aggressive="Aggressive"
Moderate="Moderate"
Conservative="Conservative"
Aux="Aux"
Main="Main"
ApCompatibilityMode="AP Compatibility Mode"
BroaderCompat="Broader Compatibility"
HigherPerf="Higher Performance"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rate (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rate (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Manage Wireless Settings"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable Upon Wired Connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Channel Number"
IbssAllowed="IBSS Allowed"
Loose_11h_and_11d="Loose 11h+d"
Loose_11h="Loose 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Support"

[strings.0425] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Kaart"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Kaart"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Kaart"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Kaart"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1350 WLAN Mini-PCI Kaart"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1370 WLAN Mini-PCI Kaart"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1450 kaheribaline WLAN Mini-PCI Kaart"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1470 kaheribaline WLAN Mini-PCI Kaart"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1350 WLAN PC Kaart"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1370 WLAN PC Kaart"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1450 kaheribaline WLAN PC Kaart"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Juhtmeta 1470 kaheribaline WLAN PC Kaart"
BCM43XX_HELP="Dell Juhtmeta WLAN Kaart annab võimaluse kasutada kohalikku juhtmeta kohtvõrku."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Juhtmeta WLAN Kaardi draiver "
BCM43XX_DiskName="Dell Juhtmeta WLAN Kaardi installeerimise ketas "
DellRadioMsg2="Dell Juhtmeta WLAN kaart on endiselt aktiveerimata. Kasutage selle aktiveerimiseks Dell Juhtmeta WLAN utiliiti."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Minikaart"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Minikaart"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell Wireless WLAN Kaart on ikka välja lülitatud. Sisselülitamiseks lükake raadiovõrgu SISSE/VÄLJA lüliti sisselülitatud asendisse või vajutage Fn-F2."
DellRadioMsg3="Dell Wireless WLAN Kaart on ikka välja lülitatud kuna lubatud on 'Lülita traadiga ühenduse korral välja'."
USA="USA"
80211bMode="802.11b režiim"
80211bOnly="Ainult 802.11b"
AntennaDiversity="Antenni erisus"
Auto="Automaatne"
AutoShortLong="Automaatne (lühike/pikk)"
BSSMode="BSS-režiim"
BlueToothCollaboration="Bluetoothi koostöö"
Default="Vaikimisi"
Disable="Blokeeri"
Disable80211a="Blokeeri 802.11a"
Disable80211gb="Blokeeri 802.11g/b"
DisableBands="Blokeeri sagedusribad"
Disabled="Blokeeritud"
Enable="Luba"
Enabled="Lubatud"
FragmentationThreshold="Fragmentatsioonilävi"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) kaitserežiim"
IBSSMode="IBSS-režiim"
LocallyAdministeredMACAddress="Administreerimisega MAC-aadress"
Long="Pikk"
None="Pole"
OptimizeBandwidth="Optimeeri ribalaius"
OptimizeDistance="Optimeeri kaugus"
PLCPHeader="PLCP päis"
PowerSaveMode="Energiasäästurežiim"
Prefer80211a="Eelista 802.11a"
Prefer80211gb="Eelista 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS-lävi"
RadioEnableDisable="Lülita raadio sisse/välja"
Rate="Kiirus"
RoamingDecision="Rändeotsus"
Usebestrate="Kasuta parimat kiirust"
XPress_Technology="XPress(TM)-tehnoloogia"
Location="Asukoht"
Fast="Kiire"
MiminumPowerConsumption="Minimaalne energiakulu"
BandPreference="Eelistatud sagedusala"
RoamingTendency="Rändamine"
Aggressive="Jõuline"
Moderate="Mõõdukas"
Conservative="Konservatiivne"
Aux="Abi-"
Main="Peamine"
ApCompatibilityMode="AP ühilduvuse režiim"
BroaderCompat="Ulatuslikum ühilduvus"
HigherPerf="Parem jõudlus"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Kiirus (802.11a)"
Rate_802_11bg="Kiirus (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC hallatav Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Raadiovõrgu sätete haldamine"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable upon wired connect"
SSIDAutoPromote="SSID automaatsaatmine"
80211gMode="802.11g režiim"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS kanali number"
IbssAllowed="IBSS lubatud"
Loose_11h_and_11d="Vaba 11h+d"
Loose_11h="Vaba 11h"
Strict_11h="Range 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.040b] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI kortti"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC-kortti"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Kaksitaajuus WLAN Mini-PCI -kortti"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 kaksitaajuus WLAN PC-kortti"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell langaton 1350 WLAN Mini-PCI -kortti"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell langaton 1370 WLAN Mini-PCI -kortti"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell langaton 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI -kortti"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell langaton 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI -kortti"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell langaton 1350 WLAN PC -kortti"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell langaton 1370 WLAN PC -kortti"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell langaton 1450 Dual Band WLAN PC -kortti"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell langaton 1470 Dual Band WLAN PC -kortti"
BCM43XX_HELP="Langaton Dell WLAN -kortti mahdollistaa langattoman lähiverkon toiminnan."
BCM43XX_Service_DispName="Langattoman Dell WLAN -kortin ohjain"
BCM43XX_DiskName="Langattoman Dell WLAN -kortin asennuslevyke"
DellRadioMsg2="Langattoman Dell WLAN -kortti on yhä pois käytöstä.  Aseta kortti päälle käyttämällä Dell langaton WLAN -hyötyohjelmaa."
BCM1390M_DeviceDesc="Langaton Dell 1390 WLAN Mini-Card -kortti"
BCM1390E_DeviceDesc="Langaton Dell 1390 WLAN ExpressCard -kortti"
BCM1490M_DeviceDesc="Langaton kaksikaistainen Dell 1490 WLAN Mini-Card -kortti"
BCM1490E_DeviceDesc="Langaton kaksikaistainen Dell 1490 WLAN ExpressCard -kortti"
DellRadioMsg4="Langaton Dell WLAN -kortti on pois käytöstä. Ota kortti käyttöön liukusäätimellä tai painamalla Fn+F2-näppäinyhdistelmää."
DellRadioMsg3="Langaton Dell WLAN -kortti on edelleen pois käytöstä, koska Poista käytöstä käytettäessä kiinteää yhteyttä -valintaruutu on valittu."
USA="Yhdysvallat"
80211bMode="802.11b-tila"
80211bOnly="Vain 802.11b"
AntennaDiversity="Erotusantenni"
Auto="Automaattinen"
AutoShortLong="Auto (lyhyt/pitkä)"
BSSMode="BSS-tila"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-yhteistyö"
Default="Oletusarvo"
Disable="Poista käytöstä"
Disable80211a="Poista 802.11a käytöstä"
Disable80211gb="Poista 802.11g/b käytöstä"
DisableBands="Poista taajuusalue käytöstä"
Disabled="Poista käytöstä"
Enable="Ota käyttöön"
Enabled="Otettu käyttöön"
FragmentationThreshold="Fragmentoitumiskynnys"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) -suojaustila"
IBSSMode="IBSS-tila"
LocallyAdministeredMACAddress="Paikallisesti hallittu MAC-osoite"
Long="Pitkä"
None="Ei yhtään"
OptimizeBandwidth="Optimoi kaistanleveys"
OptimizeDistance="Optimoi välimatka"
PLCPHeader="PLCP-otsikko"
PowerSaveMode="Virransäästötila"
Prefer80211a="Aseta 802.11a etusijalle"
Prefer80211gb="Aseta 802.11g/b etusijalle"
RTSThreshold="RTS-kynnys"
RadioEnableDisable="Radio käyttöön / pois käytöstä"
Rate="Nopeus"
RoamingDecision="Verkkovierailupäätös"
Usebestrate="Käytä parasta tasoa"
XPress_Technology="XPress(TM)-tekniikka"
Location="Sijainti"
Fast="Nopea"
MiminumPowerConsumption="Vähimmäisvirrankulutus"
BandPreference="Kaistasuositus"
RoamingTendency="Verkkovierailutapa"
Aggressive="Aggressiivinen"
Moderate="Maltillinen"
Conservative="Varovainen"
Aux="Lisä"
Main="Pää-"
ApCompatibilityMode="AP-yhteensopivuustila"
BroaderCompat="Kattava yhteensopivuus"
HigherPerf="Parempi suorituskyky"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Nopeus (802.11a)"
Rate_802_11bg="Nopeus (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC-ohjattu Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Langattomien asetusten hallinta"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable upon wired connect"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g-tila"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS -kanavan numero"
IbssAllowed="IBSS sallittu"
Loose_11h_and_11d="Alhainen 11h+d"
Loose_11h="Alhainen 11h"
Strict_11h="Korkea 11h"
vlan_mode="VLAN-ensisijaisuuden tuki"

[strings.0c0c] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430GC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM430MC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM1350M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell permet l’installation d’un réseau local sans fil."
BCM43XX_Service_DispName="Pilote de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disque d’installation de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
DellRadioMsg2="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell n’est pas encore activée. Activez-la à l’aide de l’utilitaire du réseau local sans fil Wireless de Dell."
BCM1390M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil double bande Wireless 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local double bande Wireless 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell n'est toujours pas activée. Faites glisser le commutateur Wireless ON/OFF pour l'activer ou appuyez sur Fn-F2."
DellRadioMsg3="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell est toujours désactivée car l'option 'Désactiver lors de la connexion câblée' a été activée."
USA="Etats-Unis"
80211bMode="Mode 802.11b"
80211bOnly="802.11b uniquement"
AntennaDiversity="Diversité d'antenne"
Auto="Automatique"
AutoShortLong="Auto (court/long)"
BSSMode="Mode BSS"
BlueToothCollaboration="Collaboration Bluetooth"
Default="Défaut"
Disable="Désactiver"
Disable80211a="Désactiver 802.11a"
Disable80211gb="Désactiver 802.11g/b"
DisableBands="Désactiver bandes"
Disabled="Désactivé"
Enable="Activer"
Enabled="Activé"
FragmentationThreshold="Seuil de fragmentation"
IBSS54gtmProtectionMode="Mode Protection IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Mode IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Adresse MAC administrée localement"
Long="Long"
None="Aucun"
OptimizeBandwidth="Optimiser largeur de bande"
OptimizeDistance="Optimiser distance"
PLCPHeader="En-tête PLCP"
PowerSaveMode="Mode Gestion énergie"
Prefer80211a="802.11a préféré"
Prefer80211gb="802.11g/b préféré"
RTSThreshold="Seuil RTS"
RadioEnableDisable="Activer/désactiver radio"
Rate="Débit"
RoamingDecision="Option Itinérance"
Usebestrate="Utiliser meilleur débit"
XPress_Technology="Technologie XPress(TM)"
Location="Emplacement"
Fast="Rapide"
MiminumPowerConsumption="Consommation électrique minimale"
BandPreference="Préférence de bande"
RoamingTendency="Tendance d'itinérance"
Aggressive="Agressif"
Moderate="Modéré"
Conservative="Prudent"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Mode de compatibilité AP"
BroaderCompat="Compatibilité plus large"
HigherPerf="Performances plus élevées"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Débit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Débit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet géré par WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gérer les paramètres sans fil"
DisableRadioUponWiredConnection="Désactiver lors de l'établissement de la connexion câblée"
SSIDAutoPromote="Autopromotion SSID"
80211gMode="Mode 802.11g"
IBSSChannelNumber="Numéro de canal WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS autorisé"
Loose_11h_and_11d="Relâché 11h+d"
Loose_11h="relâché 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="Prise en charge de la priorité VLAN"

[strings.040c] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430GC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM430MC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM1350M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell permet l’installation d’un réseau local sans fil."
BCM43XX_Service_DispName="Pilote de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disque d’installation de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
DellRadioMsg2="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell n’est pas encore activée. Activez-la à l’aide de l’utilitaire du réseau local sans fil Wireless de Dell."
BCM1390M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil double bande Wireless 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local double bande Wireless 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell n'est toujours pas activée. Faites glisser le commutateur Wireless ON/OFF pour l'activer ou appuyez sur Fn-F2."
DellRadioMsg3="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell est toujours désactivée car l'option 'Désactiver lors de la connexion câblée' a été activée."
USA="Etats-Unis"
80211bMode="Mode 802.11b"
80211bOnly="802.11b uniquement"
AntennaDiversity="Diversité d'antenne"
Auto="Automatique"
AutoShortLong="Auto (court/long)"
BSSMode="Mode BSS"
BlueToothCollaboration="Collaboration Bluetooth"
Default="Défaut"
Disable="Désactiver"
Disable80211a="Désactiver 802.11a"
Disable80211gb="Désactiver 802.11g/b"
DisableBands="Désactiver bandes"
Disabled="Désactivé"
Enable="Activer"
Enabled="Activé"
FragmentationThreshold="Seuil de fragmentation"
IBSS54gtmProtectionMode="Mode Protection IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Mode IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Adresse MAC administrée localement"
Long="Long"
None="Aucun"
OptimizeBandwidth="Optimiser largeur de bande"
OptimizeDistance="Optimiser distance"
PLCPHeader="En-tête PLCP"
PowerSaveMode="Mode Gestion énergie"
Prefer80211a="802.11a préféré"
Prefer80211gb="802.11g/b préféré"
RTSThreshold="Seuil RTS"
RadioEnableDisable="Activer/désactiver radio"
Rate="Débit"
RoamingDecision="Option Itinérance"
Usebestrate="Utiliser meilleur débit"
XPress_Technology="Technologie XPress(TM)"
Location="Emplacement"
Fast="Rapide"
MiminumPowerConsumption="Consommation électrique minimale"
BandPreference="Préférence de bande"
RoamingTendency="Tendance d'itinérance"
Aggressive="Agressif"
Moderate="Modéré"
Conservative="Prudent"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Mode de compatibilité AP"
BroaderCompat="Compatibilité plus large"
HigherPerf="Performances plus élevées"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Débit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Débit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet géré par WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gérer les paramètres sans fil"
DisableRadioUponWiredConnection="Désactiver lors de l'établissement de la connexion câblée"
SSIDAutoPromote="Autopromotion SSID"
80211gMode="Mode 802.11g"
IBSSChannelNumber="Numéro de canal WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS autorisé"
Loose_11h_and_11d="Relâché 11h+d"
Loose_11h="relâché 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="Prise en charge de la priorité VLAN"

[strings.180c] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430GC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM430MC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM1350M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell permet l’installation d’un réseau local sans fil."
BCM43XX_Service_DispName="Pilote de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disque d’installation de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
DellRadioMsg2="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell n’est pas encore activée. Activez-la à l’aide de l’utilitaire du réseau local sans fil Wireless de Dell."
BCM1390M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil double bande Wireless 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local double bande Wireless 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell n'est toujours pas activée. Faites glisser le commutateur Wireless ON/OFF pour l'activer ou appuyez sur Fn-F2."
DellRadioMsg3="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell est toujours désactivée car l'option 'Désactiver lors de la connexion câblée' a été activée."
USA="Etats-Unis"
80211bMode="Mode 802.11b"
80211bOnly="802.11b uniquement"
AntennaDiversity="Diversité d'antenne"
Auto="Automatique"
AutoShortLong="Auto (court/long)"
BSSMode="Mode BSS"
BlueToothCollaboration="Collaboration Bluetooth"
Default="Défaut"
Disable="Désactiver"
Disable80211a="Désactiver 802.11a"
Disable80211gb="Désactiver 802.11g/b"
DisableBands="Désactiver bandes"
Disabled="Désactivé"
Enable="Activer"
Enabled="Activé"
FragmentationThreshold="Seuil de fragmentation"
IBSS54gtmProtectionMode="Mode Protection IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Mode IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Adresse MAC administrée localement"
Long="Long"
None="Aucun"
OptimizeBandwidth="Optimiser largeur de bande"
OptimizeDistance="Optimiser distance"
PLCPHeader="En-tête PLCP"
PowerSaveMode="Mode Gestion énergie"
Prefer80211a="802.11a préféré"
Prefer80211gb="802.11g/b préféré"
RTSThreshold="Seuil RTS"
RadioEnableDisable="Activer/désactiver radio"
Rate="Débit"
RoamingDecision="Option Itinérance"
Usebestrate="Utiliser meilleur débit"
XPress_Technology="Technologie XPress(TM)"
Location="Emplacement"
Fast="Rapide"
MiminumPowerConsumption="Consommation électrique minimale"
BandPreference="Préférence de bande"
RoamingTendency="Tendance d'itinérance"
Aggressive="Agressif"
Moderate="Modéré"
Conservative="Prudent"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Mode de compatibilité AP"
BroaderCompat="Compatibilité plus large"
HigherPerf="Performances plus élevées"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Débit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Débit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet géré par WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gérer les paramètres sans fil"
DisableRadioUponWiredConnection="Désactiver lors de l'établissement de la connexion câblée"
SSIDAutoPromote="Autopromotion SSID"
80211gMode="Mode 802.11g"
IBSSChannelNumber="Numéro de canal WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS autorisé"
Loose_11h_and_11d="Relâché 11h+d"
Loose_11h="relâché 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="Prise en charge de la priorité VLAN"

[strings.100c] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430GC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil TrueMobile 1300 de Dell"
BCM430M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM430MC_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil à deux bandes TrueMobile 1400 de Dell"
BCM1350M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Carte Mini-PCI réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil Wireless 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Carte PC réseau local sans fil double bande Wireless 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell permet l’installation d’un réseau local sans fil."
BCM43XX_Service_DispName="Pilote de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disque d’installation de la carte réseau local sans fil Wireless de Dell"
DellRadioMsg2="La carte réseau local sans fil Wireless de Dell n’est pas encore activée. Activez-la à l’aide de l’utilitaire du réseau local sans fil Wireless de Dell."
BCM1390M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local sans fil Wireless 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Carte Mini de réseau local sans fil double bande Wireless 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="Carte ExpressCard de réseau local double bande Wireless 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell n'est toujours pas activée. Faites glisser le commutateur Wireless ON/OFF pour l'activer ou appuyez sur Fn-F2."
DellRadioMsg3="La carte de réseau local sans fil Wireless de Dell est toujours désactivée car l'option 'Désactiver lors de la connexion câblée' a été activée."
USA="Etats-Unis"
80211bMode="Mode 802.11b"
80211bOnly="802.11b uniquement"
AntennaDiversity="Diversité d'antenne"
Auto="Automatique"
AutoShortLong="Auto (court/long)"
BSSMode="Mode BSS"
BlueToothCollaboration="Collaboration Bluetooth"
Default="Défaut"
Disable="Désactiver"
Disable80211a="Désactiver 802.11a"
Disable80211gb="Désactiver 802.11g/b"
DisableBands="Désactiver bandes"
Disabled="Désactivé"
Enable="Activer"
Enabled="Activé"
FragmentationThreshold="Seuil de fragmentation"
IBSS54gtmProtectionMode="Mode Protection IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Mode IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Adresse MAC administrée localement"
Long="Long"
None="Aucun"
OptimizeBandwidth="Optimiser largeur de bande"
OptimizeDistance="Optimiser distance"
PLCPHeader="En-tête PLCP"
PowerSaveMode="Mode Gestion énergie"
Prefer80211a="802.11a préféré"
Prefer80211gb="802.11g/b préféré"
RTSThreshold="Seuil RTS"
RadioEnableDisable="Activer/désactiver radio"
Rate="Débit"
RoamingDecision="Option Itinérance"
Usebestrate="Utiliser meilleur débit"
XPress_Technology="Technologie XPress(TM)"
Location="Emplacement"
Fast="Rapide"
MiminumPowerConsumption="Consommation électrique minimale"
BandPreference="Préférence de bande"
RoamingTendency="Tendance d'itinérance"
Aggressive="Agressif"
Moderate="Modéré"
Conservative="Prudent"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Mode de compatibilité AP"
BroaderCompat="Compatibilité plus large"
HigherPerf="Performances plus élevées"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Débit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Débit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet géré par WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gérer les paramètres sans fil"
DisableRadioUponWiredConnection="Désactiver lors de l'établissement de la connexion câblée"
SSIDAutoPromote="Autopromotion SSID"
80211gMode="Mode 802.11g"
IBSSChannelNumber="Numéro de canal WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS autorisé"
Loose_11h_and_11d="Relâché 11h+d"
Loose_11h="relâché 11h"
Strict_11h="Strict 11h"
vlan_mode="Prise en charge de la priorité VLAN"

[strings.0c07] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Karte"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Karte"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Karte"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM43XX_HELP="Die Dell Wireless WLAN Karte bietet drahtlosen Zugriff auf LAN-Netzwerke."
BCM43XX_Service_DispName="Treiber für Dell Wireless WLAN Karte"
BCM43XX_DiskName="Installationsdisk Dell Wireless WLAN Karte"
DellRadioMsg2="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert. Verwenden Sie das Dell Wireless WLAN Utility zur Aktivierung."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Die Dell Wireless WLAN-Karte ist noch deaktiviert. Bewegen Sie den Schalter 'Wireless ON/OFF', um ihn zu aktivieren, oder drücken Sie Fn-F2."
DellRadioMsg3="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert, da die Option 'Funkgerät bei Kabel deaktivieren' aktiviert wurde."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-Modus"
80211bOnly="Nur 802.11b"
AntennaDiversity="Antennendiversität"
Auto="Automatisch"
AutoShortLong="Auto (Kurz/Lang)"
BSSMode="BSS-Modus"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-Kompatibilität"
Default="Standard"
Disable="Deaktivieren"
Disable80211a="802.11a deaktivieren"
Disable80211gb="802.11g/b deaktivieren"
DisableBands="Frequenzbereiche deaktivieren"
Disabled="Deaktiviert"
Enable="Aktivieren"
Enabled="Aktiviert"
FragmentationThreshold="Fragmentierungsschwelle"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS-54g(tm)-Schutzmodus"
IBSSMode="IBSS-Modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokal verwaltete MAC-Adresse"
Long="Lang"
None="Keine"
OptimizeBandwidth="Bandbreite optimieren"
OptimizeDistance="Entfernung optimieren"
PLCPHeader="PLCP-Header"
PowerSaveMode="Stromsparmodus"
Prefer80211a="802.11a bevorzugt"
Prefer80211gb="802.11g/b bevorzugt"
RTSThreshold="RTS-Schwelle"
RadioEnableDisable="Funkgerät aktiviert/deaktiviert"
Rate="Geschwindigkeit"
RoamingDecision="Roamingentscheidung"
Usebestrate="Beste Geschwindigkeit"
XPress_Technology="XPress(TM)-Technologie"
Location="Standort"
Fast="Schnell"
MiminumPowerConsumption="Mindeststromverbrauch"
BandPreference="Bevorzugtes Band"
RoamingTendency="Roaming-Tendenz"
Aggressive="Hoch"
Moderate="Mittel"
Conservative="Traditionell"
Aux="Aux"
Main="Hauptschacht"
ApCompatibilityMode="Modus ""AP-Kompatibilität"""
BroaderCompat="Größere Kompatibilität"
HigherPerf="Höhere Leistung"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Geschwindigkeit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Geschwindigkeit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC verwaltetes Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Drahtlose Einstellungen verwalten"
DisableRadioUponWiredConnection="Funkgerät bei Kabel deaktivieren"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g-Modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-Kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS zugelassen"
Loose_11h_and_11d="Locker 11h+d"
Loose_11h="Locker 11h"
Strict_11h="Streng 11h"
vlan_mode="VLAN-Prioritätunterstützung"

[strings.0407] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Karte"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Karte"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Karte"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM43XX_HELP="Die Dell Wireless WLAN Karte bietet drahtlosen Zugriff auf LAN-Netzwerke."
BCM43XX_Service_DispName="Treiber für Dell Wireless WLAN Karte"
BCM43XX_DiskName="Installationsdisk Dell Wireless WLAN Karte"
DellRadioMsg2="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert. Verwenden Sie das Dell Wireless WLAN Utility zur Aktivierung."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Die Dell Wireless WLAN-Karte ist noch deaktiviert. Bewegen Sie den Schalter 'Wireless ON/OFF', um ihn zu aktivieren, oder drücken Sie Fn-F2."
DellRadioMsg3="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert, da die Option 'Funkgerät bei Kabel deaktivieren' aktiviert wurde."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-Modus"
80211bOnly="Nur 802.11b"
AntennaDiversity="Antennendiversität"
Auto="Automatisch"
AutoShortLong="Auto (Kurz/Lang)"
BSSMode="BSS-Modus"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-Kompatibilität"
Default="Standard"
Disable="Deaktivieren"
Disable80211a="802.11a deaktivieren"
Disable80211gb="802.11g/b deaktivieren"
DisableBands="Frequenzbereiche deaktivieren"
Disabled="Deaktiviert"
Enable="Aktivieren"
Enabled="Aktiviert"
FragmentationThreshold="Fragmentierungsschwelle"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS-54g(tm)-Schutzmodus"
IBSSMode="IBSS-Modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokal verwaltete MAC-Adresse"
Long="Lang"
None="Keine"
OptimizeBandwidth="Bandbreite optimieren"
OptimizeDistance="Entfernung optimieren"
PLCPHeader="PLCP-Header"
PowerSaveMode="Stromsparmodus"
Prefer80211a="802.11a bevorzugt"
Prefer80211gb="802.11g/b bevorzugt"
RTSThreshold="RTS-Schwelle"
RadioEnableDisable="Funkgerät aktiviert/deaktiviert"
Rate="Geschwindigkeit"
RoamingDecision="Roamingentscheidung"
Usebestrate="Beste Geschwindigkeit"
XPress_Technology="XPress(TM)-Technologie"
Location="Standort"
Fast="Schnell"
MiminumPowerConsumption="Mindeststromverbrauch"
BandPreference="Bevorzugtes Band"
RoamingTendency="Roaming-Tendenz"
Aggressive="Hoch"
Moderate="Mittel"
Conservative="Traditionell"
Aux="Aux"
Main="Hauptschacht"
ApCompatibilityMode="Modus ""AP-Kompatibilität"""
BroaderCompat="Größere Kompatibilität"
HigherPerf="Höhere Leistung"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Geschwindigkeit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Geschwindigkeit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC verwaltetes Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Drahtlose Einstellungen verwalten"
DisableRadioUponWiredConnection="Funkgerät bei Kabel deaktivieren"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g-Modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-Kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS zugelassen"
Loose_11h_and_11d="Locker 11h+d"
Loose_11h="Locker 11h"
Strict_11h="Streng 11h"
vlan_mode="VLAN-Prioritätunterstützung"

[strings.1407] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Karte"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Karte"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Karte"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM43XX_HELP="Die Dell Wireless WLAN Karte bietet drahtlosen Zugriff auf LAN-Netzwerke."
BCM43XX_Service_DispName="Treiber für Dell Wireless WLAN Karte"
BCM43XX_DiskName="Installationsdisk Dell Wireless WLAN Karte"
DellRadioMsg2="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert. Verwenden Sie das Dell Wireless WLAN Utility zur Aktivierung."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Die Dell Wireless WLAN-Karte ist noch deaktiviert. Bewegen Sie den Schalter 'Wireless ON/OFF', um ihn zu aktivieren, oder drücken Sie Fn-F2."
DellRadioMsg3="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert, da die Option 'Funkgerät bei Kabel deaktivieren' aktiviert wurde."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-Modus"
80211bOnly="Nur 802.11b"
AntennaDiversity="Antennendiversität"
Auto="Automatisch"
AutoShortLong="Auto (Kurz/Lang)"
BSSMode="BSS-Modus"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-Kompatibilität"
Default="Standard"
Disable="Deaktivieren"
Disable80211a="802.11a deaktivieren"
Disable80211gb="802.11g/b deaktivieren"
DisableBands="Frequenzbereiche deaktivieren"
Disabled="Deaktiviert"
Enable="Aktivieren"
Enabled="Aktiviert"
FragmentationThreshold="Fragmentierungsschwelle"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS-54g(tm)-Schutzmodus"
IBSSMode="IBSS-Modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokal verwaltete MAC-Adresse"
Long="Lang"
None="Keine"
OptimizeBandwidth="Bandbreite optimieren"
OptimizeDistance="Entfernung optimieren"
PLCPHeader="PLCP-Header"
PowerSaveMode="Stromsparmodus"
Prefer80211a="802.11a bevorzugt"
Prefer80211gb="802.11g/b bevorzugt"
RTSThreshold="RTS-Schwelle"
RadioEnableDisable="Funkgerät aktiviert/deaktiviert"
Rate="Geschwindigkeit"
RoamingDecision="Roamingentscheidung"
Usebestrate="Beste Geschwindigkeit"
XPress_Technology="XPress(TM)-Technologie"
Location="Standort"
Fast="Schnell"
MiminumPowerConsumption="Mindeststromverbrauch"
BandPreference="Bevorzugtes Band"
RoamingTendency="Roaming-Tendenz"
Aggressive="Hoch"
Moderate="Mittel"
Conservative="Traditionell"
Aux="Aux"
Main="Hauptschacht"
ApCompatibilityMode="Modus ""AP-Kompatibilität"""
BroaderCompat="Größere Kompatibilität"
HigherPerf="Höhere Leistung"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Geschwindigkeit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Geschwindigkeit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC verwaltetes Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Drahtlose Einstellungen verwalten"
DisableRadioUponWiredConnection="Funkgerät bei Kabel deaktivieren"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g-Modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-Kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS zugelassen"
Loose_11h_and_11d="Locker 11h+d"
Loose_11h="Locker 11h"
Strict_11h="Streng 11h"
vlan_mode="VLAN-Prioritätunterstützung"

[strings.1007] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Karte"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Karte"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Karte"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM43XX_HELP="Die Dell Wireless WLAN Karte bietet drahtlosen Zugriff auf LAN-Netzwerke."
BCM43XX_Service_DispName="Treiber für Dell Wireless WLAN Karte"
BCM43XX_DiskName="Installationsdisk Dell Wireless WLAN Karte"
DellRadioMsg2="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert. Verwenden Sie das Dell Wireless WLAN Utility zur Aktivierung."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Die Dell Wireless WLAN-Karte ist noch deaktiviert. Bewegen Sie den Schalter 'Wireless ON/OFF', um ihn zu aktivieren, oder drücken Sie Fn-F2."
DellRadioMsg3="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert, da die Option 'Funkgerät bei Kabel deaktivieren' aktiviert wurde."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-Modus"
80211bOnly="Nur 802.11b"
AntennaDiversity="Antennendiversität"
Auto="Automatisch"
AutoShortLong="Auto (Kurz/Lang)"
BSSMode="BSS-Modus"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-Kompatibilität"
Default="Standard"
Disable="Deaktivieren"
Disable80211a="802.11a deaktivieren"
Disable80211gb="802.11g/b deaktivieren"
DisableBands="Frequenzbereiche deaktivieren"
Disabled="Deaktiviert"
Enable="Aktivieren"
Enabled="Aktiviert"
FragmentationThreshold="Fragmentierungsschwelle"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS-54g(tm)-Schutzmodus"
IBSSMode="IBSS-Modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokal verwaltete MAC-Adresse"
Long="Lang"
None="Keine"
OptimizeBandwidth="Bandbreite optimieren"
OptimizeDistance="Entfernung optimieren"
PLCPHeader="PLCP-Header"
PowerSaveMode="Stromsparmodus"
Prefer80211a="802.11a bevorzugt"
Prefer80211gb="802.11g/b bevorzugt"
RTSThreshold="RTS-Schwelle"
RadioEnableDisable="Funkgerät aktiviert/deaktiviert"
Rate="Geschwindigkeit"
RoamingDecision="Roamingentscheidung"
Usebestrate="Beste Geschwindigkeit"
XPress_Technology="XPress(TM)-Technologie"
Location="Standort"
Fast="Schnell"
MiminumPowerConsumption="Mindeststromverbrauch"
BandPreference="Bevorzugtes Band"
RoamingTendency="Roaming-Tendenz"
Aggressive="Hoch"
Moderate="Mittel"
Conservative="Traditionell"
Aux="Aux"
Main="Hauptschacht"
ApCompatibilityMode="Modus ""AP-Kompatibilität"""
BroaderCompat="Größere Kompatibilität"
HigherPerf="Höhere Leistung"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Geschwindigkeit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Geschwindigkeit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC verwaltetes Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Drahtlose Einstellungen verwalten"
DisableRadioUponWiredConnection="Funkgerät bei Kabel deaktivieren"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g-Modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-Kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS zugelassen"
Loose_11h_and_11d="Locker 11h+d"
Loose_11h="Locker 11h"
Strict_11h="Streng 11h"
vlan_mode="VLAN-Prioritätunterstützung"

[strings.0807] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Karte"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Karte"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Karte"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Karte"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Karte"
BCM43XX_HELP="Die Dell Wireless WLAN Karte bietet drahtlosen Zugriff auf LAN-Netzwerke."
BCM43XX_Service_DispName="Treiber für Dell Wireless WLAN Karte"
BCM43XX_DiskName="Installationsdisk Dell Wireless WLAN Karte"
DellRadioMsg2="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert. Verwenden Sie das Dell Wireless WLAN Utility zur Aktivierung."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Die Dell Wireless WLAN-Karte ist noch deaktiviert. Bewegen Sie den Schalter 'Wireless ON/OFF', um ihn zu aktivieren, oder drücken Sie Fn-F2."
DellRadioMsg3="Die Dell Wireless WLAN Karte ist noch deaktiviert, da die Option 'Funkgerät bei Kabel deaktivieren' aktiviert wurde."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-Modus"
80211bOnly="Nur 802.11b"
AntennaDiversity="Antennendiversität"
Auto="Automatisch"
AutoShortLong="Auto (Kurz/Lang)"
BSSMode="BSS-Modus"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-Kompatibilität"
Default="Standard"
Disable="Deaktivieren"
Disable80211a="802.11a deaktivieren"
Disable80211gb="802.11g/b deaktivieren"
DisableBands="Frequenzbereiche deaktivieren"
Disabled="Deaktiviert"
Enable="Aktivieren"
Enabled="Aktiviert"
FragmentationThreshold="Fragmentierungsschwelle"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS-54g(tm)-Schutzmodus"
IBSSMode="IBSS-Modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokal verwaltete MAC-Adresse"
Long="Lang"
None="Keine"
OptimizeBandwidth="Bandbreite optimieren"
OptimizeDistance="Entfernung optimieren"
PLCPHeader="PLCP-Header"
PowerSaveMode="Stromsparmodus"
Prefer80211a="802.11a bevorzugt"
Prefer80211gb="802.11g/b bevorzugt"
RTSThreshold="RTS-Schwelle"
RadioEnableDisable="Funkgerät aktiviert/deaktiviert"
Rate="Geschwindigkeit"
RoamingDecision="Roamingentscheidung"
Usebestrate="Beste Geschwindigkeit"
XPress_Technology="XPress(TM)-Technologie"
Location="Standort"
Fast="Schnell"
MiminumPowerConsumption="Mindeststromverbrauch"
BandPreference="Bevorzugtes Band"
RoamingTendency="Roaming-Tendenz"
Aggressive="Hoch"
Moderate="Mittel"
Conservative="Traditionell"
Aux="Aux"
Main="Hauptschacht"
ApCompatibilityMode="Modus ""AP-Kompatibilität"""
BroaderCompat="Größere Kompatibilität"
HigherPerf="Höhere Leistung"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Geschwindigkeit (802.11a)"
Rate_802_11bg="Geschwindigkeit (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC verwaltetes Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Drahtlose Einstellungen verwalten"
DisableRadioUponWiredConnection="Funkgerät bei Kabel deaktivieren"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g-Modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-Kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS zugelassen"
Loose_11h_and_11d="Locker 11h+d"
Loose_11h="Locker 11h"
Strict_11h="Streng 11h"
vlan_mode="VLAN-Prioritätunterstützung"

[strings.0408] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Κάρτα Mini PCI Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430GC_DeviceDesc="Κάρτα PC Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430M_DeviceDesc="Κάρτα Mini PCI Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM430MC_DeviceDesc="Κάρτα PC Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM1350M_DeviceDesc="Κάρτα Mini PCI Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370M_DeviceDesc="Κάρτα Mini PCI Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450M_DeviceDesc="Κάρτα Mini PCI Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470M_DeviceDesc="Κάρτα Mini PCI Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM1350C_DeviceDesc="Κάρτα PC Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370C_DeviceDesc="Κάρτα PC Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450C_DeviceDesc="Κάρτα PC Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470C_DeviceDesc="Κάρτα PC Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM43XX_HELP="Η κάρτα Dell Wireless WLAN παρέχει ασύρματη σύνδεση τοπικού δικτύου."
BCM43XX_Service_DispName="Πρόγραμμα οδήγησης κάρτας Dell Wireless WLAN"
BCM43XX_DiskName="Δισκέτα εγκατάστασης κάρτας Dell Wireless WLAN"
DellRadioMsg2="Η κάρτα Dell Wireless WLAN εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένη. Χρησιμοποιείστε το βοηθητικό πρόγραμμα Dell Wireless WLAN για να την ενεργοποιήσετε."
BCM1390M_DeviceDesc="Ασύρματη μίνι κάρτα 1390 WLAN της Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="Ασύρματη 1390 WLAN ExpressCard της Dell "
BCM1490M_DeviceDesc="Ασύρματη μίνι κάρτα 1490 Dual Band WLAN της Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="Ασύρματη 1490 Dual Band WLAN ExpressCard της Dell"
DellRadioMsg4="Η ασύρματη κάρτα WLAN της Dell εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένη. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF της ασύρματης κάρτας ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn-F2 για να την ενεργοποιήσετε."
DellRadioMsg3="Η ασύρματη κάρτα WLAN της Dell εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένη, επειδή είναι ενεργοποιημένη η επιλογή 'Απενεργοποίηση όταν είναι διαθέσιμη καλωδιακή σύνδεση."
USA="ΗΠΑ"
80211bMode="Λειτουργία 802.11b"
80211bOnly="802.11b μόνο"
AntennaDiversity="Διαφορισμός κεραίας"
Auto="Αυτόματα"
AutoShortLong="Αυτόματα (Βραχέα/Μακρά)"
BSSMode="Λειτουργία BSS"
BlueToothCollaboration="Συμβατότητα με Bluetooth"
Default="Προεπιλογή"
Disable="Απενεργοποίηση"
Disable80211a="Απενεργοποίηση 802.11a"
Disable80211gb="Απενεργοποίηση 802.11g/b"
DisableBands="Απενεργοποίηση ζωνών"
Disabled="Απενεργοποιημένο"
Enable="Ενεργοποίηση"
Enabled="Ενεργοποιημένο"
FragmentationThreshold="Όριο κατακερματισμού"
IBSS54gtmProtectionMode="Λειτουργία προστασίας IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Λειτουργία IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Τοπικά διαχειριζόμενη διεύθυνση MAC"
Long="Μεγάλου μήκους"
None="Κανένα"
OptimizeBandwidth="Βελτιστοποίηση εύρους συχνοτήτων"
OptimizeDistance="Βελτιστοποίηση απόστασης"
PLCPHeader="Κεφαλίδα PLCP"
PowerSaveMode="Κατάσταση εξοικονόμηση ενέργειας"
Prefer80211a="Προτίμηση 802.11a"
Prefer80211gb="Προτίμηση 802.11g/b"
RTSThreshold="Όριο RTS"
RadioEnableDisable="Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση δέκτη"
Rate="Ταχύτητα"
RoamingDecision="Απόφαση για την περιαγωγή"
Usebestrate="Χρήση καλύτερης ταχύτητας"
XPress_Technology="Τεχνολογία XPress (TM)"
Location="Τοποθεσία"
Fast="Γρήγορη"
MiminumPowerConsumption="Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας"
BandPreference="Προτίμηση ζώνης"
RoamingTendency="Επίπεδο εκτίμησης προορισμού περιαγωγής"
Aggressive="Υψηλό"
Moderate="Μέτριο"
Conservative="Χαμηλό"
Aux="Βοηθητική"
Main="Κύριο"
ApCompatibilityMode="Λειτουργία συμβατότητας AP"
BroaderCompat="Διευρυμένη συμβατότητα"
HigherPerf="Υψηλότερη απόδοση"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Ταχύτητα (802.11a)"
Rate_802_11bg="Ταχύτητα (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Διαχείριση Ethernet από WZC"
Manage_Wireless_Settings="Διαχείριση ρυθμίσεων ασύρματης επικοινωνίας"
DisableRadioUponWiredConnection="Απενεργοποίηση όταν είναι διαθέσιμη καλωδιακή σύνδεση"
SSIDAutoPromote="Αυτόματος προβιβασμός SSID (Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών)"
80211gMode="Λειτουργία 802.11g "
IBSSChannelNumber="Αριθμός καναλιού WZC IBSS (Ανεξάρτητο βασικό σύνολο υπηρεσιών)"
IbssAllowed="Επιτρέπεται IBSS"
Loose_11h_and_11d="Χαλαρή 11h+d"
Loose_11h="Χαλαρή 11h"
Strict_11h="Βασική 11h"
vlan_mode="Υποστήριξη προτεραιότητας VLAN"

[strings.040d] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="כרטיס Mini-PCI  לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell TrueMobile 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="כרטיס PC לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell TrueMobile 1300"
BCM430M_DeviceDesc="כרטיס Mini-PCI  לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell TrueMobile 1400 Dual Band"
BCM430MC_DeviceDesc="כרטיס PC לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell TrueMobile 1400 Dual Band"
BCM1350M_DeviceDesc="כרטיס Mini-PCI  לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1350"
BCM1370M_DeviceDesc="כרטיס Mini-PCI  לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1370"
BCM1450M_DeviceDesc="כרטיס Mini-PCI  מסוג dual band לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1450"
BCM1470M_DeviceDesc="כרטיס Mini-PCI  מסוג dual band לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1470"
BCM1350C_DeviceDesc="כרטיס PC  לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1350"
BCM1370C_DeviceDesc="כרטיס PC  לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1370"
BCM1450C_DeviceDesc="כרטיס PC מסוג dual band לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1450"
BCM1470C_DeviceDesc="כרטיס PC מסוג dual band לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מדגם Dell Wireless 1470"
BCM43XX_HELP="הכרטיס לרשת אלחוטית של Dell מאפשר עבודה ברשת מקומית אלחוטית."
BCM43XX_Service_DispName="מנהל התקן של כרטיס רשת אלחוטית של Dell "
BCM43XX_DiskName="דיסק התקנה של כרטיס רשת אלחוטית של Dell "
DellRadioMsg2="הכרטיס לרשת אלחוטית של Dell לא הופעל עדיין. השתמש בכלי השירות של הכרטיס האלחוטי של Dell כדי להפעילו."
BCM1390M_DeviceDesc="מיני כרטיס Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="כרטיס מהיר Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="מיני-כרטיס Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="כרטיס מהיר Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="הכרטיס לרשת אלחוטית של Dell לא הופעל עדיין. לחץ על מתג ההפעלה והכיבוי האלחוטי או הקש Fn-F2 כדי להפעילו."
DellRadioMsg3="הכרטיס לרשת אלחוטית של Dell לא הופעל עדיין משום שהאפשרות 'בטל הפעלה בשעת חיבור חוטי' הופעלה."
USA="ארצות הברית"
80211bMode="מצב 802.11b"
80211bOnly="802.11b בלבד"
AntennaDiversity="ריבוי אנטנות"
Auto="אוטומטי"
AutoShortLong="אוטומטי (קצר/ארוך)"
BSSMode="מצב BSS"
BlueToothCollaboration="שיתוף פעולה בטכנולוגיית Bluetooth"
Default="ברירת מחדל"
Disable="בטל"
Disable80211a="בטל 802.11"
Disable80211gb="בטל 802.11g/b"
DisableBands="בטל רצועות"
Disabled="לא זמין"
Enable="הפעל"
Enabled="מופעל"
FragmentationThreshold="סף פיצול"
IBSS54gtmProtectionMode="מצב הגנת IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="מצב IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="כתובת MAC בניהול מקומי"
Long="ארוכה"
None="ללא"
OptimizeBandwidth="בצע מיטוב רוחב פס"
OptimizeDistance="בצע מיטוב מרחק"
PLCPHeader="כותרת PLCP"
PowerSaveMode="מצב חיסכון בצריכת חשמל"
Prefer80211a="העדף 802.11a"
Prefer80211gb="העדף 802.11g/b"
RTSThreshold="סף RTS"
RadioEnableDisable="הפעלת/ביטול רדיו"
Rate="מהירות"
RoamingDecision="החלטת נדידה"
Usebestrate="השתמש בקצב הטוב ביותר"
XPress_Technology="טכנולוגיית XPress (TM)"
Location="מיקום"
Fast="מהיר"
MiminumPowerConsumption="צריכת חשמל מינימלית"
BandPreference="העדפת פס"
RoamingTendency="מגמת נדידה"
Aggressive="אגרסיבי"
Moderate="מתון"
Conservative="שמרני"
Aux="עזר"
Main="ראשי"
ApCompatibilityMode="מצב תואם AP"
BroaderCompat="תאימות רחבה יותר"
HigherPerf="ביצועים גבוהים יותר"
WME="WMM"
Afterburner="מאיץ"
Rate_802_11a="קצב (802.11a)"
Rate_802_11bg="קצב (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet מנוהל WZC"
Manage_Wireless_Settings="ניהול הגדרות אלחוטיות"
DisableRadioUponWiredConnection="בטל בשעת חיבור חוטי"
SSIDAutoPromote="הנחיית SSID אוטומטית"
80211gMode="מצב 802.11g"
IBSSChannelNumber="מספר ערוץ WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS מופעל"
Loose_11h_and_11d="לא מחמיר 11h+d"
Loose_11h="לא מחמיר 11h"
Strict_11h="מחמיר 11h"
vlan_mode="תמיכה בעדיפות VLAN"

[strings.040e] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI kártya"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC-kártya"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI kártya"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC-kártya"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI kártya"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI kártya"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual band WLAN Mini-PCI kártya"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual band WLAN Mini-PCI kártya"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless  1350 WLAN PC kártya"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless  1370 WLAN PC kártya"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450  Dual band WLAN PC kártya"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual band WLAN PC kártya"
BCM43XX_HELP="A Dell  vezeték nélküli WLAN kártya vezeték nélküli helyi hálózatkezelést biztosít."
BCM43XX_Service_DispName="Dell vezeték nélküli WLAN kártya illesztőprogram."
BCM43XX_DiskName="Dell vezeték nélküli WLAN kártya telepítőlemez."
DellRadioMsg2="A Dell vezeték nélküli WLAN kártya még tiltott.  Engedélyezze a Dell Wireless WLAN segédprogrammal."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-kártya"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-kártya"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard kártya"
DellRadioMsg4="A Dell vezeték nélküli WLAN-kártya továbbra sem engedélyezett. A kártya engedélyezéséhez állítsa át a vezeték nélküli KI/BE kapcsolót vagy nyomja meg az Fn-F2 billentyűt."
DellRadioMsg3="A Dell vezeték nélküli WLAN-kártya továbbra is sincs engedélyezve, mert  a Vezetékes kapcsolat esetén tiltva beállítás engedélyezve lett."
USA="USA"
80211bMode="802.11b mód"
80211bOnly="Csak 802.11b"
AntennaDiversity="Antennadiverzitás"
Auto="Automatikus"
AutoShortLong="Automatikus (rövid/hosszú)"
BSSMode="BSS-mód"
BlueToothCollaboration="Bluetooth támogatás"
Default="Alapértelmezett"
Disable="Tiltás"
Disable80211a="802.11a tiltása"
Disable80211gb="802.11g/b tiltása"
DisableBands="Sávok tiltása"
Disabled="Letiltva"
Enable="Engedélyezés"
Enabled="Engedélyezve"
FragmentationThreshold="Tördelési küszöb"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) védett mód"
IBSSMode="IBSS-mód"
LocallyAdministeredMACAddress="Helyileg kezelt MAC-cím"
Long="Hosszú"
None="Nincs"
OptimizeBandwidth="Sávszélesség optimális beállítása"
OptimizeDistance="Távolság optimális beállítása"
PLCPHeader="PLCP-fejléc"
PowerSaveMode="Energiatakarékos üzemmód"
Prefer80211a="802.11a előválasztása"
Prefer80211gb="802.11g/b előválasztása"
RTSThreshold="RTS küszöb"
RadioEnableDisable="Rádió engedélyezése/tiltása"
Rate="Sebesség"
RoamingDecision="Roaming döntés"
Usebestrate="Legjobb sebesség alkalmazása"
XPress_Technology="XPress (TM) technológia"
Location="Hely"
Fast="Gyors"
MiminumPowerConsumption="Legkisebb teljesítményfelvétel"
BandPreference="Sáv előválasztása"
RoamingTendency="Várható roaming aktivitás"
Aggressive="Élénk"
Moderate="Mérsékelt"
Conservative="Eseti"
Aux="Külső"
Main="Fő"
ApCompatibilityMode="AP-kompatibilitási mód"
BroaderCompat="Nagyobb kompatibilitás"
HigherPerf="Nagyobb teljesítmény"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Sebesség (802.11a)"
Rate_802_11bg="Sebesség (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC menedzselt Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Vezeték nélküli beállítások kezelése"
DisableRadioUponWiredConnection="Vezetékes kapcsolat esetén tiltás"
SSIDAutoPromote="SSID automatikus léptetés"
80211gMode="802.11g mód"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS csatornaszám"
IbssAllowed="IBSS engedélyezett"
Loose_11h_and_11d="Laza 11h+d"
Loose_11h="Laza 11h"
Strict_11h="Szigorú 11h"
vlan_mode="VLAN prioritás támogatása"

[strings.0410] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dell TrueMobile 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dell TrueMobile 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dual Band Dell TrueMobile 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dell TrueMobile 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN wireless Dell 1350"
BCM1370M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN wireless Dell 1370"
BCM1450M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dual Band wireless Dell 1450"
BCM1470M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dual Band wireless Dell 1470"
BCM1350C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN wireless Dell 1350"
BCM1370C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN wireless Dell 1370"
BCM1450C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dual Band wireless Dell 1450"
BCM1470C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dual Band wireless Dell 1470"
BCM43XX_HELP="La scheda WLAN wireless Dell consente l'accesso alle reti LAN wireless."
BCM43XX_Service_DispName="Driver della scheda WLAN wireless Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco di installazione scheda WLAN wireless Dell"
DellRadioMsg2="La scheda WLAN wireless Dell è ancora disabilitata.  Per abilitarla usare l'utilità della scheda WLAN wireless Dell."
BCM1390M_DeviceDesc="Scheda mini WLAN wireless Dell 1390"
BCM1390E_DeviceDesc="Scheda ExpressCard WLAN wireless Dell 1390"
BCM1490M_DeviceDesc="Scheda mini WLAN Dual Band wireless Dell 1490"
BCM1490E_DeviceDesc="Scheda ExpressCard WLAN Dual Band wireless Dell 1490"
DellRadioMsg4="La scheda WLAN wireless Dell è ancora disabilitata. Spostare l'interruttore ON/OFF wireless per abilitarla o premere Fn-F2."
DellRadioMsg3="La scheda WLAN wireless Dell è ancora disabilitata poiché è stata abilitata l'opzione 'Disabilita in caso di connessione cablata'."
USA="USA"
80211bMode="Modalità 802.11b"
80211bOnly="Solo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversità di antenna"
Auto="Automatico"
AutoShortLong="Auto (corto/lungo)"
BSSMode="Modalità BSS"
BlueToothCollaboration="Collaborazione Bluetooth"
Default="Impostazione predefinita"
Disable="Disabilita"
Disable80211a="Disabilita 802.11a"
Disable80211gb="Disabilita 802.11g/b"
DisableBands="Disabilita bande"
Disabled="Disabilitato"
Enable="Abilita"
Enabled="Abilitato"
FragmentationThreshold="Soglia frammentazione"
IBSS54gtmProtectionMode="Modalità protezione IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Modalità IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Indirizzo MAC gestito localmente"
Long="Lungo"
None="Nessuno"
OptimizeBandwidth="Ottimizza larghezza di banda"
OptimizeDistance="Ottimizza distanza"
PLCPHeader="Intestazione PLCP"
PowerSaveMode="Modalità risparmio energia"
Prefer80211a="Preferire 802.11a"
Prefer80211gb="Preferire 802.11g/b"
RTSThreshold="Soglia RTS"
RadioEnableDisable="Abilita/Disabilita segnale radio"
Rate="Velocità"
RoamingDecision="Decisione Roaming"
Usebestrate="Velocità migliore"
XPress_Technology="Tecnologia XPress (TM)"
Location="Percorso"
Fast="Veloce"
MiminumPowerConsumption="Consumo energetico minimo"
BandPreference="Preferenza di banda"
RoamingTendency="Tendenza di roaming"
Aggressive="Aggressiva"
Moderate="Moderata"
Conservative="Conservatrice"
Aux="Aux"
Main="Principale"
ApCompatibilityMode="Modalità compatibilità AP"
BroaderCompat="Compatibilità estesa"
HigherPerf="Prestazioni superiori"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Velocità (802.11a)"
Rate_802_11bg="Velocità (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Gestione Ethernet tramite WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gestisci impostazioni wireless"
DisableRadioUponWiredConnection="Disabilita in caso di connessione cablata"
SSIDAutoPromote="Autopromozione SSID"
80211gMode="Modalità 802.11g"
IBSSChannelNumber="Numero canale IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS consentito"
Loose_11h_and_11d="Esteso 11h+d"
Loose_11h="Esteso 11h"
Strict_11h="Limitato 11h"
vlan_mode="Supporto priorità VLAN"

[strings.0810] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dell TrueMobile 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dell TrueMobile 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dual Band Dell TrueMobile 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dell TrueMobile 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN wireless Dell 1350"
BCM1370M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN wireless Dell 1370"
BCM1450M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dual Band wireless Dell 1450"
BCM1470M_DeviceDesc="Scheda Mini-PCI WLAN Dual Band wireless Dell 1470"
BCM1350C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN wireless Dell 1350"
BCM1370C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN wireless Dell 1370"
BCM1450C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dual Band wireless Dell 1450"
BCM1470C_DeviceDesc="Scheda PC WLAN Dual Band wireless Dell 1470"
BCM43XX_HELP="La scheda WLAN wireless Dell consente l'accesso alle reti LAN wireless."
BCM43XX_Service_DispName="Driver della scheda WLAN wireless Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco di installazione scheda WLAN wireless Dell"
DellRadioMsg2="La scheda WLAN wireless Dell è ancora disabilitata.  Per abilitarla usare l'utilità della scheda WLAN wireless Dell."
BCM1390M_DeviceDesc="Scheda mini WLAN wireless Dell 1390"
BCM1390E_DeviceDesc="Scheda ExpressCard WLAN wireless Dell 1390"
BCM1490M_DeviceDesc="Scheda mini WLAN Dual Band wireless Dell 1490"
BCM1490E_DeviceDesc="Scheda ExpressCard WLAN Dual Band wireless Dell 1490"
DellRadioMsg4="La scheda WLAN wireless Dell è ancora disabilitata. Spostare l'interruttore ON/OFF wireless per abilitarla o premere Fn-F2."
DellRadioMsg3="La scheda WLAN wireless Dell è ancora disabilitata poiché è stata abilitata l'opzione 'Disabilita in caso di connessione cablata'."
USA="USA"
80211bMode="Modalità 802.11b"
80211bOnly="Solo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversità di antenna"
Auto="Automatico"
AutoShortLong="Auto (corto/lungo)"
BSSMode="Modalità BSS"
BlueToothCollaboration="Collaborazione Bluetooth"
Default="Impostazione predefinita"
Disable="Disabilita"
Disable80211a="Disabilita 802.11a"
Disable80211gb="Disabilita 802.11g/b"
DisableBands="Disabilita bande"
Disabled="Disabilitato"
Enable="Abilita"
Enabled="Abilitato"
FragmentationThreshold="Soglia frammentazione"
IBSS54gtmProtectionMode="Modalità protezione IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Modalità IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Indirizzo MAC gestito localmente"
Long="Lungo"
None="Nessuno"
OptimizeBandwidth="Ottimizza larghezza di banda"
OptimizeDistance="Ottimizza distanza"
PLCPHeader="Intestazione PLCP"
PowerSaveMode="Modalità risparmio energia"
Prefer80211a="Preferire 802.11a"
Prefer80211gb="Preferire 802.11g/b"
RTSThreshold="Soglia RTS"
RadioEnableDisable="Abilita/Disabilita segnale radio"
Rate="Velocità"
RoamingDecision="Decisione Roaming"
Usebestrate="Velocità migliore"
XPress_Technology="Tecnologia XPress (TM)"
Location="Percorso"
Fast="Veloce"
MiminumPowerConsumption="Consumo energetico minimo"
BandPreference="Preferenza di banda"
RoamingTendency="Tendenza di roaming"
Aggressive="Aggressiva"
Moderate="Moderata"
Conservative="Conservatrice"
Aux="Aux"
Main="Principale"
ApCompatibilityMode="Modalità compatibilità AP"
BroaderCompat="Compatibilità estesa"
HigherPerf="Prestazioni superiori"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Velocità (802.11a)"
Rate_802_11bg="Velocità (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Gestione Ethernet tramite WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gestisci impostazioni wireless"
DisableRadioUponWiredConnection="Disabilita in caso di connessione cablata"
SSIDAutoPromote="Autopromozione SSID"
80211gMode="Modalità 802.11g"
IBSSChannelNumber="Numero canale IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS consentito"
Loose_11h_and_11d="Esteso 11h+d"
Loose_11h="Esteso 11h"
Strict_11h="Limitato 11h"
vlan_mode="Supporto priorità VLAN"

[strings.0411] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI カード"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC カード"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 デュアル バンド WLAN Mini-PCI カード"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 デュアル バンド WLAN PC カード"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1350 WLAN Mini-PCI カード"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1370 WLAN Mini-PCI カード"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1450 デュアル バンド WLAN Mini-PCI カード"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1470 デュアル バンド WLAN Mini-PCI カード"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1350 WLAN PC カード"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1370 WLAN PC カード"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1450 デュアル バンド WLAN PC カード"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1470 デュアル バンド WLAN PC カード"
BCM43XX_HELP="Dell ワイヤレス WLAN カードは、ワイヤレス ローカル エリア ネットワークを実現します。"
BCM43XX_Service_DispName="Dell ワイヤレス WLAN カード ドライバ"
BCM43XX_DiskName="Dell ワイヤレス WLAN カード インストール ディスク"
DellRadioMsg2="Dell ワイヤレス WLAN カードはまだ有効になっていません。有効にするには Dell ワイヤレス WLAN ユーティリティを使用します。"
BCM1390M_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1490 デュアル バンド WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell ワイヤレス 1490 デュアル バンド WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell ワイヤレス WLAN カードはまだ有効になっていません。 ワイヤレスの ON/OFF スイッチを切り替えるか、Fn-F2 を押して有効にしてください。"
DellRadioMsg3="'ワイヤード接続では無線は無効' が有効であるため、Dell ワイヤレス WLAN カードはまだ有効になっていません。"
USA="米国"
80211bMode="802.11b モード"
80211bOnly="802.11b のみ"
AntennaDiversity="アンテナ ダイバーシティ"
Auto="自動"
AutoShortLong="自動 (ショート/ロング)"
BSSMode="BSS モード"
BlueToothCollaboration="Bluetooth コラボレーション"
Default="既定"
Disable="無効にする"
Disable80211a="802.11a を無効にする"
Disable80211gb="802.11g/b を無効にする"
DisableBands="バンドを無効にする"
Disabled="無効"
Enable="有効にする"
Enabled="有効"
FragmentationThreshold="断片化しきい値"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) 保護モード"
IBSSMode="IBSS モード"
LocallyAdministeredMACAddress="管理されている MAC アドレス"
Long="ロング"
None="なし"
OptimizeBandwidth="帯域幅を最適化する"
OptimizeDistance="距離を最適化する"
PLCPHeader="PLCP ヘッダー"
PowerSaveMode="省電力モード"
Prefer80211a="802.11a を選択"
Prefer80211gb="802.11g/b を選択"
RTSThreshold="RTS しきい値"
RadioEnableDisable="ラジオ有効/無効"
Rate="レート"
RoamingDecision="ローミング判断"
Usebestrate="最適速度を使用"
XPress_Technology="XPress (TM) テクノロジ"
Location="場所"
Fast="高速"
MiminumPowerConsumption="最小電力消費量"
BandPreference="バンド設定"
RoamingTendency="ローミング傾向"
Aggressive="強"
Moderate="中"
Conservative="弱"
Aux="補助入力"
Main="メイン"
ApCompatibilityMode="AP 互換モード"
BroaderCompat="Broader 互換"
HigherPerf="高パフォーマンス"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="レート (802.11a)"
Rate_802_11bg="レート (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC によるイーサネットの管理"
Manage_Wireless_Settings="ワイヤレス設定を管理"
DisableRadioUponWiredConnection="ワイヤード接続では無線は無効"
SSIDAutoPromote="SSID の自動プロモート"
80211gMode="802.11g モード"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS チャンネル番号"
IbssAllowed="IBSS 許可"
Loose_11h_and_11d="非厳密な 11h+d"
Loose_11h="非厳密な 11h"
Strict_11h="厳密な 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0412] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN 미니-PCI 카드"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC 카드"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 이중 대역 WLAN 미니-PCI 카드"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 이중 대역 WLAN PC 카드"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell 무선 1350 WLAN Mini-PCI 카드"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell 무선 1370 WLAN Mini-PCI 카드"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell 무선 1450 듀얼 밴드 WLAN Mini-PCI 카드"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell 무선 1470 듀얼 밴드 WLAN Mini-PCI 카드"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell 무선 1350 WLAN PCI 카드"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell 무선 1370 WLAN PCI 카드"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell 무선 1450 듀얼 밴드 WLAN PCI 카드"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell 무선 1470 듀얼 밴드 WLAN PCI 카드"
BCM43XX_HELP="Dell 무선 WLAN 카드는 무선 구내 정보 통신망을 제공합니다."
BCM43XX_Service_DispName="Dell 무선 WLAN 카드 드라이버"
BCM43XX_DiskName="Dell 무선 WLAN 카드 설치 디스크"
DellRadioMsg2="Dell 무선 WLAN 카드가 아직도 사용할 수 없게 설정되어 있습니다.  사용할 수 있게 하려면 Dell 무선 WLAN 유틸리티를 사용하십시오."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini 카드"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini 카드"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell Wireless WLAN 카드를 사용할 수 없습니다. 무선 ON/OFF 스위치를 전환하거나 Fn-F2를 눌러 사용하십시오."
DellRadioMsg3="'유선 연결 시 비활성화'가 활성화되었으므로 Dell Wireless WLAN 카드를 사용할 수 없습니다."
USA="중국"
80211bMode="안테나 다이버시티"
80211bOnly="연결 기본 설정"
AntennaDiversity="자동(숏/롱)"
Auto="BSS 모드"
AutoShortLong="BSS PLCP 헤더"
BSSMode="사용 안 함"
BlueToothCollaboration="802.11g/b 사용 안 함"
Default="사용"
Disable="사용 안 함"
Disable80211a="802.11a 사용 안 함"
Disable80211gb="802.11g/b 사용 안 함"
DisableBands="밴드 사용 안 함"
Disabled="사용 안 됨"
Enable="사용"
Enabled="사용됨"
FragmentationThreshold="분할 임계값"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) 보호 모드"
IBSSMode="IBSS 모드"
LocallyAdministeredMACAddress="로컬로 관리되는 MAC 주소"
Long="롱"
None="없음"
OptimizeBandwidth="대역폭 최적화"
OptimizeDistance="거리 최적화"
PLCPHeader="PLCP 헤더"
PowerSaveMode="절전 모드"
Prefer80211a="802.11a 선택"
Prefer80211gb="802.11g/b 선택"
RTSThreshold="RTS 임계값"
RadioEnableDisable="라디오 사용/사용 안 함"
Rate="속도"
RoamingDecision="로밍 결정"
Usebestrate="최상의 속도 사용"
XPress_Technology="XPress(TM) 기술"
Location="위치"
Fast="고속"
MiminumPowerConsumption="최소 전력 소모량"
BandPreference="밴드 기본 설정"
RoamingTendency="로밍 설정"
Aggressive="강"
Moderate="중"
Conservative="약"
Aux="보조"
Main="메인"
ApCompatibilityMode="AP 호환성 모드"
BroaderCompat="호환성 확장"
HigherPerf="성능 강화"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="속도 (802.11a)"
Rate_802_11bg="속도 (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC 관리 Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="무선 설정 관리"
DisableRadioUponWiredConnection="유선 연결 시 라디오 비활성화"
SSIDAutoPromote="SSID 자동 승격"
80211gMode="802.11g 모드"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS 채널 번호"
IbssAllowed="IBSS 허용"
Loose_11h_and_11d="느슨한 11h+d"
Loose_11h="느슨한 11h"
Strict_11h="엄격한 11h"
vlan_mode="VLAN 우선 순위 지원"

[strings.0426] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI karte"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC karte"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI karte"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC karte"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell bezvadu 1350 WLAN Mini-PCI karte"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell bezvadu 1370 WLAN Mini-PCI karte"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell bezvadu 1450 divu frekvenču WLAN Mini-PCI karte"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell bezvadu 1470 divu frekvenču WLAN Mini-PCI karte"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell bezvadu 1350 WLAN PC karte"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell bezvadu 1370 WLAN PC karte"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell bezvadu 1450 divu frekvenču WLAN PC karte "
BCM1470C_DeviceDesc="Dell bezvadu 1470 divu frekvenču WLAN PC karte "
BCM43XX_HELP="Dell bezvadu WLAN karte nodrošina darbu ar bezvadu lokālo tīklu."
BCM43XX_Service_DispName="Dell bezvadu WLAN kartes draiveris"
BCM43XX_DiskName="Dell bezvadu WLAN kartes instalācijas disks"
DellRadioMsg2="Dell bezvadu WLAN karte vēl aizvien ir atslēgta. Izmantojiet Dell bezvadu WLAN utilītu, lai to ieslēgtu."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell bezvadu 1390 WLAN mini-karte"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell bezvadu 1390 WLAN ekspress karte"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell bezvadu 1490 Dual Band WLAN mini-karte"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell bezvadu 1490 Dual Band WLAN ekspress karte"
DellRadioMsg4="Dell bezvadu WLAN karte vēl aizvien ir atslēgta. Lai to ieslēgtu, nospiediet bezvadu ""ON/OFF"" slēdzi vai nospiediet taustiņu ""Fn-F2""."
DellRadioMsg3="Dell bezvadu WLAN karte vēl joprojām ir atslēgta, jo ir aktivizēta atspējošana bezvadu savienojuma gadījumā."
USA="ASV"
80211bMode="802.11b režīms"
80211bOnly="Tikai 802.11b"
AntennaDiversity="Antenas nevienādība"
Auto="Automātiski"
AutoShortLong="Auto (īss/garš)"
BSSMode="BSS režīms"
BlueToothCollaboration="Bluetooth sadarbība"
Default="Noklusējuma"
Disable="Izslēgt"
Disable80211a="Izslēgt 802.11a"
Disable80211gb="Izslēgt 802.11g/b"
DisableBands="Izslēgt frekvenču joslas"
Disabled="Izslēgts"
Enable="Ieslēgt"
Enabled="Ieslēgts"
FragmentationThreshold="Fragmentēšanas slieksnis"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) aizsardzības režīms"
IBSSMode="IBSS režīms"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokāli administrēta MAC adrese"
Long="Garš"
None="Nav"
OptimizeBandwidth="Optimizēt joslas platumu"
OptimizeDistance="Optimizēt distanci"
PLCPHeader="PLCP iesākumi"
PowerSaveMode="Barošanas ekonomiskais režīms"
Prefer80211a="Izvirzītais 802.11a"
Prefer80211gb="Izvirzītais 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS slieksnis"
RadioEnableDisable="Radio ieslēgts/izslēgts"
Rate="Ātrums"
RoamingDecision="Viesabonēšana"
Usebestrate="Izmantot labāko ātrumu"
XPress_Technology="XPress (TM) tehnoloģija"
Location="Atrašanās vieta"
Fast="Ātrs"
MiminumPowerConsumption="Minimālais strāvas patēriņš"
BandPreference="Joslas izvēle"
RoamingTendency="Viesabonēšanas tendence"
Aggressive="Agresīva"
Moderate="Vidēja"
Conservative="Konservatīva"
Aux="Pap."
Main="Galvenais"
ApCompatibilityMode="AP saderības režīms"
BroaderCompat="Plašāka saderība"
HigherPerf="Lielāka veiktspēja"
WME="WMM"
Afterburner="Izdedzinātājs"
Rate_802_11a="Ātrums (802.11a)"
Rate_802_11bg="Ātrums (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet tīkls ar WZC vadību "
Manage_Wireless_Settings="Bezvadu iestatījumu pārvaldīšana"
DisableRadioUponWiredConnection="Vadu savienojuma gadījumā atspējojiet radio"
SSIDAutoPromote="SSID automātiskā stimulēšana"
80211gMode="802,11g režīms"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS kanāla numurs"
IbssAllowed="IBSS atļauts"
Loose_11h_and_11d="Vājš 11h+d"
Loose_11h="Vājš  11h"
Strict_11h="Precīzs 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0427] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI korta"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC korta"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 dviejų dažnių juostos vietinio tinklo Mini-PCI korta"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 dviejų dažnių juostos vietinio tinklo PC korta"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell bevielio 1350 vietinio tinklo Mini-PCI korta"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell bevielio 1370 vietinio tinklo Mini-PCI korta"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell bevielio 1450 dviejų dažnių juostos vietinio tinklo Mini-PCI korta"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell bevielio 1470 dviejų dažnių juostos vietinio tinklo Mini-PCI korta"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell bevielio 1350 vietinio tinklo PC korta"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell bevielio 1370 vietinio tinklo PC korta"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell bevielio 1450 dviejų dažnių juostos vietinio tinklo PC korta"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell bevielio 1470 dviejų dažnių juostos vietinio tinklo PC korta"
BCM43XX_HELP="Dell bevielio vietinio tinklo korta suteikia galimybę naudotis bevieliais vietiniais tinklais."
BCM43XX_Service_DispName="Dell bevielio vietinio tinklo kortos tvarkyklė"
BCM43XX_DiskName="Dell bevielio vietinio tinklo kortos diegimo diskas"
DellRadioMsg2="Dell bevielio vietinio tinklo korta yra dar išjungta.  Norėdami ją įjungti, naudokite Dell bevielio vietinio tinklo paslaugų programą."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN korta Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN korta ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 dviejų dažnių juostos WLAN korta Mini-PCI"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 dviejų dažnių juostos WLAN korta ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell Wireless WLAN korta vis dar išjungta. Norėdami ją įjungti, paslinkite jungiklį Wireless ON/OFF arba paspauskite Fn-F2."
DellRadioMsg3="Dell Wireless WLAN korta vis dar išjungta, nes suaktyvinta pasirinktis „Išjungti, kai jungiamasi laidiniu ryšiu“."
USA="JAV"
80211bMode="802.11b režimas"
80211bOnly="Tik 802.11b"
AntennaDiversity="Antenų pasirinkimas"
Auto="Automatiškai"
AutoShortLong="Automatinis (trumpas/ilgas)"
BSSMode="BSS režimas"
BlueToothCollaboration="Darbas su Bluetooth"
Default="Numatytasis"
Disable="Išjungti"
Disable80211a="Išjungti 802.11a"
Disable80211gb="Išjungti 802.11g/b"
DisableBands="Išjungti dažnių juostas"
Disabled="Išjungtas"
Enable="Įjungti"
Enabled="Įjungtas"
FragmentationThreshold="Fragmentacijos kritinė riba"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) apsaugos režimas"
IBSSMode="IBSS režimas"
LocallyAdministeredMACAddress="Vietoje tvarkomas MAC adresas"
Long="Ilgas"
None="Nėra"
OptimizeBandwidth="Optimizuoti dažnių juostą"
OptimizeDistance="Optimizuoti atstumą"
PLCPHeader="PLCP antraštė"
PowerSaveMode="Energijos taupymo režimas"
Prefer80211a="Nuostata 802.11a"
Prefer80211gb="Nuostata 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS kritinė riba"
RadioEnableDisable="Įjungti/Išjungti radiją"
Rate="Dažnis"
RoamingDecision="Tarptinklinio ryšio sprendimas"
Usebestrate="Naudoti geriausią dažnį"
XPress_Technology="XPress (TM) Technologija"
Location="Vieta"
Fast="Greitas"
MiminumPowerConsumption="Minimalus el. energijos suvartojimas"
BandPreference="Dažnių juostos nuostata"
RoamingTendency="Tarptinklinio ryšio ypatumai"
Aggressive="Atkaklus"
Moderate="Nuosaikus"
Conservative="Konservatyvus"
Aux="Pagalbinis"
Main="Pagrindinis"
ApCompatibilityMode="AP suderinamumo režimas"
BroaderCompat="Išplėtimo priemonės suderinamumas"
HigherPerf="Efektyvesnis veikimas"
WME="WMM"
Afterburner="Priemonė Afterburner"
Rate_802_11a="Dažnis (802.11a)"
Rate_802_11bg="Dažnis (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC valdomas eterneto tinklas"
Manage_Wireless_Settings="Tvarkyti bevielio ryšio nustatymus"
DisableRadioUponWiredConnection="Išjunkite radijo ir įjunkite laidinį ryšį"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote funkcija"
80211gMode="802.11g režimas"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS kanalo numeris"
IbssAllowed="IBSS leidžiamas"
Loose_11h_and_11d="Laisvas 11h+d"
Loose_11h="Laisvas 11h"
Strict_11h="Tikslus 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0414] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini PCI-kort"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC-kort"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 tobånds WLAN Mini PCI-kort"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 tobånds WLAN PC-kort"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell trådløst 1350 WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell trådløst 1370 WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell trådløst 1450 tobånds WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell trådløst 1470 tobånds WLAN Mini-PCI-kort"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell trådløst 1350 WLAN PC-kort"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell trådløst 1370 WLAN PC-kort"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell trådløst 1450 tobånds WLAN PC-kort"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell trådløst 1470 tobånds WLAN PC-kort"
BCM43XX_HELP="Det trådløse WLAN-kortet fra Dell muliggjør tilkobling til trådløst lokalnettverk."
BCM43XX_Service_DispName="Driver for Dell trådløst WLAN-kort"
BCM43XX_DiskName="Installerings-CD for Dell trådløst WLAN-kort"
DellRadioMsg2="Det trådløse WLAN-kortet fra Dell er fremdeles deaktivert. Aktiver det med verktøyet for Dell trådløst WLAN."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell trådløst 1390 WLAN Mini-kort"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell trådløst 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell trådløst 1490 tobånds WLAN Mini-kort"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell trådløst 1490 tobånds WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Det trådløse WLAN-kortet fra Dell er fremdeles deaktivert. Skyv av/på-bryteren for trådløst nettverk til på, eller trykk på Fn-F2 for å aktivere det."
DellRadioMsg3="Det trådløse WLAN-kortet fra Dell er fremdeles deaktivert fordi Deaktiver ved kablet tilkobling er aktivert."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-modus"
80211bOnly="Bare 802.11b"
AntennaDiversity="Antennevariasjon"
Auto="Automatisk"
AutoShortLong="Auto (kort/lang)"
BSSMode="BSS-modus"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-samarbeid"
Default="Standard"
Disable="Deaktiver"
Disable80211a="Deaktiver 802.11a"
Disable80211gb="Deaktiver 802.11g/b"
DisableBands="Deaktiver bånd"
Disabled="Deaktivert"
Enable="Aktiver"
Enabled="Aktivert"
FragmentationThreshold="Fragmenteringsterskel"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm)-beskyttelsesmodus"
IBSSMode="IBSS-modus"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokalt administrert MAC-adresse"
Long="Lang"
None="Ingen"
OptimizeBandwidth="Optimaliser båndbredde"
OptimizeDistance="Optimaliser avstand"
PLCPHeader="PLCP-hode"
PowerSaveMode="Strømsparingsmodus"
Prefer80211a="Bruk 802.11a"
Prefer80211gb="Bruk 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS-terskel"
RadioEnableDisable="Aktiver/deaktiver radio"
Rate="Hastighet"
RoamingDecision="Roaming-avgjørelse"
Usebestrate="Bruk høyeste hastighet"
XPress_Technology="XPress (TM)-teknologi"
Location="Plassering"
Fast="Rask"
MiminumPowerConsumption="Minimalt energiforbruk"
BandPreference="Båndinnstilling"
RoamingTendency="Roaming-tendens"
Aggressive="Aggressiv"
Moderate="Moderat"
Conservative="Konservativ"
Aux="AUX"
Main="Hoved"
ApCompatibilityMode="Kompatibilitetsmodus for tilgangspunkt"
BroaderCompat="Bedre kompatibilitet"
HigherPerf="Høyere ytelse"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Hastighet (802.11a)"
Rate_802_11bg="Hastighet (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC-styrt Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Administrer innstillinger for trådløs tilkobling"
DisableRadioUponWiredConnection="Deaktiver ved kablet tilkobling"
SSIDAutoPromote="Automatisk valg av SSID"
80211gMode="802.11g-modus"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS tillatt"
Loose_11h_and_11d="Mindre streng 11h+d"
Loose_11h="Mindre streng 11h"
Strict_11h="Streng 11h"
vlan_mode="VLAN prioritert støtte"

[strings.0415] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Karta Mini-PCI Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430GC_DeviceDesc="Karta PC Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430M_DeviceDesc="Karta Mini-PCI Dell TrueMobile 140 Dual Band WLAN"
BCM430MC_DeviceDesc="Karta PC Dell TrueMobile 140 Dual Band WLAN"
BCM1350M_DeviceDesc="Karta Mini-PCI Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370M_DeviceDesc="Karta Mini-PCI Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450M_DeviceDesc="Karta Mini-PCI Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470M_DeviceDesc="Karta Mini-PCI Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM1350C_DeviceDesc="Karta PC Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370C_DeviceDesc="Karta PC Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450C_DeviceDesc="Karta PC Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470C_DeviceDesc="Karta PC Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM43XX_HELP="Karta Dell Wireless WLAN pozwala na utworzenie lokalnej sieci bezprzewodowej."
BCM43XX_Service_DispName="Sterownik karty Dell Wireless WLAN"
BCM43XX_DiskName="Dysk instalacyjny karty Dell Wireless WLAN"
DellRadioMsg2="Karta Dell Wireless WLAN jest nadal wyłączona. Użyj narzędzia karty Dell Wireless WLAN, aby ją włączyć."
BCM1390M_DeviceDesc="Karta Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Karta Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Karta Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Karta Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Karta Dell Wireless WLAN jest nadal wyłączona. Przesuń przełącznik Wireless ON/OFF lub naciśnij Fn-F2, aby ją włączyć."
DellRadioMsg3="Karta Dell Wireless WLAN jest nadal wyłączona, ponieważ włączono opcję jej wyłączania w czasie połączenia przewodowego."
USA="USA"
80211bMode="Tryb 802.11b"
80211bOnly="Tylko 802.11b"
AntennaDiversity="Zróżnicowanie anten"
Auto="Automatyczny"
AutoShortLong="Automatyczny (krótki/długi)"
BSSMode="Tryb BSS"
BlueToothCollaboration="Współpraca z Bluetooth"
Default="Domyślne"
Disable="Wyłącz"
Disable80211a="Wyłącz 802.11a"
Disable80211gb="Wyłącz 802.11g/b"
DisableBands="Wyłącz pasma"
Disabled="Wyłączone"
Enable="Włącz"
Enabled="Włączone"
FragmentationThreshold="Próg fragmentacji"
IBSS54gtmProtectionMode="Tryb zabezpieczenia IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Tryb IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Adres MAC zarządzany lokalnie"
Long="Długi"
None="Brak"
OptimizeBandwidth="Optymalizuj szerokość pasma"
OptimizeDistance="Optymalizuj odległość"
PLCPHeader="Nagłówek PLCP"
PowerSaveMode="Tryb oszczędzania energii"
Prefer80211a="Preferuj 802.11a"
Prefer80211gb="Preferuj 802.11g/b"
RTSThreshold="Próg RTS"
RadioEnableDisable="Radio wł./wył."
Rate="Prędkość"
RoamingDecision="Wybór roamingu"
Usebestrate="Użyj najlepszej prędkości"
XPress_Technology="Technologia XPress (tm)"
Location="Lokalizacja"
Fast="Szybki"
MiminumPowerConsumption="Minimalny pobór mocy"
BandPreference="Preferencje pasma"
RoamingTendency="Tendencje roamingu"
Aggressive="Agresywny"
Moderate="Umiarkowany"
Conservative="Konserwatywny"
Aux="AUX"
Main="Główny"
ApCompatibilityMode="Tryb kompatybilności AP"
BroaderCompat="Większa kompatybilność"
HigherPerf="Wyższa wydajność"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Prędkość (802.11a)"
Rate_802_11bg="Prędkość (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet zarządzany WZC"
Manage_Wireless_Settings="Zarządzaj ust. sieci bezprz."
DisableRadioUponWiredConnection="Wył. podczas poł. przewodowego"
SSIDAutoPromote="Automatyczne rozgłaszanie SSID"
80211gMode="Tryb 802.11g"
IBSSChannelNumber="Numer kanału WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS dozwolone"
Loose_11h_and_11d="W przybliżeniu 11h+d"
Loose_11h="W przybliżeniu 11h"
Strict_11h="Dokładnie 11h"
vlan_mode="Obsługa priorytetu VLAN"

[strings.0416] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430GC_DeviceDesc="Placa PC Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM430MC_DeviceDesc="Placa PC Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM1350M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM1350C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM43XX_HELP="A Placa WLAN sem Fios Dell fornece rede local sem fios."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador da Placa WLAN sem Fios Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de Instalação da Placa WLAN sem Fios Dell"
DellRadioMsg2="A Placa WLAN sem Fios Dell ainda está desactivada. Use o Utilitário WLAN sem Fios Dell para a activar."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="A Placa WLAN sem Fios Dell ainda está desactivada. Mude a posição do comutador Wireless ON/OFF ou prima Fn-F2 para a activar."
DellRadioMsg3="A Placa WLAN sem Fios Dell ainda está desactivada porque a opção 'Desactivar Quando em Ligação com Fios' foi activada."
USA="EUA"
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Apenas 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidade da Antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Auto (Curto/Longo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboração Bluetooth"
Default="Predefinição"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar Bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Limiar de Fragmentação"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de Protecção IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Endereço MAC Administrado Localmente"
Long="Longo"
None="Nenhum"
OptimizeBandwidth="Optimizar Largura de Banda"
OptimizeDistance="Optimizar Distância"
PLCPHeader="Cabeçalho PLCP"
PowerSaveMode="Modo de Poupança de Energia"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Limiar de RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar Rádio"
Rate="Velocidade"
RoamingDecision="Decisão de Roaming"
Usebestrate="Utilizar a melhor velocidade"
XPress_Technology="Tecnologia XPress (TM)"
Location="Localização"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo Mínimo de Energia"
BandPreference="Preferência de Banda"
RoamingTendency="Tendência de Roaming"
Aggressive="Agressiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de Compatibilidade do AP"
BroaderCompat="Compatibilidade Alargada"
HigherPerf="Desempenho mais Elevado"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Velocidade (802.11a)"
Rate_802_11bg="Velocidade (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet Gerida por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gerir Definições de Rede sem Fios"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar Quando em Ligação com Fios"
SSIDAutoPromote="Auto Promoção de SSID"
80211gMode="Modo 802,11g"
IBSSChannelNumber="Número de Canal WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS Permitido"
Loose_11h_and_11d="11h+d lato"
Loose_11h="11h lato"
Strict_11h="11h rígido"
vlan_mode="Suporte de prioridade VLAN"

[strings.0816] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430GC_DeviceDesc="Placa PC Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM430MC_DeviceDesc="Placa PC Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM1350M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470M_DeviceDesc="Placa Mini-PCI Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM1350C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1350 WLAN"
BCM1370C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1370 WLAN"
BCM1450C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN"
BCM1470C_DeviceDesc="Placa PC Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN"
BCM43XX_HELP="A Placa WLAN sem Fios Dell fornece rede local sem fios."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador da Placa WLAN sem Fios Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de Instalação da Placa WLAN sem Fios Dell"
DellRadioMsg2="A Placa WLAN sem Fios Dell ainda está desactivada. Use o Utilitário WLAN sem Fios Dell para a activar."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="A Placa WLAN sem Fios Dell ainda está desactivada. Mude a posição do comutador Wireless ON/OFF ou prima Fn-F2 para a activar."
DellRadioMsg3="A Placa WLAN sem Fios Dell ainda está desactivada porque a opção 'Desactivar Quando em Ligação com Fios' foi activada."
USA="EUA"
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Apenas 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidade da Antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Auto (Curto/Longo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboração Bluetooth"
Default="Predefinição"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar Bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Limiar de Fragmentação"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de Protecção IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Endereço MAC Administrado Localmente"
Long="Longo"
None="Nenhum"
OptimizeBandwidth="Optimizar Largura de Banda"
OptimizeDistance="Optimizar Distância"
PLCPHeader="Cabeçalho PLCP"
PowerSaveMode="Modo de Poupança de Energia"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Limiar de RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar Rádio"
Rate="Velocidade"
RoamingDecision="Decisão de Roaming"
Usebestrate="Utilizar a melhor velocidade"
XPress_Technology="Tecnologia XPress (TM)"
Location="Localização"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo Mínimo de Energia"
BandPreference="Preferência de Banda"
RoamingTendency="Tendência de Roaming"
Aggressive="Agressiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de Compatibilidade do AP"
BroaderCompat="Compatibilidade Alargada"
HigherPerf="Desempenho mais Elevado"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Velocidade (802.11a)"
Rate_802_11bg="Velocidade (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet Gerida por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Gerir Definições de Rede sem Fios"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar Quando em Ligação com Fios"
SSIDAutoPromote="Auto Promoção de SSID"
80211gMode="Modo 802,11g"
IBSSChannelNumber="Número de Canal WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS Permitido"
Loose_11h_and_11d="11h+d lato"
Loose_11h="11h lato"
Strict_11h="11h rígido"
vlan_mode="Suporte de prioridade VLAN"

[strings.0418] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Placă mini-PCI WLAN Dell TrueMobile 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Placă PC WLAN Dell TrueMobile 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Placă mini-PCI WLAN cu bandă duală Dell TrueMobile 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Placă PC WLAN cu bandă duală Dell TrueMobile 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Placă mini-PCI Dell Wireless 1350 "
BCM1370M_DeviceDesc="Placă mini-PCI Dell Wireless 1370 "
BCM1450M_DeviceDesc="Placă mini-PCI cu bandă duală Dell Wireless 1450"
BCM1470M_DeviceDesc="Placă mini-PCI cu bandă duală Dell Wireless 1470"
BCM1350C_DeviceDesc="Placă PC Dell Wireless 1350"
BCM1370C_DeviceDesc="Placă PC Dell Wireless 1370"
BCM1450C_DeviceDesc="Placă PC cu bandă duală Dell Wireless 1450"
BCM1470C_DeviceDesc="Placă PC cu bandă duală Dell Wireless 1470"
BCM43XX_HELP="Placa Dell Wireless WLAN asigură acces la reţeaua locală fără fir."
BCM43XX_Service_DispName="Driver pentru placa Dell Wireless WLAN"
BCM43XX_DiskName="Disc de instalare pentru placa Dell Wireless WLAN"
DellRadioMsg2="Placa Dell Wireless WLAN este încă dezactivată. Folosiţi utilitarul Dell Wireless WLAN pentru a o activa."
BCM1390M_DeviceDesc="Placă mini Dell Wireless 1390 WLAN"
BCM1390E_DeviceDesc="Placă expres Dell Wireless 1390 WLAN"
BCM1490M_DeviceDesc="Placă mini Dell Wireless 1470 WLAN cu bandă duală"
BCM1490E_DeviceDesc="Placă expres Dell Wireless 1490 WLAN cu bandă duală"
DellRadioMsg4="Placa Dell Wireless WLAN este în continuare dezactivată. Acţionaţi comutatorul Wireless ON/OFF sau apăsaţi Fn-F2 pentru a o activa."
DellRadioMsg3="Placa Dell Wireless WLAN este în continuare dezactivată, deoarece a fost activată opţiunea 'Dezact. la conexiune prin fir'."
USA="SUA"
80211bMode="Mod 802.11b"
80211bOnly="Numai 802.11b"
AntennaDiversity="Antenna Diversity"
Auto="Automat"
AutoShortLong="Auto (scurt/lung)"
BSSMode="Mod BSS"
BlueToothCollaboration="Colaborare Bluetooth"
Default="Implicit"
Disable="Dezactivare"
Disable80211a="Dezactivare 802.11a"
Disable80211gb="Dezactivare 802.11g/b"
DisableBands="Dezactivare benzi"
Disabled="Dezactivat"
Enable="Activare"
Enabled="Activat"
FragmentationThreshold="Prag de fragmentare"
IBSS54gtmProtectionMode="Mod de protecţie IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Mod IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Adresă MAC administrată local"
Long="Lung"
None="Nici unul"
OptimizeBandwidth="Optimizare lăţime de bandă"
OptimizeDistance="Optimizare distanţă"
PLCPHeader="Antet PLCP"
PowerSaveMode="Mod economic"
Prefer80211a="Se preferă 802.11a"
Prefer80211gb="Se preferă 802.11g/b"
RTSThreshold="Prag RTS"
RadioEnableDisable="Activare/Dezactivare radio"
Rate="Rată"
RoamingDecision="Decizie roaming"
Usebestrate="Se foloseşte rata optimă"
XPress_Technology="Tehnologie XPress (TM)"
Location="Locaţie"
Fast="Rapid"
MiminumPowerConsumption="Consum minim de energie"
BandPreference="Preferinţă bandă"
RoamingTendency="Tendinţă scanare"
Aggressive="Agresiv"
Moderate="Moderat"
Conservative="Conservator"
Aux="Auxiliar"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Mod Compatibilitate punct de acces"
BroaderCompat="Compatibilitate extinsă"
HigherPerf="Performanţă mai ridicată"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rată (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rată (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrat prin WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrare setări wireless"
DisableRadioUponWiredConnection="Dezact. la conexiune prin fir"
SSIDAutoPromote="Autopromovare SSID"
80211gMode="Mod 802.11g"
IBSSChannelNumber="Număr canal WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS permis"
Loose_11h_and_11d="11h+d lejer"
Loose_11h="11h lejer"
Strict_11h="11h strict"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0419] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI"
BCM430GC_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell TrueMobile 1300 WLAN PC"
BCM430M_DeviceDesc="Адаптер двухдиапазонной беспроводной сети Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI"
BCM430MC_DeviceDesc="Адаптер двухдиапазонной беспроводной сети Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC"
BCM1350M_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI "
BCM1370M_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI "
BCM1450M_DeviceDesc="Адаптер двухдиапазонной беспроводной сети Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI "
BCM1470M_DeviceDesc="Адаптер двухдиапазонной беспроводной сети Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI "
BCM1350C_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC "
BCM1470C_DeviceDesc="Адаптер беспроводной сети Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC "
BCM43XX_HELP="Адаптер беспроводной сети Dell Wireless WLAN обеспечивает возможность работы в беспроводных ЛВС."
BCM43XX_Service_DispName="Драйвер адаптера беспроводной сети Dell Wireless WLAN"
BCM43XX_DiskName="Диск для установки адаптера беспроводной сети Dell Wireless WLAN"
DellRadioMsg2=" Адаптер беспроводной сети Dell Wireless WLAN все еще отключен.  Воспользуйтесь утилитой настройки параметров адаптера Dell Wireless WLAN Utility, чтобы его включить."
BCM1390M_DeviceDesc="Мини-плата Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Мини-плата Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Плата Dell Wireless WLAN Card по-прежнему отключена. Установите переключатель Wireless ON/OFF во включенное положение или нажмите клавишу Fn-F2, чтобы его включить."
DellRadioMsg3="Плата Dell Wireless WLAN Card по-прежнему отключена, поскольку включен параметр ""Отключать при подключении проводной сети""."
USA="США"
80211bMode="Режим 802.11b"
80211bOnly="Только 802.11b"
AntennaDiversity="Разнесение антенн"
Auto="Автоматически"
AutoShortLong="Авто (короткие/длинные)"
BSSMode="Режим BSS"
BlueToothCollaboration="Взаимодействие Bluetooth"
Default="По умолчанию"
Disable="Отключить"
Disable80211a="Отключить 802.11a"
Disable80211gb="Отключить 802.11g/b"
DisableBands="Отключить диапазоны"
Disabled="Отключено"
Enable="Включить"
Enabled="Включено"
FragmentationThreshold="Порог фрагментации"
IBSS54gtmProtectionMode="Режим защиты IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Режим IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Управляемый MAC-адрес"
Long="Длинный"
None="Нет"
OptimizeBandwidth="Оптимизация полосы пропускания"
OptimizeDistance="По расстоянию"
PLCPHeader="Заголовок PLCP"
PowerSaveMode="Режим экономии энергии"
Prefer80211a="802.11a"
Prefer80211gb="802.11g/b"
RTSThreshold="Порог RTS"
RadioEnableDisable="Радиопередача включена/отключена"
Rate="Скорость"
RoamingDecision="Решение по роумингу"
Usebestrate="Оптимальная скорость"
XPress_Technology="Технология XPress (TM)"
Location="Местоположение"
Fast="Быстро"
MiminumPowerConsumption="Минимальная потребляемая мощность"
BandPreference="Предпочтения для диапазона"
RoamingTendency="Тенденции роуминга"
Aggressive="Агрессивно"
Moderate="Умеренно"
Conservative="Консервативно"
Aux="Дополнит."
Main="Главная"
ApCompatibilityMode="Режим совместимости точки доступа"
BroaderCompat="Лучшая совместимость"
HigherPerf="Скорость"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Скорость (802.11a)"
Rate_802_11bg="Скорость (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet под управлением WZC"
Manage_Wireless_Settings="Управление настройками беспроводной связи"
DisableRadioUponWiredConnection="Откл. радио при проводном соед."
SSIDAutoPromote="Автообновление SSID"
80211gMode="Режим 802.11g"
IBSSChannelNumber="Номер канала WZC IBSS"
IbssAllowed="Разрешен режим IBSS"
Loose_11h_and_11d="Свободный 11h+d"
Loose_11h="Свободный 11h"
Strict_11h="Строгий 11h"
vlan_mode="Поддержка приоритета VLAN"

[strings.041b] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI karta"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC karta"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 dvojskupinová WLAN Mini-PCI karta"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 dvojskupinová WLAN PC karta"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1350 WLAN Mini-PCI Karta"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1370 WLAN Mini-PCI Karta"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Karta"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Karta"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1350 WLAN PC Katra"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1370 WLAN PC Katra"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1450 Dual Band WLAN PC Karta"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell bezdrôtová 1470 Dual Band WLAN PC Karta"
BCM43XX_HELP="Dell bezdrôtová WLAN karta poskytuje bezdrôtové lokálne spájanie."
BCM43XX_Service_DispName="Dell bezdrôrový WLAN ovládač karty"
BCM43XX_DiskName="Dell bezdrôtový WLAN inštalačný disk karty"
DellRadioMsg2="Dell bezdrôtová WLAN karta je stále blokovaná  Použite Dell bezdrôtové WLAN Funkcie na jej odblokovanie."
BCM1390M_DeviceDesc="Bezdrôtová 1390 WLAN minikarta značky Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="Bezdrôtová 1390 WLAN expresná karta značky Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Bezdrôtová 1490 dvojpásmová WLAN minikarta značky Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="Bezdrôtová 1490 dvojpásmová WLAN expresná karta značky Dell"
DellRadioMsg4="Bezdrôtová WLAN karta značky Dell je stále vypnutá. Posuňte spínač ZAPNUTIA/VYPNUTIA bezdrôtového pripojenia, aby ste ho aktivovali alebo na aktivovanie stlačte Fn-F2."
DellRadioMsg3="Bezdrôtová WLAN karta značky Dell je vypnutá, pretože sa aktivovala možnosť ""Vypnúť pri šnúrovom pripojení""."
USA="USA"
80211bMode="Režim 802.11b"
80211bOnly="Len sieť 802.11b"
AntennaDiversity="Anténa pre viacnásobný príjem"
Auto="Automaticky"
AutoShortLong="Automaticky (krátke/dlhé)"
BSSMode="Režim BSS"
BlueToothCollaboration="Spolupráca Bluetooth"
Default="Predvolené"
Disable="Vypnúť"
Disable80211a="Vypnúť sieť 802.11a"
Disable80211gb="Vypnúť sieť 802.11g/b"
DisableBands="Vypnúť pásma"
Disabled="Vypnuté"
Enable="Zapnúť"
Enabled="Zapnuté"
FragmentationThreshold="Hraničná hodnota fragmentácie"
IBSS54gtmProtectionMode="Režim ochrany IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Režim IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokálne spravovaná adresa MAC"
Long="Dlhý"
None="Žiadny"
OptimizeBandwidth="Optimalizovať šírku pásma"
OptimizeDistance="Optimalizovať vzdialenosť"
PLCPHeader="Hlavička PLCP"
PowerSaveMode="Režim na úsporu energie"
Prefer80211a="Preferovať sieť 802.11a"
Prefer80211gb="Preferovať sieť 802.11g/b"
RTSThreshold="Hraničná hodnota RTS"
RadioEnableDisable="Zapnúť a vypnúť rádio"
Rate="Rýchlosť"
RoamingDecision="Rozhodnutie o roamingu"
Usebestrate="Použiť najlepšiu rýchlosť"
XPress_Technology="Technológia XPress (TM)"
Location="Umiestnenie"
Fast="Rýchle"
MiminumPowerConsumption="Minimálna spotreba energie"
BandPreference="Preferencia pásma"
RoamingTendency="Tendencia roamingu"
Aggressive="Agresívna"
Moderate="Mierna"
Conservative="Konzervatívna"
Aux="Univerzálna"
Main="Hlavné"
ApCompatibilityMode="Kompatibility prístupového bodu"
BroaderCompat="Širšia kompatibilita"
HigherPerf="Vyšší výkon"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Rýchlosť (802.11a)"
Rate_802_11bg="Rýchlosť (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC riadený Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Správa bezdrôtových nastavení"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable upon wired connect"
SSIDAutoPromote="Automaticky podporovať identifikátor SSID"
80211gMode="Režim 802,11g"
IBSSChannelNumber="Číslo kanála WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS povolené"
Loose_11h_and_11d="Voľné 11h+d"
Loose_11h="Voľné 11h"
Strict_11h="Striktné 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.0424] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Mini-PCI kartica Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430GC_DeviceDesc="PC kartica Dell TrueMobile 1300 WLAN"
BCM430M_DeviceDesc="Mini-PCI kartica Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM430MC_DeviceDesc="PC kartica Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN"
BCM1350M_DeviceDesc="Kartica Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI"
BCM1370M_DeviceDesc="Kartica Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI"
BCM1450M_DeviceDesc=" Kartica Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI"
BCM1470M_DeviceDesc=" Kartica Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI"
BCM1350C_DeviceDesc=" Kartica Dell Wireless 1350 WLAN PC"
BCM1370C_DeviceDesc=" Kartica Dell Wireless 1370 WLAN PC"
BCM1450C_DeviceDesc=" Kartica Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC"
BCM1470C_DeviceDesc=" Kartica Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC"
BCM43XX_HELP=" Kartica Dell Wireless WLAN omogoča brezžično lokalno omrežje."
BCM43XX_Service_DispName="Gonilnik kartice Dell Wireless WLAN"
BCM43XX_DiskName="Kartica Dell Wireless WLAN - namestitvena disketa"
DellRadioMsg2=" Kartica Dell Wireless WLAN je še vedno onemogočena.  Uporabite servisni program Dell Wireless WLAN, da jo omogočite."
BCM1390M_DeviceDesc="Brezžična mini kartica Dell Wireless 1390 WLAN"
BCM1390E_DeviceDesc="Brezžična kartica Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Brezžična dvopasovna mini kartica Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN"
BCM1490E_DeviceDesc="Brezžična dvopasovna kartica Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Brezžična kartica Dell WLAN je še vedno onemogočena. Omogočite brezžično kartico s preklopom stikala za vklop/izklop, ali pa za vklop pritisnite Fn-F2."
DellRadioMsg3="Brezčična kartica Dell WLAN je še vedno onemogočena, saj je bila omogočena možnost Onemogoči v primeru žične povezave."
USA="ZDA"
80211bMode="Način 802.11b"
80211bOnly="Samo 802.11b"
AntennaDiversity="Prilagodljivost antene"
Auto="Samodejno"
AutoShortLong="Samodejno (Kratko/Dolgo)"
BSSMode="BSS Način"
BlueToothCollaboration="Bluetooth sodelovanje"
Default="Privzeto"
Disable="Onemogoči"
Disable80211a="Onemogoči 802.11a"
Disable80211gb="Onemogoči 802.11g/b"
DisableBands="Onemogoči pasove"
Disabled="Onemogočeno"
Enable="Omogoči"
Enabled="Omogočeno"
FragmentationThreshold="Prag fragmentacije"
IBSS54gtmProtectionMode="Način zaščite IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="Način IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokalno upravljan MAC naslov"
Long="Dolgo"
None="Brez"
OptimizeBandwidth="Optimiraj pasovno širino"
OptimizeDistance="Optimiraj razdaljo"
PLCPHeader="Glava PLCP"
PowerSaveMode="Način varčevanja z energijo"
Prefer80211a="Prednostno 802.11a"
Prefer80211gb="Prednostno 802.11g/b"
RTSThreshold="Prag RTS"
RadioEnableDisable="Radio omogoči/onemogoči"
Rate="Hitrost"
RoamingDecision="Odločitev o sledenju"
Usebestrate="Uporabi najboljšo hitrost"
XPress_Technology="Tehnologija XPress (TM)"
Location="Mesto"
Fast="Hitro"
MiminumPowerConsumption="Minimalna poraba energije"
BandPreference="Prednostni pas"
RoamingTendency="Tendenca sledenja"
Aggressive="Agresivno"
Moderate="Zmerno"
Conservative="Konzervativno"
Aux="Aux"
Main="Glavno"
ApCompatibilityMode="Način združljivosti AP"
BroaderCompat="Širša združljivost"
HigherPerf="Višja učinkovitost"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Hitrost (802.11a)"
Rate_802_11bg="Hitrost (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Upravljani ethernet WZC"
Manage_Wireless_Settings="Upravljanje nastavitev brezžičnega omrežja"
DisableRadioUponWiredConnection="Disable upon wired connect"
SSIDAutoPromote="Samodejno povišaj SSID"
80211gMode="Način 802.11g"
IBSSChannelNumber="Številka kanala WZC IBSS"
IbssAllowed="IBSS dovoljen"
Loose_11h_and_11d="Ohlapno 11h+d"
Loose_11h="Ohlapno 11h"
Strict_11h="Strogo 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.2c0a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.400a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.340a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.240a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.300a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.080a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.180a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.280a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.0c0a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.380a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.200a] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430GC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile WLAN 1300"
BCM430M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM430MC_DeviceDesc="Tarjeta PC Dell TrueMobile de banda dual WLAN 1400"
BCM1350M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370M_DeviceDesc="Tarieta Mini-PCI de red inalámbrica 1370 de Dell"
BCM1450M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM1350C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1350 de Dell"
BCM1370C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN 1370 de Dell"
BCM1450C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1450 de Dell"
BCM1470C_DeviceDesc="Tarjeta PC de red inalámbrica WLAN de banda dual 1470 de Dell"
BCM43XX_HELP="Esta tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell conecta redes locales inalámbricas."
BCM43XX_Service_DispName="Controlador de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
BCM43XX_DiskName="Disco de instalación de la tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell"
DellRadioMsg2="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada.  Use la herramienta de red WLAN para habilitarla."
BCM1390M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1390E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN 1390 de Dell"
BCM1490M_DeviceDesc="Tarjeta Mini-PCI de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
BCM1490E_DeviceDesc="ExpressCard de red inalámbrica WLAN de banda dual 1490 de Dell"
DellRadioMsg4="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada. Deslice el interruptor inalámbrico de encendido/apagado o presione Fn-F2 para habilitarlo."
DellRadioMsg3="La tarjeta de red inalámbrica WLAN de Dell sigue desactivada porque 'Desactivar en caso de conexión cableada' se ha habilitado."
USA="EE. UU."
80211bMode="Modo 802.11b"
80211bOnly="Sólo 802.11b"
AntennaDiversity="Diversidad de antena"
Auto="Automático"
AutoShortLong="Automático (corto/largo)"
BSSMode="Modo BSS"
BlueToothCollaboration="Colaboración Bluetooth"
Default="Predeterminado"
Disable="Desactivar"
Disable80211a="Desactivar 802.11a"
Disable80211gb="Desactivar 802.11g/b"
DisableBands="Desactivar bandas"
Disabled="Desactivado"
Enable="Activar"
Enabled="Activado"
FragmentationThreshold="Umbral de fragmentación"
IBSS54gtmProtectionMode="Modo de protección 54g(tm) IBSS"
IBSSMode="Modo IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="Dirección MAC administrada localmente"
Long="Largo"
None="Ninguno"
OptimizeBandwidth="Optimizar ancho de banda"
OptimizeDistance="Optimizar distancia"
PLCPHeader="Encabezamiento PLCP"
PowerSaveMode="Modo para ahorrar energía"
Prefer80211a="Preferir 802.11a"
Prefer80211gb="Preferir 802.11g/b"
RTSThreshold="Umbral RTS"
RadioEnableDisable="Activar/Desactivar radio"
Rate="Tasa"
RoamingDecision="Decisión de movilidad"
Usebestrate="Usar la mejor tasa"
XPress_Technology="Tecnología XPress (TM)"
Location="Ubicación"
Fast="Rápido"
MiminumPowerConsumption="Consumo mínimo de energía"
BandPreference="Preferencia de banda"
RoamingTendency="Tendencia de movilidad"
Aggressive="Agresiva"
Moderate="Moderada"
Conservative="Conservadora"
Aux="Aux"
Main="Principal"
ApCompatibilityMode="Modo de compatibilidad AP"
BroaderCompat="Compatibilidad amplia"
HigherPerf="Alto rendimiento"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Tasa (802.11a)"
Rate_802_11bg="Tasa (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="Ethernet administrada por WZC"
Manage_Wireless_Settings="Administrar configuración inalámbrica"
DisableRadioUponWiredConnection="Desactivar en caso de conección cableada"
SSIDAutoPromote="Autopromoción de SSID"
80211gMode="Modo 802.11g"
IBSSChannelNumber="Número de canal IBSS WZC"
IbssAllowed="IBSS permitido"
Loose_11h_and_11d="Flexible 11h+d"
Loose_11h="Flexible 11h"
Strict_11h="Estricto 11h"
vlan_mode="Compatibilidad de prioridad VLAN"

[strings.041d] 
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 - Mini-PCI-kort för trådlösa nätverk"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 - PC-kort för trådlösa nätverk"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 - tvåbands-Mini-PCI-kort för trådlösa nätverk"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 - tvåbands-PC-kort för trådlösa nätverk"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 - Mini-PCI-kort för trådlösa nätverk"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 - Mini-PCI-kort för trådlösa nätverk"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 - tvåbands-Mini-PCI-kort för trådlösa nätverk"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 - tvåbands-Mini-PCI-kort för trådlösa nätverk"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 - PC-kort för trådlösa nätverk"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 - PC-kort för trådlösa nätverk"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 - tvåbands-PC-kort för trådlösa nätverk"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 - tvåbands-PC-kort för trådlösa nätverk"
BCM43XX_HELP="Dells Wireless-kort möjliggör ett trådlöst lokalt nätverk."
BCM43XX_Service_DispName="Drivrutin för Dells Wireless-kort för trådlösa nätverk"
BCM43XX_DiskName="Installations-cd för Dells Wireless-kort för trådlösa nätverk"
DellRadioMsg2=" Dells Wireless-kort för trådlösa nätverk är fortfarande avaktiverat.  Använd Dells verktyg för Wireless-kort för trådlösa nätverk till att aktivera det."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 - Mini-kort för trådlösa nätverk"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 - ExpressCard-kort för trådlösa nätverk"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 - tvåbands-Mini-PCI-kort för trådlösa nätverk"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 - tvåbands-ExpressCard-kort för trådlösa nätverk"
DellRadioMsg4="Dells Wireless-kort för trådlösa nätverk är fortfarande avaktiverat. Du aktiverar det med hjälp av reglaget för trådlös kommunikation på/av eller genom att trycka på Fn-F2."
DellRadioMsg3="Dells Wireless-kort för trådlösa nätverk är fortfarande avaktiverat eftersom Avaktivera om trådanslutning finns tillgänglig har aktiverats."
USA="USA"
80211bMode="802.11b-läge"
80211bOnly="Endast 802.11b"
AntennaDiversity="Antenndiversitet"
Auto="Auto"
AutoShortLong="Auto (kort/lång)"
BSSMode="BSS-läge"
BlueToothCollaboration="Bluetooth-samarbete"
Default="Standard"
Disable="Avaktivera"
Disable80211a="Avaktivera 802.11a"
Disable80211gb="Avaktivera 802.11g/b"
DisableBands="Avaktivera band"
Disabled="Avaktiverad"
Enable="Aktivera"
Enabled="Aktiverad"
FragmentationThreshold="Fragmentationsgräns"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm)-skyddsläge"
IBSSMode="IBSS-läge"
LocallyAdministeredMACAddress="Lokalt tilldelad MAC-adress"
Long="Lång"
None="Ingen"
OptimizeBandwidth="Optimera bandbredd"
OptimizeDistance="Optimera avstånd"
PLCPHeader="PLCP-huvud"
PowerSaveMode="Strömsparläge"
Prefer80211a="Föredra 802.11a"
Prefer80211gb="Föredra 802.11g/b"
RTSThreshold="RTS-gräns"
RadioEnableDisable="Aktivera/avaktivera radio"
Rate="Hastighet"
RoamingDecision="Roamingbeslut"
Usebestrate="Använd högsta hastighet"
XPress_Technology="XPress(tm)-teknik"
Location="Plats"
Fast="Snabb"
MiminumPowerConsumption="Minsta strömförbrukning"
BandPreference="Bandinställning"
RoamingTendency="Roamingbenägenhet"
Aggressive="Hög"
Moderate="Medelhög"
Conservative="Låg"
Aux="Aux"
Main="Huvud"
ApCompatibilityMode="AP-kompatibilitetsläge"
BroaderCompat="Bredare kompatibilitet"
HigherPerf="Högre prestanda"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Hastighet (802.11a)"
Rate_802_11bg="Hastighet (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC-hanterat Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Hantera trådlösa inställningar"
DisableRadioUponWiredConnection="Avaktivera om trådanslutning finns tillgänglig"
SSIDAutoPromote="SSID Autopromote"
80211gMode="802.11g Mode"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS-kanalnummer"
IbssAllowed="IBSS tillåten"
Loose_11h_and_11d="Lös 11h+d"
Loose_11h="Lös 11h"
Strict_11h="Absolut 11h"
vlan_mode="VLAN-prioritetsstöd"

[strings.041e] 
V_BCM=" Broadcom "
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Card"
BCM430M_DeviceDesc=" Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card "
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN Mini-PCI Card"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Wireless 1350 WLAN PC Card"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Wireless 1370 WLAN PC Card"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Band WLAN PC Card"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Band WLAN PC Card"
BCM43XX_HELP="การ์ด WLAN ไร้สายของ Dell สามารถใช้กับระบบเครือข่ายภายในแบบไร้สายได้"
BCM43XX_Service_DispName="ไดรเวอร์การ์ด WLAN ไร้สายของ Dell"
BCM43XX_DiskName="แผ่นดิสก์สำหรับการติดตั้งการ์ด WLAN ไร้สายของ Dell"
DellRadioMsg2="การ์ด WLAN ไร้สายของ Dell ยังคงไม่ทำงาน  ให้ใช้ยูทิลิตีของการ์ด WLAN ไร้สายของ Dell เพื่อเปิดการทำงาน"
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Wireless 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="การ์ด WLAN ไร้สายของ Dell ยังไม่เปิดใช้งาน เลื่อนสวิตช์ ON/OFF ไร้สายเพื่อเปิดใช้งาน หรือกด Fn-F2 เพื่อเปิดใช้"
DellRadioMsg3="การ์ด WLAN ไร้สายของ Dell ยังไม่เปิดใช้งาน เนื่องจากมีการเลือก 'เลิกใช้เมื่อเชื่อมต่อแบบมีสาย' ไว้"
USA="สหรัฐอเมริกา"
80211bMode="โหมด 802.11b"
80211bOnly="802.11b เท่านั้น"
AntennaDiversity="สายอากาศแบบต่างๆ"
Auto="อัตโนมัติ"
AutoShortLong="อัตโนมัติ (สั้น/ยาว)"
BSSMode="โหมด BSS"
BlueToothCollaboration="การใช้งานร่วมกับ Bluetooth"
Default="ค่าเริ่มต้น"
Disable="ปิดใช้งาน"
Disable80211a="ปิดใช้งาน 02.11a"
Disable80211gb="ปิดใช้งาน 802.11g/b"
DisableBands="ปิดใช้งานคลื่นความถี่"
Disabled="ปิดใช้งาน"
Enable="เปิดใช้งาน"
Enabled="เปิดใช้งาน"
FragmentationThreshold="ขีดจำกัดการจัดระเบียบข้อมูล "
IBSS54gtmProtectionMode="โหมดการป้องกัน IBSS 54g(tm)"
IBSSMode="โหมด IBSS"
LocallyAdministeredMACAddress="ที่อยู่ MAC ที่ได้รับการควบคุมในระบบ"
Long="ยาว"
None="ไม่มี"
OptimizeBandwidth="การปรับช่วงกว้างของสัญญาณให้เหมาะสมที่สุด"
OptimizeDistance="ระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด"
PLCPHeader="เฮดเดอร์ PLCP"
PowerSaveMode="โหมดประหยัดพลังงาน"
Prefer80211a="น่าจะเลือก 802.11a"
Prefer80211gb="น่าจะเลือก 802.11g/b"
RTSThreshold="ค่าที่ตั้งไว้ของ RTS"
RadioEnableDisable="เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานวิทยุ"
Rate="อัตรา"
RoamingDecision="ตัดสินใจเลือกโรมมิ่ง"
Usebestrate="เลือกใช้อัตราที่ดีที่สุด"
XPress_Technology="เทคโนโลยี XPress (TM)"
Location="ตำแหน่งที่ตั้ง"
Fast="รวดเร็ว"
MiminumPowerConsumption="พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่ำสุด"
BandPreference="การตั้งค่าช่วงความถี่"
RoamingTendency="แนวโน้มของการโรมมิ่ง"
Aggressive="เชิงรุก"
Moderate="ปานกลาง"
Conservative="แบบเก่า"
Aux="Aux"
Main="เฟรมหลัก"
ApCompatibilityMode="โหมดที่ใช้ร่วมกับ AP ได้"
BroaderCompat="ใช้ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย"
HigherPerf="ประสิทธิภาพสูงขึ้น"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="อัตรา (802.11a)"
Rate_802_11bg="อัตรา (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Managed Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="จัดการตั้งค่าไร้สาย"
DisableRadioUponWiredConnection="เลิกใช้เมื่อเชื่อมต่อแบบมีสาย"
SSIDAutoPromote="ออโต้โปรโมต SSID "
80211gMode="โหมด 802.11g"
IBSSChannelNumber="หมายเลขแชนเนล WZC IBSS"
IbssAllowed="ให้ใช้ IBSS"
Loose_11h_and_11d="ไม่จำกัด 11h+d"
Loose_11h="ไม่จำกัด 11h"
Strict_11h="จำกัด 11h"
vlan_mode="VLAN Priority Mode"

[strings.041f]
V_BCM="Broadcom"
BCM430G_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN Mini-PCI Kartı"
BCM430GC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1300 WLAN PC Kartı"
BCM430M_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Bant WLAN Mini-PCI Kartı"
BCM430MC_DeviceDesc="Dell TrueMobile 1400 Dual Bant WLAN PC Kartı"
BCM1350M_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1350 WLAN Mini-PCI Kartı"
BCM1370M_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1370 WLAN Mini-PCI Kartı"
BCM1450M_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1450 Dual Bant WLAN Mini-PCI Kartı"
BCM1470M_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1470 Dual Bant WLAN Mini-PCI Kartı"
BCM1350C_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1350 WLAN PC Kartı"
BCM1370C_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1370 WLAN PC Kartı"
BCM1450C_DeviceDesc="Dell Wireless 1450 Dual Bant WLAN PC Kartı"
BCM1470C_DeviceDesc="Dell Wireless 1470 Dual Bant WLAN PC Kartı"
BCM43XX_HELP="Dell Kablosuz WLAN Kartı kablosuz yerel ağ sağlar."
BCM43XX_Service_DispName="Dell Kablosuz WLAN Kartı Sürücüsü"
BCM43XX_DiskName="Dell Kablosuz WLAN Kartı Yükleme Diski"
DellRadioMsg2="Dell Kablosuz WLAN Kartı hala devre dışı. Etkinleştirmek için Dell Kablosuz WLAN Yardımcı Programını kullanın."
BCM1390M_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1390 WLAN Mini-Card"
BCM1390E_DeviceDesc="Dell Kablosuz 1390 WLAN ExpressCard"
BCM1490M_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Bant WLAN Mini-Card"
BCM1490E_DeviceDesc="Dell Wireless 1490 Dual Bant WLAN ExpressCard"
DellRadioMsg4="Dell Kablosuz WLAN Kartı hala devre dışı. Etkinleştirmek için kablosuz AÇ/KAPAT anahtarını kaydırın veya Fn-F2 tuşlarına basın."
DellRadioMsg3="""Kablolu Bağlantıda Yayını Devre Dışı Bırak"" etkin olduğundan, Dell Kablosuz WLAN Kartı hala devre dışı."
USA="ABD"
80211bMode="802.11b Modu"
80211bOnly="Sadece 802.11b"
AntennaDiversity="Anten Çeşitliliği"
Auto="Otomatik"
AutoShortLong="Otomatik (Kısa/Uzun)"
BSSMode="BSS Modu"
BlueToothCollaboration="Bluetooth ile Birlikte Çalışma"
Default="Varsayılan"
Disable="Devre dışı bırak"
Disable80211a="802.11a'yı devre dışı bırak"
Disable80211gb="802.11g/b'yi devre dışı bırak"
DisableBands="Bantları Devre Dışı Bırak"
Disabled="Devre Dışı"
Enable="Etkinleştir"
Enabled="Etkin"
FragmentationThreshold="Parçalanma Eşik Değeri"
IBSS54gtmProtectionMode="IBSS 54g(tm) Koruma Modu"
IBSSMode="IBSS Modu"
LocallyAdministeredMACAddress="Yerel Olarak Yönetilen MAC Adresi"
Long="Uzun"
None="Yok"
OptimizeBandwidth="Bant genişliğini en iyi duruma getir"
OptimizeDistance="Uzaklığı en iyi duruma getir"
PLCPHeader="PLCP Üstbilgisi"
PowerSaveMode="Güç Tasarruf Modu"
Prefer80211a="802.11a'yı tercih et"
Prefer80211gb="802.11g/b'yi tercih et"
RTSThreshold="RTS Eşik Değeri"
RadioEnableDisable="Yayın Etkin/Devre Dışı"
Rate="Hız"
RoamingDecision="Dolaşım Kararı"
Usebestrate="En iyi hızı kullan"
XPress_Technology="XPress (TM) Teknolojisi"
Location="Konum"
Fast="Hızlı"
MiminumPowerConsumption="Minimum Güç Tüketimi"
BandPreference="Bant Tercihi"
RoamingTendency="Dolaşım Eğilimi"
Aggressive="Girişken"
Moderate="Orta"
Conservative="Tutucu"
Aux="Yardımcı"
Main="Ana Grup"
ApCompatibilityMode="Erişim Noktası Uyumluluk Modu"
BroaderCompat="Daha Fazla Uyumluluk"
HigherPerf="Daha Yüksek Performans"
WME="WMM"
Afterburner="Afterburner"
Rate_802_11a="Hız (802.11a)"
Rate_802_11bg="Hız (802.11b/g)"
WZC_Managed_Ethernet="WZC Tarafından Yönetilen Ethernet"
Manage_Wireless_Settings="Kablosuz Ayarlarını Yönet"
DisableRadioUponWiredConnection="Kablolu Bağlantıda Yayını Devre Dışı Bırak"
SSIDAutoPromote="SSID Otomatik Yükseltme"
80211gMode="802,11g Mod"
IBSSChannelNumber="WZC IBSS Kanal Numarası"
IbssAllowed="IBSS Kullanılabilir"
Loose_11h_and_11d="Gevşek 11h+d"
Loose_11h="Gevşek 11h"
Strict_11h="Sıkı 11h"
vlan_mode="VLAN Öncelik Desteği"
