

KMSpico v9.0.5.20131111 Estable Edition.

- Requisitos: NET 4.0 o Windows 8/8.1/2012/R2 . .
- Activar : Windows Vista Business / N / Empresa / N
Windows 7 Professional / N / Empresa / N
Windows 8 Todos
8.1 de Windows All
Oficina 2010/2013
Windows Server 2008/Standard/Datacenter/Enterprise/2008R2/Standard/Datacenter/Enterprise /
Windows Server 2012/Standard/Datacenter/2012R2/Standard/Datacenter

1 . Ejecutar KMSpico_setup.exe
2 . Instalarlo .
2.1 Para W8.1 Acepta Instale el controlador de Network Tap .
3 . Listo.

Con sede fuera de código abierto código KMSEmulator de mikmik38 , deagles y jm287 .

Recomendaciones opcionales:

- Hacer excepciones Directory % ProgramFiles % \ KMSpico \ * exe en Antivirus o Defender. .

¿Cómo funciona este programa :

1 . Instale KMSpico en Windows .
1.1 Crear accesos directos para KMSpico
1.2 W8.1 Instale el grifo de controlador de red .
2 . Ejecutar automáticamente KMSELDI .
2.1 Hacer copia de seguridad de Tokens.
2.2 Detectar VL o al por menor y en función del estado de la licencia activar o convertir a VL.
2.3 Activar durante 180 días todos los productos VL encontró .
3 . Instalar un servicio de Windows que se reactiva cada inicio de Windows .
4 . Crear un programa de tareas para AutoPico para ejecutar cada 24 horas.

Cambio de registro :
- Errores sevicio fijos.

