
[A_Ich6-10]
    Intel英特尔ICH7R/ICH8R/ICH9R/ICH10R系列南桥芯片组Matrix Storage Manager驱动8.9.0.1023官方正式版For WinXP//2003（2009年7月21日发布）Intel Matrix Storage Manager是英特尔矩阵存储技术软件，对高性能串行ATA RAID 0、ATA RAID 1、ATA RAID 5、ATA RAID 10阵列提供支持。此外，Matrix Storage Manager支持英特尔快速恢复技术；AHCI本机命令队列；支持矩阵RAID以在单个阵列上获得两个RAID卷。新版驱动更新包括：1、修正AHCI SATA控制器在被关闭使用后不能重新开启的问题。2、解决在拔出eSATA硬盘后进入S4休眠模式，会出现蓝屏死机的问题。3、修正在RAID 5扩展盘上会出现数据失配的问题。4、解决在AHCI模式下进入热插拔硬盘操作会导致UI界面停止响应1分钟。此款驱动具体支持芯片型号如下：RAID控制器：Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E SATA RAID Controller、Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller、Intel(R) ESB2 SATA RAID Controller、Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller、Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller。AHCI控制器：Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller、Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller、Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller、Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller、Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller、Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller、Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller、Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller、Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller


[B_Ich_5_6_Server]-----(OEM版)
    Intel英特尔ICH5R/ICH6R南桥芯片组ATA RAID驱动4.2.0624.2005版For Win2000/XP（2005年9月21日发布）大家对Intel公司出品的与865/875/915/925系列芯片组相配的ICH5R/ICH6R系列南桥芯片组已经比较熟悉了，而且Intel公司也专门开发了一套Application Accelerator RAID版应用程序加速器供普通用户使用，发挥其最佳性能。但在以系统稳定为第一要素的服务器主板领域，Intel也开发了单独与之相配ATA RAID驱动，在发挥其性能的同时也可最大限度的确保系统的稳定性。最新发布的4.2.0624.2005版更新如下：1.升级了驱动ID列表。2.修正了驱动安装包中存在的问题。注意：推荐一般用户使用Application Accelerator RAID版应用程序加速器，服务器用户可以考虑升级此款驱动 


[C_Ich_all]目录:
    skyfree收集整理的整合版驱动。(补充)


收集整理:自由的风
-----------------------
自由天空技术联盟 
http://www.skyun.org/

